Príloha č. 1
k výnosu č......

Vstupná cena EZ – VC

Vstupná cena EZ je stanovovaná v zmysle zákona č. 563/91 Zb. o účtovníctve, Účtovnej osnovy a postupov účtovania v znení neskorších predpisov. Za vstupnú cenu EZ možno považovať:
-	obstarávaciu cenu
-	reprodukčnú obstarávaciu cenu
-	vlastné náklady

Vstupná cena sa stanovuje k času nadobudnutia, resp. zaradenia EZ do prevádzky.

1.	Obstarávacia cena – OC  [Sk]

Do obstarávacej ceny je možno zahrnúť nasledovné položky:
-	náklady na projektovú prípravu
-	náklady na inžiniersku činnosť (technologický dozor, autorský dozor, stavebný dozor, odborné prehliadky, odborné skúšky, úradné skúšky, prieskumné práce a pod.)
-	náklady na vývoj a vyhotovenie prototypov či funkčných vzoriek
-	cena zariadenia
-	náklady na dopravu
-	náklady na montáž
-	náklady na softvér, ak nie je súčasťou ceny zariadenia
-	clo, dovozná prirážka
-	úroky z úverov na obstaranie EZ
-	zabezpečovacie, konzervačné, udržiavacie, dekonzervačné práce v prípade zastavenia obstarávanej investície.

Do obstarávacej ceny EZ sa nezahŕňajú:
-	penále, poplatky z omeškania a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním EZ
-	výdavky na prípravu pracovníkov pre obsluhu EZ (zaškolenie) 
-	výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením EZ, ktoré vznikli po uvedení obstaranej investície do užívania
-	výdavky na opravy a udržiavanie EZ
-	dane súvisiace s obstaraním EZ, ktoré zákon o daniach z príjmov neuznáva za výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov
-	spotrebný materiál (napr. nástroje, papier na tlač a pod.)
-	výdavky na vybavenie EZ zásobami a náhradnými dielmi

Obstarávaciu cenu OC je možné považovať v plnom rozsahu za vstupnú cenu VC.
Ak sa VC určená znalcom líši od hodnoty VC z účtovnej evidencie, znalec v posudku uvedie, ktoré nákladové položky z účtovnej hodnoty VC neuznal alebo uznal naviac. Znalec tento postup zdôvodní.

VC  u zahraničných EZ sa pre účely stanovenia hodnoty EZ, pokiaľ ju majiteľ EZ nemá uvedenú v Sk, môže uviesť aj v cudzej mene. Ak majiteľ zahraničného EZ nemá obstarávaciu cenu EZ (napr. EZ získané darom), určí sa jeho VC v cudzej mene,  t. j. ako cena nového EZ vo vyrábajúcej alebo predávajúcej krajine v roku jeho výroby, alebo ako PH, pozri         príloha č. 2.

2.	Reprodukčná obstarávacie cena – ROC [Sk]

Reprodukčná obstarávacia cena je vstupnou cenou pre:
-	EZ nadobudnuté darovaním
-	EZ novo zistené a EZ, o ktorých nebolo účtované (napr. inventarizačné prebytky…)
-	Nehmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak je reprodukčná obstarávacia cena nižšia ako vlastné náklady (softvér, vývoj…)
-	EZ nadobudnuté na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný leasing)

Znalec v posudku uvedie príslušné položky z účtovníctva a čísla účtových dokladov.

3.	Vlastné náklady – VN [Sk]

Sú všetky priame a nepriame náklady vynaložené na výrobu (výrobná réžia), ale aj nepriame náklady správneho charakteru (správna réžia) v prípade, že vlastná výrobná činnosť presahuje jedno účtovné obdobie (je dlhodobého charakteru). Znalec v posudku uvedie rozpis jednotlivých nákladových položiek a čísla účtovných dokladov, resp. ich kópie dá do príloh znaleckého posudku. 

Vlastné náklady možno považovať za vstupnú cenu pre:
-	Nehmotný investičný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak reprodukčná obstarávacia cena je vyššia ako  vlastné náklady
-	EZ vytvorené vlastnou činnosťou

Príloha č. 2
                                                                                                                      k výnosu č. ...

Východisková hodnota EZ VH [Sk]

Východisková hodnota EZ sa používa na výpočet technickej hodnoty EZ. Stanovenie východiskovej hodnoty rešpektuje rozdelenie EZ v rozsahu podľa § 5 ods. 1.

1.	Východisková hodnota EZ, ktoré má VC uvedenú v Sk

a)	V prípade, že sa na trhu k dátumu stanovenia hodnoty predávajú rovnaké zariadenia alebo zariadenia s podobnými funkčnými a úžitkovými vlastnosťami a ich cena sa oproti VC nelíši viac ako 10 %.

VH = VC				[Sk]

b)	V prípade, že sa na trhu k dátumu stanovenia hodnoty predávajú rovnaké EZ alebo EZ s podobnými funkčnými a úžitkovými vlastnosťami a ich cena sa oproti vstupnej cene líši o viac ako 10 %, východiskovú hodnotu stanoví znalec na základe cenových relácií, za ktoré sa tieto predávajú v čase a mieste stanovenia hodnoty (uvažuje priemer z minimálne 3 cien od nezávislých dodávateľov, ak je to možné). Za východiskovú hodnotu môže znalec považovať cenu od výrobcu, resp. od výhradného alebo zmluvného distribútora, či predajcu.

c)	V prípade, ak sa k dátumu hodnotenia EZ tieto nevyrábajú a nevyrábajú sa ani EZ s rovnakými funkčnými a úžitkovými vlastnosťami, znalec stanoví východiskovú hodnotu ako porovnateľnú hodnotu PH pričom zohľadní dynamiku rozvoja príslušného technického odvetvia, vývoj cien v tomto odvetví (oficiálne informácie Štatistického úradu SR), aktuálny stav trhového prostredia pri rešpektovaní vstupnej ceny stanovený podľa prílohy č. 1.

VH = PH = VC . kr			[Sk]

kde:

PH 	–  porovnateľná hodnota						[Sk] 
VC 	–  vstupná cena podľa prílohy č. 1					[Sk]
kr 	–  koeficient zmien cien						[-] 

Hodnoty kr sa stanovia na základe údajov publikovaných štatistickým úradom SR a     pre jednotlivé odbory (kategórie EZ) ich pre znalcov distribuuje organizácia poverená        MS SR.

2.	Východisková hodnota EZ, ktoré má vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene – VH

a)	V prípade, že sa na trhu k dátumu stanovenia hodnoty predávajú rovnaké zariadenia, alebo zariadenia s podobnými funkčnými a úžitkovými vlastnosťami a ich cena v cudzej mene sa oproti vstupnej cene v cudzej mene nelíši o viac ako 10 %

				VH = VCcm  .  kcm   			[Sk]                                      

kde:
 
VCcm  	- vstupná cena v cudzej mene podľa prílohy č. 1		[Sk]
kcm     	- kurz cudzej meny podľa platného kurzu – stred príslušnej 
	  meny stanovenej NBS pre dátum stanovenia hodnoty EZ	[Sk]

Hodnotu kurzu cudzej meny spolu s poradovým číslom kurzového lístka a dátumom platnosti kurzového lístka uvedie znalec v posudku.

b)	V prípade, že sa na trhu k dátumu stanovenia hodnoty predávajú rovnaké zariadenia, alebo zariadenia s podobnými funkčnými a úžitkovými vlastnosťami a ich cena v cudzej mene sa oproti vstupnej cene v cudzej mene líši o viac ako 10 % východiskovú hodnotu v cudzej mene stanoví znalec na základe cenových relácií, za ktoré sa tieto predávajú v krajine pôvodu v čase a mieste stanovenia hodnoty (uvažujeme priemer minimálne 3 cien od nezávislých dodávateľov ak je to možné). Za východiskovú cenu v cudzej mene sa považuje cena od výrobcu resp. výhradného distribútora, či zmluvného predajcu.

				VH = VCcm  .  kcm 			[Sk]                                     

kde:

VCcm  	- vstupná cena v cudzej mene podľa prílohy č. 1		[Sk]
kcm     	- kurz cudzej meny podľa platného kurzu – stred príslušnej 
	  meny stanovenej NBS pre dátum stanovenia hodnoty EZ	[Sk]

c)	V prípade, ak sa k dátumu stanovenia hodnoty EZ nevyrábajú a nevyrábajú sa ani EZ s rovnakými funkčnými a úžitkovými vlastnosťami, znalec stanoví východiskovú hodnotu ako porovnateľnú hodnotu PH, pričom zohľadní dynamiku rozvoja príslušného technického odvetvia, vývoj cien  v tomto odvetví (oficiálne informácie štatistických organizácií) krajín EÚ (EUROSTAT a podobne), aktuálny stav trhového prostredia pri rešpektovaní vstupnej ceny EZ stanovený podľa prílohy č. 1.

VH = PH = VCcm . kcm . kr			[Sk]

kde:

VCcm 	– vstupná cena v cudzej mene podľa prílohy č. 1			[Sk]
PH 	– porovnateľná hodnota 						[Sk]
kcm 	– kurz cudzej meny podľa platného kurzu – stred príslušnej 	[Sk]
   meny stanovený NBS pre dátum stanovenia hodnoty EZ.
   Hodnota kurzu cudzej meny spolu s poradovým číslom 
   kurzového lístka a dátumu platnosti kurzového lístka 
   uvedie znalec v posudku.
kr 	– koeficient zmien cien						[-]

Hodnoty kr sa stanovia na základe údajov publikovaných štatistickými úradmi EÚ pre jednotlivé odbory (kategórie EZ) ich pre znalcov distribuuje organizácia poverená MS SR.

3.	Východisková hodnota EZ zhotovených vlastnou činnosťou alebo iným spôsobom bez cenových kalkulácií

Východisková hodnota EZ zhotovených vlastnou činnosťou alebo iným spôsobom,  bez cenových kalkulácií, sa stanoví na základe hodnoty vlastných nákladov podľa prílohy č. 1, pričom znalec zohľadní kvalitu vyhotovenia EZ, technické parametre, úžitkové vlastnosti.

4.	Východisková hodnota  nového EZ  poškodeného prepravou

VH sa stanoví z príslušnej VC, zníženej o hodnotu poškodenia. Výšku škody znalec stanoví podľa prílohy č. 8. VH stanoví znalec podľa zásad uvedených v odseku 1 a 2 tejto prílohy.

5.	Východisková hodnota jednoúčelového EZ 

Východisková hodnota jednoúčelového EZ sa stanoví zo vstupnej ceny EZ podľa zásad odseku 1 alebo 2 tejto prílohy.

6.	Východisková hodnota EZ, pri ktorom nemožno vykonať obhliadku 

Východisková hodnota sa stanoví zo vstupnej  ceny podľa zásad uvedených v odseku 1 alebo 2 tejto prílohy.

7.	Východisková hodnota EZ nezaradených do používania

Východisková hodnota sa stanoví zo vstupnej ceny zistenej podľa prílohy č. 1 podľa zásad uvedených v odseku 1 alebo 2 tejto prílohy.

8.	Východisková hodnota EZ nadobudnutého na základe zmluvy  o nájme EZ

Východisková hodnota EZ  nadobudnutého na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci (finančný leasing), sa stanovuje z pôvodnej VC (t.j. bez poplatkov nájomcu za leasing, finančnú prirážku a daň) podľa  zásad odseku 1 alebo 2 tejto prílohy.

9.	Východisková hodnota výrobných liniek a technologických celkov

Východisková hodnota sa stanovuje na základe VC pre výrobnú linku alebo technológiu ako celok. V prípade, že niektorá skupina z hodnotenej linky, alebo technologického zariadenia má podstatne iný technický stav, východiskovú  hodnotu stanovuje znalec pre jednotlivé skupiny na základe VC podľa zásad uvedených v odseku 1 alebo 2 tejto prílohy, pričom ďalší postup v hodnotení EZ rešpektuje toto rozdelenie do skupín.

10.	 Východisková hodnota rekonštruovaných a modernizovaných EZ

Pri stanovení východiskovej hodnoty pre rekonštruované a modernizované EZ musí znalec preukázateľne určiť časť EZ, ktorá bola rekonštruovaná alebo modernizovaná a ktorá zostala pôvodná (nebol na nej vykonaný zásah). Rozdelenie vykoná na základe predložených dokladov. V prípade pochybností o správnosti a hodnovernosti týchto dokladov, vykoná rozdelenie odborným odhadom.

     VHZ
			VHM = TH .                + VHN			[Sk]
       VH

Pričom:

VHM 	-  východisková hodnota modernizovaného, 
   alebo rekonštruovaného EZ					[Sk]
TH 	-  technická hodnota EZ pred vykonaním zásahu 
   k dátumu jeho vykonania						[Sk]
VHZ 	-  východisková hodnota EZ, na ktorých nebol 
   vykonaný zásah (nemodernizovali a nerekonštruovali sa) 	[Sk]
VH 	-  východisková hodnota pôvodného EZ				[Sk]
VHN    	-  východisková hodnota nákladov vynaložených 
   na modernizáciu							[Sk]

Východisková hodnota nákladov vynaložených na modernizáciu sa stanoví na základe VC pre vykonanú modernizáciu (podľa prílohy č. 1) podľa zásad uvedených v odseku 1 alebo 2 tejto prílohy, pričom hodnota vynaložených nákladov na modernizáciu, rekonštrukciu musí byť uvedená v účtovníctve ako technické zhodnotenie EZ.

11.	 Východisková hodnota EZ, na ktorých bola vykonaná oprava (celková, generálna)

Východisková hodnota EZ, na ktorých bola vykonaná oprava sa stanoví na základe vstupnej ceny EZ podľa zásad uvedených v odseku 1 alebo 2 tejto prílohy. Kvalitu vykonanej opravy znalec zhodnotí v zmene technického stavu podľa prílohy č. 5.

12.	 Východisková hodnota EZ morálne opotrebovaných

Východisková hodnota morálne opotrebovaných EZ sa stanoví zo vstupnej ceny podľa zásad uvedených v odseku 1 alebo 2 tejto prílohy.

13.	Východisková hodnota príslušenstva EZ a príslušenstva ostatných zariadení, liniek, strojov, dopravných prostriedkov a technologických celkov, ktoré majú charakter EZ

Východisková hodnota sa stanoví zo vstupnej ceny podľa zásad uvedených v odseku        1 alebo 2 tejto prílohy.

14.	Východisková hodnota EZ, u ktorých nie je známa vstupná cena

V prípade, že nie je známa vstupná cena EZ, alebo má znalec pochybnosti o správnosti alebo hodnovernosti predložených dokladov stanoví východiskovú hodnotu podľa cien EZ s rovnakými parametrami alebo úžitkovými vlastnosťami predávaných na trhu v čase,          ku ktorému sa vykonáva stanovenie hodnoty EZ. Ak sa na trhu porovnateľné zariadenia nevyskytujú nepredávajú alebo nevyrábajú, stanoví znalec východiskovú hodnotu odborným odhadom, pričom  zohľadní:
-	stav hodnoteného EZ
-	účel a spôsob jeho používania
-	cenový vývoj v oblasti EZ
-	stav trhového prostredia v mieste a čase hodnotenia
-	ceny porovnateľných EZ.

Príloha č. 3
                                                                                                                              	k výnosu č... 

Východiskový technický stav EZ - VTS

1.	Východiskový technický stav je rovný 100 % pre:

a)	nové EZ
b)	EZ vyrobené vlastnou činnosťou
c)	nové EZ poškodené prepravou
d)	EZ, ktoré nemožno obhliadnuť
e)	jednoúčelové EZ
f)	EZ nezaradené do používania
g)	EZ nadobudnuté na základe zmluvy o nájme (finančný leasing)
h)	výrobné linky a technologické celky (hodnotené ako celok) za predpokladu, že od EZ sú doklady, ktoré hodnoverne popisujú tento stav (kúpna zmluva, daňový doklad, zmluva o nájme – leasingová zmluva, revízna správa, certifikát autorizovaného pracoviska, odovzdávací protokol, záručný list, prípadne iný hodnoverný doklad)
i)	príslušenstvo EZ a príslušenstvo ostatných zariadení, liniek, strojov, dopravných prostriedkov a technologických celkov, ktorý majú charakter EZ

2.	Východiskový technický stav je z intervalu (0, 100> % pre:

a)	EZ po oprave (celkovej, generálnej)
b)	EZ, ktoré sa hodnotí rozčlenene na skupiny, pričom pre tento prípad platí:

                                                      
kde:

VTS 	– východiskový technický stav pre EZ rozčlenené na skupiny 	[%]
VTSi 	– východiskový technický stav i-tej skupiny EZ			[%]
VHi 	– východisková hodnota i-tej skupiny EZ 
   stanovená podľa prílohy č. 2					[Sk]
VH 	– východisková hodnota EZ stanovená podľa prílohy č. 2		[Sk]

Musí byť súčasne splnená podmienka:

c)	EZ, ktoré bolo rekonštruované, modernizované (po vykonanom technickom zhodnotení)

kde:

VTSZ 	– východiskový technický stav skupiny, na ktorej 
   bol vykonaný zásah (modernizácia, rekonštrukcia) 			[%]
VTSO 	– východiskový technický stav skupiny, na ktorej 
   nebol vykonaný zásah							[%]
VHZ 	– východisková hodnota skupiny EZ, na ktorých 
   bol vykonaný zásah								[Sk]
VH 	– východisková hodnota EZ							[Sk]

3.	Východiskový technický stav EZ,  pre ktoré nie je dostupná dokumentácia.

Východiskový technický stav EZ, ku ktorým nie je dostupná dokumentácia stanoví znalec na základe:
-	obhliadky EZ
-	informácií prevádzkovateľa (majiteľa a pod.), resp informácií uvedených v spisových materiáloch konania pred štátnymi orgánmi, výpovedí svedkov a pod.)
-	odborným odhadom

Postup stanovenia VTS  treba príslušne zdôvodniť.

Príloha č. 4
                                                                                                                      k prílohe č. ....

Základná amortizácia – ZA

1.	Výpočet základnej amortizácie EZ

a)	Základná amortizácia pre EZ, u ktorých je doba prevádzky (počet odpracovaných rokov) menšia alebo rovná prognózovanej životnosti, sa stanoví podľa vzťahu

kde:

r 	- počet odpracovaných rokov						[roky]
ZO 	- zostatkové percento prevádzkyschopnosti EZ			[%]
Ž 	-  prognózovaná životnosť EZ					[roky]

b)	Základná amortizácia pre EZ, u ktorých je doba prevádzky (počet odpracovaných rokov) väčší, ako je prognózovaná životnosť EZ.

                      ZA = VTS – ZO			         [%]

kde:

VTS 	- východiskový technický stav EZ stanovený 
  podľa prílohy č. 3							[%]

2.	V prípade, keď sa EZ hodnotí rozčlenené na skupiny platí:

                                                      
kde:

ZA 	– základná amortizácia EZ rozčleneného na skupiny		[%]
ZAi 	– základná amortizácia i-tej skupiny EZ vypočítaná 
   podľa bodu 1a alebo 1b tejto prílohy				[%]
VHi 	– východisková hodnota i-tej skupiny EZ stanovená 
   podľa prílohy č. 2							[Sk]
VH 	– východisková hodnota EZ stanovená podľa prílohy č. 2, 

   pričom musí platiť:							[Sk]

Príloha č. 5                                            
                                                                                                                     	k výnosu č....

Technický stav EZ – TS

1.	Technický stav EZ sa vypočíta:

                                            
kde:

TS 	– technický stav EZ							[%]
VTS 	– východiskový technický stav EZ stanovený 
   podľa prílohy č. 3							[%]
ZA 	– základná amortizácia EZ stanovená
   podľa prílohy č. 2							[%]
Z 	– zmena technického stavu EZ					[%]
kmo 	– koeficient morálneho opotrebenia					[ - ]

2.	V prípade, keď sa EZ hodnotí rozčlenené na skupiny, technický stav sa vypočíta:

                                                       

kde:

TS 	– technický stav EZ rozčleneného na skupiny			[%]
TSi 	– technický stav i-tej skupiny EZ stanovený 
   podľa bodu 1 tejto prílohy						[%]
VHi 	– východisková hodnota i-tej skupiny EZ 
   stanovená podľa prílohy č. 2					[Sk]
VH 	– východisková hodnota EZ stanovená podľa prílohy č. 2		[Sk]

pričom musí platiť:

3.	Zmena technického stavu Z je vyjadrením odchýlky skutočného technického stavu oproti tzv. porovnávaciemu etalónu, t. j. takému technickému stavu aký by malo mať EZ pri optimálnych prevádzkových podmienkach, predpísanom spôsobe údržby, frekvencii a kvalite opráv a používania EZ. Hodnotu parametra Z stanoví znalec:
a)	Na základe vykonanej obhliadky, alebo ak nie je možné obhliadku vykonať, na základe hodnoverných a dostupných podkladov, pričom Z Є ( - 100 ;  100> %

b)	V prípade, že nie sú k dispozícii hodnoverné podklady a obhliadku nemožno vykonať, znalec zvolí hodnotu parametra Z = 0.

4.	Pri obhliadke EZ pre účely stanovenia parametra Z  znalec skúma predovšetkým:
-	celkový technický stav s dôrazom na kompletnosť a funkčnosť
-	stav, funkčnosť a úplnosť základnej konštrukcie
-	stav, funkčnosť a úplnosť pracovnej časti
-	stav, funkčnosť a úplnosť príslušenstva
-	stav, funkčnosť a úplnosť mimoriadnej výbavy
-	vykonaním skúšobnej prevádzky, resp. iným vhodným spôsobom overiť technické parametre uvedené v technickej dokumentácii
-	frekvenciu a spôsob vykonávania predpísaných prác podľa predpisov výrobcu EZ resp. platných STN (údržba, opravy)
Z vykonanej obhliadky znalec spracuje záznam, vyhotoví fotografickú dokumentáciu, ktorú priloží k posudku do časti prílohy. Hodnotu parametra Z, ktorú znalec určí pre konkrétne EZ, alebo skupinu (ak EZ hodnotí rozčlenené na skupiny) v posudku zdôvodní.

5.	Koeficient morálneho opotrebenia EZ vyjadruje mieru morálneho opotrebenia elektrotechnického zariadenia, pričom v praxi sú rozlišované dve skupiny morálneho opotrebenia:
a)	Morálne opotrebenie I.  - vzniká v dôsledku rastu produktivity práce, keď sa nové EZ vyrábajú lacnejšie, v dôsledku čoho klesá hodnota rovnakých EZ vyrobených skôr, pričom technická úroveň EZ vyrobených skôr je rovnaká ako technická úroveň nových EZ.

b)	Morálne opotrebenie II. - vzniká v dôsledku technického pokroku, keď sa vyrábajú EZ s technicky dokonalejšími parametrami, čím klesá hodnota skôr vyrobených EZ s menšou výkonnosťou, pričom nové EZ zväčšia plnia svoje funkcie kvalitnejšie a efektívnejšie (napr. výpočtová technika pod.) Koeficient morálneho opotrebenia je funkciou času a môže dosahovať hodnoty kmo  Є (0;1>, pričom znalec v posudku príslušne zdôvodní hodnotu koeficienta kmo. Pri jeho voľbe  zohľadní:
-	technickú úroveň EZ vyrábaných v súčasnosti v kontexte s hodnoteným EZ
-	úžitkové vlastnosti EZ vyrábaných v súčasnosti v kontexte s hodnoteným EZ
-	rozvoj výrobnej základne a produktivity práce v príslušnom výrobnom odvetví

6.	V prípade, že u hodnoteného EZ nemožno vykonať obhliadku a nie sú k dispozícii hodnoverné podklady, znalec stanoví hodnotu kmo podľa porovnateľných EZ predávaných na trhu v období obstarávania hodnoteného EZ v kontexte so súčasnými technicky porovnateľnými výrobkami.

Príloha č. 6
     										k výnosu č....

Technická hodnota EZ – TH

1.	Technická hodnota EZ sa vypočíta:

kde:

TH 	– technická hodnota							[Sk]
TS 	– technický stav EZ stanovený podľa prílohy č. 5 
   ku dňu hodnotenia EZ						[%]
VH 	– východisková hodnota EZ stanovená podľa prílohy č. 2		[Sk]

2.	V prípade, že sa EZ hodnotí rozčlenené na skupiny

kde:

TH	– technická hodnota EZ rozčleneného na skupiny			[Sk]
TSi 	– technický stav i-tej skupiny EZ podľa prílohy č. 5		[%]
VHi 	– východisková hodnota i-tej skupiny EZ podľa prílohy č. 2	[Sk]

Príloha č. 7
										k výnosu č. ....

Všeobecná hodnota EZ - VŠH

1.	Všeobecná hodnota sa vypočíta

VŠH´ = TH . kP					[Sk]

kde:

TH 	– technická hodnota EZ stanovená podľa prílohy č. 6		[Sk]		
kP 	– koeficient predajnosti EZ						[ - ]

2.	Koeficient predajnosti sa vypočíta:

			kP = kPT . kPS . kPD . kPL . kPI			[ - ]

kde:
kPT  - 	koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej k  prevádzke EZ 
        	kPT є (0; 1>
kPS   - 	koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb
          	opravy a údržbu EZ   kPS є (0; 1> 
kPD - 	koeficient dopytu po hodnotenom EZ na trhu   kPD є R+
kPL - 	tento koeficient sa použije  pri stanovení všeobecnej hodnoty linky alebo 
         	technologického celku,  pozostávajúceho z viacerých EZ alebo aj jednotlivého EZ 
          	a zohľadňuje zníženie všeobecnej hodnoty technologického celku  alebo EZ
          	v dôsledku zásahu do celku, napr. nutnosťou jeho demontáže alebo vyčlenením  
          	niektorého EZ z  technologického celku    kPL є (0; 1>
kPI - 	koeficient ostatných vplyvov, napr. EZ v záručnej lehote, počet predchádzajúcich 
 	užívateľov (neznámy spôsob údržby a exploatácie EZ, EZ po havárii a pod.).   
        	kPI (0; 1>

kp predstavuje vo všeobecnosti pomer medzi  skutočne dosiahnutými predajnými cenami a TH určitého, resp. porovnateľného typu EZ v čase a mieste hodnotenia EZ.

3.	Hodnoty koeficientov sa stanovia:

Koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie kPT

P. č.	Dokumentácia	kPT	
1.	Dokumentácia je úplná, kompletná a platná	1,00	
2.	Dokumentácia je úplná, kompletná, neplatné sú odborné prehliadky a odborné skúšky podľa osobitných predpisov 1)	
0,85 – 1,00	
3.	Dokumentácia je neúplná- chýbajú doklady o zariadení v rozsahu:
- neúplné doklady podľa osobitného predpisu 2) 3)
- neúplné doklady o odborných skúškach podľa osobitného   
  predpisu 1)	

0,50 – 0,85	
4.	Od EZ nejestvuje žiadna technická dokumentácia, prevádzkové záznamy ani doklady o nadobudnutí vlastníckeho, či iného práva k tomuto zariadeniu	

0,10 – 0,50	

Koeficient dostupnosti náhradných dielov, služieb, opráv, údržby     kPS

P. č.	ND, služby, opravy, údržba	kPS	
1.	V mieste prevádzkovania EZ sú dostupné opravárenské služby, výkon údržby je zmluvne zabezpečený, ND sú vyrábané a dostupné	
1,00	
2.	Opravárenské služby sú dostupné v rozsahu do 100 km, výkon údržby je zmluvne zabezpečený, ND sú bežne dostupné	
0,90 – 1,00	
3.	EZ hodnoteného typu sú ťažko opravovateľné, nejestvuje bežne dostupná sieť opravárenských a údržbárskych firiem, ND sa nevyrábajú sériovo	

0,50 – 0,90	
4.	EZ nemožno v SR opraviť, dostupný je len servis a údržba zo zahraničia, ND nie sú v SR k dispozícii	
0,30 – 0,50	
5.	EZ je neopraviteľné	0,10 – 0,30	

______________________________________________________________________
1)  Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie    bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

2)	Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)	Zákon o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) č. 70/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

Koeficient dopytu po hodnotenom EZ		kPD

P. č.	Dopyt	kPD	
1.	EZ je nepredajné, nevyužiteľné v podnikateľskej činnosti iného subjektu	
0,01 – 0,20	
2.	EZ je nepredajné, využiteľnosť je len na náhradné diely pre opravy iných EZ	
0,20 – 0,40	
3.	Na trhu je prebytok EZ hodnoteného typu a parametrov, ponuka prevláda nad dopytom, resp. na trhu sú EZ podobného typu avšak výkonnejšie, EZ morálne zastaralé, jednoúčelové EZ, EZ poškodené a pod.	

0,40 – 0,80	
4.	Na trhu je rovnováha ponuky a dopytu po hodnotenom EZ	0,80 – 1,00	
5.	Hodnotené EZ je možné predať vopred určenému záujemcovi	1,00	
6.	Dopyt po hodnotenom EZ prevláda nad ponukou, hodnotené EZ dosahuje mimoriadne technické parametre, dovoz EZ zrovnateľného typu zo zahraničia je nerentabilný, EZ je využiteľné v ďalšej podnikateľskej činnosti a pod.	

> 1,00	

Koeficient stavu linky, resp. technologického celku     kPL

P. č.	Stav linky	kPL	
1.	Linka, technologický celok je kompletný a úplný	1,00	
2.	Linka, technologický celok je nekompletný a neúplný, pričom tento stav nemá vplyv na výkonnosť a projektované parametre zariadenia	
0,85 – 1,00	
3.	Linka, technologický celok je nekompletný, neúplný, pričom tento stav sa dá odstrániť náhradou chýbajúcich, resp. nefunkčných častí za iné s minimálnym dopadom na výkonnosť a projektované parametre zariadenia	

0,70 – 0,85	
4.	Linka, technologický celok je nekompletný, neúplný, pričom tento stav sa dá odstrániť náhradou chýbajúcich resp. nefunkčných častí za iné so závažným dopadom na výkonnosť a projektované parametre zariadenia	

0,50 – 0,70	
5.	Linka, technologický celok je nekompletný, neúplný, pričom tento stav sa nedá odstrániť náhradou chýbajúcich resp. nefunkčných častí za iné	

0,01 – 0,50	

Koeficient iných vplyvov         kPI

P. č.	Iné vplyvy	kPI	
1.	EZ je kompletné, plne funkčné, zodpovedne ošetrované, používané v súlade s doporučeniami výrobcov, resp. dovozcov	
1,00	
2.	EZ je využívané intenzívne s občasným prekročením projektovaných parametrov a výkonu so zanedbateľným vplyvom na životnosť, pri dodržiavaní predpísanej frekvencie údržbárskych a servisných prác. V prípade skladovania EZ (EZ nie je v prevádzke) je toto zodpovedajúcim spôsobom uložené a ošetrované v predpísaných priestoroch	

0,85 – 1,00	
3.	EZ je využívané intenzívne s trvalým prekračovaním projektovaných parametrov a výkonu s podstatným vplyvom na životnosť EZ, pri dodržiavaní predpísanej frekvencie údržbárskych a servisných prác. V prípade skladovania EZ je toto uložené v uzatvorených priestoroch, avšak ďalej neošetrované	

0,60 – 0,85	
4.	EZ je využívané neznámym spôsobom bez vedenia potrebných prevádzkových záznamov a neznámom počte predchádzajúcich majiteľov (prevádzkovateľov). V prípade skladovania EZ je toto skladované nevhodným spôsobom v rozpore s predpismi výrobcu, resp. dovozcu, so zreteľným vplyvom okolitého prostredia na EZ	

0,01 – 0,60	

4.	V prípade, že sa EZ hodnotí rozčlenené na skupiny

kde:

VŠH 	– všeobecná hodnota EZ rozčleneného na skupiny			[Sk]
THi 	– technická hodnota i-tej skupiny EZ stanovená 
   podľa prílohy č. 6							[Sk]
kpi 	– koeficient predajnosti i-tej skupiny EZ stanovený 
   podľa odseku 3 tejto prílohy						[ - ]

5.	Znalec uvedie spôsob stanovenia hodnoty kP a podrobne zdôvodní jednotlivé koeficienty.

6.	Znalec pri stanovení kP nemôže zohľadňovať mimoriadne okolnosti, vzájomné vzťahy zainteresovaných osôb, či organizácii. Vychádza z objektívnych, preukázateľných a dokladovateľných skutočností tak, aby VŠH bola stanovená objektívne a správne.

7.	Znalec po stanovení VŠH zaradí EZ do príslušnej sadzby DPH podľa osobitného predpisu 5) a stanoví všeobecnú hodnotu EZ s DPH podľa vzťahu:

kde:

VŠH´ 	- všeobecná hodnota EZ vypočítaná podľa
   bodu 1 alebo 4 tejto prílohy					[Sk]
d 	- sadzba DPH podľa osobitného predpisu 4)				[%]

8.	Znalec v závere posudku uvedie stanovenú všeobecnú hodnotu s DPH číselne a zároveň slovne.

___________________________________________________________
4) Zákon č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 8
								   	k výnosu č. ....

Výška škody na EZ

1.	Výpočet výšky škody vychádza z predpokladov:
-	EZ bolo pred poškodením v prevádzkyschopnom stave
-	poškodenie spôsobilo úplné znemožnenie alebo čiastočné obmedzenie používania EZ, poškodením sa zmenili vlastnosti alebo technické parametre EZ, pričom poškodenie mohlo byť spôsobené rôznymi vplyvmi (nesprávna prevádzka, chyba konštrukcie, materiálu, chyba montáže, iné vplyvy)
-	EZ bolo po poškodení vykonaním opravy, resp. iného zásahu uvedené do pôvodného prevádzkyschopného stavu t. j. obnovili sa jeho parametre, funkčné a úžitkové vlastnosti v rozsahu v akom boli pred opravou.

2.	V prípade, že EZ je po vykonanej oprave v inom technickom stave (lepšom alebo horšom) ako bolo pred opravou znalec túto skutočnosť zohľadní parametrom Z (nesmie však ísť o technické zhodnotenie – zvýšenie výkonu, zlepšenie úžitkových vlastností a pod.) v súlade s prílohou č. 5.

3.	Výška škody sa vypočíta: 

VŠ = NO + (VŠH1 – VŠH2) – VŠHZ			[Sk]

kde:

VŠ 	– výška škody								[Sk]
VŠH1 	– všeobecná hodnota EZ pred poškodením stanovená 
   podľa prílohy č. 8 k dátumu poškodenia EZ			[Sk]
VŠH2 	– všeobecná hodnota EZ po vykonanom zásahu, 
   resp. po predpokladanom vykonaní zásahu s cieľom 
   uvedenia EZ do pôvodného prevádzkyschopného stavu 
   stanovená podľa prílohy č. 8					[Sk]
VŠHZ 	– všeobecná hodnota zvyškov EZ, ktoré zostanú po vykonaní 
   zásahu a je predpoklad ich ďalšieho speňaženia 			[Sk]
NO 	– náklady na opravu							[Sk]

4.	Náklady na opravu tvoria v zásade položky:
-	náklady na materiál
-	mzdové náklady súvisiace s opravou
-	režijné náklady súvisiace s opravou
-	iné náklady (likvidácia odpadov,…) ak neboli zahrnuté do predošlých položiek.

5.	Náklady na opravu sa  stanovia rozpočtom na základe cenníkov opravárskych prác platných pre dátum ohodnocovania v autorizovanej opravovni výrobcom predpísanými postupmi, za predpokladu dodržania predpísanej kvality, alebo podľa kalkulácie na vykonanie opravy stanovenej znalcom. Ak pre daný typ EZ neexistuje cenník opravárskych prác, použije sa cenník platný pre porovnateľný typ EZ alebo náklady na opravu stanoví znalec odborným odhadom.
6.	V prípade, ak už bola vykonaná oprava EZ a existujú doklady o jej vykonaní, náklady na opravu sa nestanovujú   rozpočtom, ale podľa skutočne vynaložených nákladov na vykonanú opravu. Znalec preskúma doklady, či opravárenské práce a materiál boli skutočne vynaložené len na opravy a či sú úmerné rozsahu vykonanej opravy EZ. Ak opravu poškodenia nevykonala autorizovaná opravovňa, resp. ak pri oprave neboli dodržané výrobcom alebo dodávateľom predpísané postupy, stanoví znalec TS EZ po oprave poškodenia  s prihliadnutím na tieto skutočnosti. 

7.	V prípade, ak náklady na opravu sú väčšie, ako všeobecná hodnota EZ pred opravou VŠH1 a EZ sa v čase poškodenia vyrábajú, alebo ponúkajú na trhu (EZ rovnaké, resp.porovnateľné technickými parametrami, alebo úžitkovými vlastnosťami),ide o úplné znehodnotenie EZ a výška škody sa rovná VŠH1. Znalec to príslušne zdokumentuje a zdôvodní.V ostatných prípadoch môže znalec postupovať odlišne, pričom postup príslušne zdôvodní.

Príloha č. 9
									k výnosu č. ...

Stanovenie likvidačnej hodnoty EZ

1.	Likvidačná hodnota EZ sa stanovuje v prípadoch, keď 
a)	vlastník EZ končí podnikateľskú činnosť likvidáciou
b)	vlastník EZ končí podnikateľskú činnosť konkurzom, pričom nenasleduje likvidácia
c)	vlastník EZ končí podnikateľskú činnosť konkurzom, pričom nasleduje likvidácia
d)	vlastník EZ končí podnikateľskú činnosť iným spôsobom

2.	Pri stanovení likvidačnej hodnoty EZ musí znalec jednoznačne stanoviť, či hodnotené  EZ je určené na odstránenie (zošrotovanie) alebo na ďalšie prevádzkovanie.

3.	Likvidačná hodnota EZ určeného na odstránenie (do šrotu) sa vypočíta:

VŠHLO = VŠH – NL					[Sk]

                                        
kde:

VŠHLO   – všeobecná hodnota EZ určeného na odstránenie (do šrotu)		[Sk]
VŠH 	   – všeobecná hodnota EZ stanovená podľa prílohy č. 7 
      k dátumu odstránenia EZ							[Sk]
NL 	   – náklady na likvidáciu EZ	,pričom musí platiť   NL   ≤   VŠH		[Sk]

inak
   VŠHLO   =   0			                        	[Sk]

	

4.	Likvidačná hodnota EZ určeného na ďalšie prevádzkovanie sa vypočíta:

VŠHLP = VŠH – NZ					[Sk]

kde:

VŠHLP  – všeobecná hodnota EZ určeného na ďalšie prevádzkovanie		[Sk]
VŠH     – všeobecná hodnota EZ stanovená podľa 
    prílohy č. 7 k dátumu ukončenia podnikateľskej činnosti, 
    resp. prevádzkovanie EZ u pôvodného prevádzkovateľa 
    (vlastníka)									[Sk]
NZ 	– náklady na znovuuvedenie EZ do prevádzky. 
   Pričom platí  NZ ≤ 0,5 VŠH						[Sk]

5.	Náklady na likvidáciu EZ sú náklady, ktoré je nevyhnutné vynaložiť na:
-	odstavenie EZ z prevádzky (ak je v prevádzke) vrátane archivácie histórie prevádzky, programov, prevádzkových záznamov a podobne
-	demontáž EZ
-	dopravu na miesto likvidácie resp. odovzdanie prvému prepravcovi
-	náklady na likvidáciu, detoxikáciu vzniknutých odpadov a ich zneškodnenie

      Všetky náklady znalec v posudku zdôvodní.

6.	Náklady na znovuuvedenie do prevádzky sú náklady, ktoré musí nový nadobúdateľ vynaložiť na uvedenie EZ do prevádzky, pričom znalec pri stanovení ich výšky zohľadní:
-	náklady na odstavenie EZ z prevádzky, archiváciu histórie prevádzky, softvéru, prevádzkových záznamov a pod. u pôvodného majiteľa
-	náklady na demontáž
-	náklady na prepravu
-	náklady na montáž

       Likvidačná hodnota EZ musí byť vždy z množiny R+0 .

Príloha č. 10
									k výnosu č. ...

Kategorizácia elektrotechnických zariadení a materiálov používaných           na ich výrobu

1.	Všeobecné informácie o kategorizácii EZ

Základom pre kategorizáciu elektrotechnických zariadení, elektrotechnických materiálov a materiálov používaných na ich výrobu je colný sadzobník.
Podľa tejto prílohy sa môžu hodnotiť elektrotechnické zariadenia, ktoré sa uvádzajú v jednotlivých kategóriách v tabuľke pod číselným znakom jednotného triedenia (v tabuľke je uvedený i číselný kód podľa klasifikácie produkcie KP).
Znalec pod číselným znakom môže vybrať len podpoložku, uvedenú v colnom sadzobníku, ktorá zodpovedá ustanoveniam podľa osobitného predpisu5) (len elektrotechnické zariadenia), pričom  rešpektuje nasledovné zásady :
a)	Každé uvedenie  elektrotechnického zariadenia v niektorej položke  sa vzťahuje aj na  taký  výrobok,  ktorý  je  nekompletný  alebo  nedokončený  za   predpokladu, že  v stave a  za podmienok v akých sa nachádza k rozhodujúcemu dátumu  tento    nekompletný  alebo nedokončený výrobok   má  charakteristické  znaky  kompletného  alebo  hotového výrobku.
b)	Ak má  byť elektrotechnické zariadenie zaradené  do dvoch alebo viacerých položiek, najšpecifickejšia položka musí mať prednosť pred položkami so všeobecnejším významom.
c)	Zmesi,  elektrotechnické zariadenia  zložené  z  rôznych  materiálov alebo elektrotechnické zariadenia skladajúce  sa  z  rôznych   komponentov  a  elektrotechnické zariadenia  dodávané v súboroch na  predaj v malom  sa zaradia  podľa materiálu alebo  komponentu, ktorý im dáva ich podstatný charakter.
d)	Elektrotechnické zariadenie alebo materiál ktorý nie je možné zatriediť podľa vyššie uvedených pravidiel sa zatriedi do položky, ktorá zahŕňa najpodstatnejšie elektrotechnické zariadenie alebo materiál.
e)	Púzdra, obaly, schránky, špeciálne tvarované alebo upravené na vloženie určitého výrobku alebo súboru výrobkov vhodné na dlhodobé využitie sa zatrieďujú s týmito výrobkami.
.
            Pre účely tohto výnosu sú elektrotechnické zariadenia rozdelené do skupín podľa 
účelu ich určenia v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1.

           Položky, ktorých číselný znak je označený * môžu hodnotiť aj znalci z odboru           39 09 01 „Odhad hodnoty strojov a strojových zariadení“.

           Podľa 2.1.1 Materiály na výrobu elektrotechnických zariadení znalec nemôže ohodnocovať zásoby hutného materiálu

___________________________________________
5) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

2.	Kategorizácia EZ

2.1	Silnoprúdové elektrotechnické zariadenia, elektrotechnické materiály a materiály používané  na ich výrobu

2.1.1	Elektrotechnické materiály a materiály používané na ich výrobu	

Číselný kód
Colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
72091610	27.10.40

	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nele-	10	10	
		govanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, valco-			
		ované za studena (úberom za studena), nepláto-			
		vané, nepokovované alebo nepotiahnuté			
		pre elektrotechnické účely			
7210	27.10.40

	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z ne-	10	20	
		legovanej ocele, v šírke 600 mm alebo väčšej, plá-			
		tované, pokovované alebo potiahnuté			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7211	27.32.10

	Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nele-	10	10	
		govanej ocele, v šírke menšej ako 600 mm, neplá-			
		tované, nepokovené ani nepotiahnuté			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7216	27.10.70
27.31.20
27.33.11
27.35.71	 Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nele-	10	15	
		govanej ocele			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení
			
7217	27.34.11
	 Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele	10	15	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7228	27.10.70
27.10.60
27.31.30
27.31.20
27.35.72
	 Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele;	10	15	
		uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej			
		ocele; duté vrtné tyče a prúty na vrtáky z legovanej			
		alebo nelegovanej ocele			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7229	27.34.12
	 Drôty z ostatnej legovanej ocele	10	15	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7304	27.22.10

	 Rúry, rúrky a duté profily bezšvíkové, zo železa	20	5	
		(z iného ako liatiny) alebo z ocele			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7305	27.22.10

	 Ostatné rúry a rúrky (napr. zvárané, nitované ale-	20	5	
		bo uzavierané podobným spôsobom), ktorých			
		vonkajší i vnútorný prierez je kruhovitý a vonkaj-			
		ší priemer presahuje 406,4 mm, zo železa alebo			
		Ocele			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7306	27.22.10

	 Iné rúry, rúrky a duté profily (napr. zvárané, nito-	20	5	
		vané, spájané sponou alebo podobne uzaviera-			
		né), zo železa alebo z ocele			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
					
Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
7307	27.22.20

	 Príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spojky, kole-	20	5	
		ná, nátrubky), zo železa alebo z ocele
len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
					
7308	28.11.23
28.11.22

	 Konštrukcie (okrem montovaných stavieb polož-	20	20	
		ky 9406) a časti konštrukcií (napr. mosty, časti			
		mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere,			
		strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a			
		okná a ich rámy, prahy dverí, okenice, stĺpkové			
		zábradlie), zo železa alebo z ocele; dosky, tyče,			
		prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podob-			
		né výrobky, pripravené na použitie v konštruk-			
		ciách, zo železa alebo z ocele			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7312	28.73.11

	 Splietané lanká, laná, káble, splietané pásy, sluč-	10	5	
		ky a podobné výrobky, zo železa alebo z ocele,			
		elektricky neizolované			
7407	27.44.22
	 Medené tyče, prúty a profily	25	20	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7408	27.44.23
	 Medené drôty	25	20	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7409	27.44.24

	 Medené dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presa-	25	20	
		hujúcou 0,15 mm			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7410	27.44.25

	 Medené fólie (tiež potlačené alebo podložené pa-	25	30	
		pierom, lepenkou, plastmi alebo podobným pod-			
		kladovým materiálom) s hrúbkou nepresahujú-			
		cou 0,15 mm (bez podložky)			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení
			
7411	27.44.26
	Medené rúry a rúrky	25	20	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7412	27.44.26

	 Medené príslušenstvo na rúry a rúrky (napr. spoj-	25	20	
		ky, kolená, nátrubky)			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7414	28.73.13

	 Tkaniny (tiež v nekonečných pásoch), mriežky a	25	20	
		pletivo z medeného drôtu; plechová mriežkovina			
		z medi			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7419	28.74.20
28.75.27	 Ostatné predmety z medi	25	20	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7505	27.45.22
	    Niklové tyče, prúty, profily a drôty	20	20	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7506	27.45.23
	 Niklové dosky, plechy, pásy a fólie	20	20	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7507	27.45.24

	 Niklové rúry, rúrky a príslušenstvo na ne (naprí-	20	25	
		klad spojky, kolená, nátrubky)			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7508	28.75.27
	 Ostatné predmety z niklu	20	25	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
					
Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
7604	27.42.22
	 Hliníkové tyče, prúty a profily	20	25	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7605	27.42.23
	 Hliníkové drôty	20	25	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7606	27.42.24

	Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presa-	20	25	
		hujúcou 0,2 mm			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7607	27.42.25

	 Hliníkové fólie (tiež potlačené, podložené papie-	20	25	
		rom, lepenkou, plastmi alebo podobným podkla-			
		dovým materiálom) s hrúbkou nepresahujúcou			
		0,2 mm (bez podložky)			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7608	27.42.26
	 Hliníkové rúry a rúrky	20	25	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7610	28.11.23

	 Hliníkové konštrukcie (okrem montovaných sta-	20	25	
		vieb položky 9406) a časti konštrukcií			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7614	28.73.12

	 Hliníkové lanká, laná, káble, splietané pásy a po-	20	25	
		dobné výrobky, bez elektrickej izolácie			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7616	28.75.27
	 Ostatné predmety hliníka	14	20	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7804	27.43.22

	 Olovené dosky, plechy, pásy a fólie; olovený prá-	20	10	
		šok a vločky			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7901	27.43.12
	 Surový zinok	20	15	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
7903	27.43.24
	 Zinkový prach, prášok a vločky	20	15	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
8001	27.43.13
	 Surový cín	20	20	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
8101	27.45.30
	 Volfrám a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu	20	25	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
8102	27.45.30
	 Molybdén a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu	20	25	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
8103	27.45.30
	 Tantal a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu	20	25	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
8104	27.45.30
	Horčík a predmety z neho, vrátane odpadu a šrotu	20	25	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
8105	27.45.30

	 Kobaltový kamienok (lech) a iné medziprodukty	20	25	
		metalurgie kobaltu; kobalt a predmety z neho vrá-			
		tane odpadu a šrotu			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
8107	27.45.30
	 Kadmium a predmety z neho, vrátane odpadu a  šrotu	20	25	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
8108	27.45.30
	Titan a predmety z neho, vrátane odpadu a  šrotu	20	25	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
8109	27.45.30
	Zirkónium a predmety z neho,vrátane odpadu a šrotu	20	25	
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
					
Číselný kód
colný sadzobník	Číselný znak	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8112	27.45.30

	 Berýlium, chróm, germánium, vanád, gálium, haf-	20	25	
		nium, indium, niób, rénium a tálium a predmety z			
		týchto kovov, vrátane odpadu a šrotu			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			
8311	28.73.15

	 Drôty, tyčky, rúrky, dosky, elektródy a podobné	12	10	
		výrobky, zo základného kovu alebo z karbidov ko-			
		vov, potiahnuté alebo plnené rozpúššadlami ale-			
		bo tavidlami, na spájkovanie, zváranie alebo na			
		nanášanie kovov alebo karbidov kovov; drôty a			
		tyče z aglomerovaného prášku používané na po-			
		kovovanie striekaním			
		len ako súčasť elektrotechnických zariadení			

2.1.2   Elektrotechnické zariadenia na výrobu elektrickej energie

Číselný kód
colný sadzobník	Číselný znak	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8401	28.30.21
28.30.22
29.56.25	 Jadrové reaktory; nevyhorené palivovéčlánky (kaze-	50	5	
		ty) do jadrových reaktorov; stroje a prístroje na se-			
		paráciu izotopov			
8402 *	28.30.11
28.30.13

	 Kotly na výrobu vodnej alebo inej pary - parné kot-	17	25	
		ly (iné ako nízkotlakové kotly na ústredné kúrenie			
		schopné dodávať tak teplú vodu ako aj paru); kotly			
		na "prehriatu" vodu 			
8406	29.11.21
29.11.31	   Turbíny na vodnú a inú paru 
    ako energoblok	17	20	
8407	29.11.12
29.11.11
34.10.11
34.10.12
35.30.11	Vratné alebo rotačné zážihové   spaľovacie piestové motory 
  ako súčasť kogeneračných jednotiek

	20	5	
8408	29.11.13
34.10.13	Piestové vznetové motory ako súčasť kogeneračných jednotiek
	20	5	
8411	29.11.23
29.11.33
35.30.12
35.30.16	 Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné	20	5	
		plynové turbíny  ako súčasť kogeneračných jednotiek

8502	31.10.32
31.10.61
31.10.31
31.10.32
	 Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče	20	25	
		(konvertory):			
		Elektrické generátorové agregáty s piestovým vznetovým			
		spaľovacím motorom (dieselové motory alebo motory so			
		žiarovou hlavou)			

2.1.3	Elektrotechnické zariadenia na rozvod elektrickej energie

Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8534	32.10.30	Tlačené odvody	20	5	
8535	25.24.90
31.20.10
31.20.40

	Elektrické prístroje na vypínanie alebo na ochranu	20	20	
		elektrických obvodov, na ich spájanie do elektric-			
		kého obvodu (napr. odpájače, spínače, poistky,			
		bleskoistky, obmedzovače prúdových rázov, zá-			
		suvky, rozvodné skrine) na napätie presahujúce			
		1000 V			
8536	31.20.24
31.20.25
31.20.26
31.20.27
31.20.21
31.20.22
31.20.23	 Elektrické zariadenia na vypínanie, alebo na ochra-	20	20	
		nu elektrických obvodov, na ich spájanie do elek-			
		trického obvodu (napríklad vypínače, spínače, relé,			
		poistky, obmedzovače prúdových nárazov, zástrč-			
		ky, zásuvky, objímky žiaroviek, rozvodné skrine)			
		na napätie nepresahujúce 1000 V			
8537	25.24.90
31.20.40
31.20.32
31.20.31

	Rozvádzače, rozvodové panely, ovládacie (dispe-	20	20	
		čerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne vy-			
		bavené dvoma alebo viacerými zariadeniami po-			
		ložky 8535 alebo 8536, na elektrické riadenie alebo			
		na rozvod elektrického prúdu vrátane zabudova-			
		ných nástrojov a prístrojov kapitoly 90 a číslicové			
		riadiace zariadenia, okrem spínacích prístrojov a			
		zariadení položky 8517			
8538	25.24.90
31.20.40
	Časti a súčasti určené výhradne alebo hlavne na	20	20	
		použitie s prístrojmi a zariadeniami položiek 8535,			
		8536 alebo 8537			
8544	31.30.15
31.30.11
31.30.14
31.30.13
31.30.12
31.61.10
	Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) izolované	20	20	
		(tiež lakovým povrchom alebo s anodickým okysli-			
		čením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s			
		prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z			
		jednotlivo opláštených vlákien, tiež spojené s elek-			
		trickými vodičmi alebo s prípojkami			
8545	31.62.15

	Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie	4	5	
		uhlíky, uhlíky na elektrické batérie a ostatné vý-			
		robky zhotovené z grafitu alebo z iného uhlíku,			
		tiež spojené s kovom, druhov používaných na			
		elektrické účely			
8546	26.15.25
26.23.10
31.62.14	Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu

	25
	20
	
8547	25.24.26
26.23.10
31.62.14

	Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístro-	20	10	
		je a zariadenia, vyrobené úplne z izolačných mate-			
		riálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vli-			
		sovanými drobnými kovovými súčasťami (napr. s			
		objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pri-			
		pevňovanie, okrem izolátorov položky 8546; elek-			
		trické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného			
		kovu, s vnútorným izolačným materiálom			

2.1.4  Elektrotechnické zariadenia na premenu a prenos elektrickej energie
	
Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8302 60	28.63.14	 Zariadenia na automatické zatváranie dverí (elektrické)	17	10	
8403 *	28.22.12
28.22.13
28.30.12	 Kotly na ústredné kúrenie, iné ako položky 8402
 - elektrické
	25
	20
	
8404 *	28.30.12
28.30.13

	 Pomocné prístroje a zariadenia na kotly položky	17	25	
		8402 alebo 8403 (napr. ohrievače vody tzv. ekonomi-			
		zéry, prehrievače pary, odstraňovače sadzí, zariade-			
		nia na rekuperáciu plynov); parné kondenzátory ale-			
		bo iné pomocné jednotky			
8413 *	28.40.20
29.12.21
29.12.23
29.12.24
29.12.22
29.12.42
29.12.41
29.12.45
	Čerpadlá na kvapaliny, tiež vybavené meracím za-	10	25	
		riadením; elevátory na kvapaliny,			
		čerpadlá vybavené meracím zariadením alebo konštruované			
		na vybavenie týmto zariadením (len kompletné zariadenia)

			
8414 *	29.12.38
29.12.31
29.12.35
29.12.37
29.12.33
29.12.32
29.12.34
29.12.36
29.12.43
29.23.20
29.71.15	 Vzduchové čerpadlá alebo vývevy, kompresory a	12	25	
		ventilátory na vzduch alebo iný plyn; ventilačné ale-			
		bo recirkulačné odsávače s ventilátorom, tiež so			
		vstavaným filtrom

			
8415 *	29.23.30
29.23.12

	 Klimatizačné stroje a prístroje, skladajúce sa z ven-	12	25	
		tilátora so vstavaným motorom a zo strojov a prí-			
		strojov na zmenu teploty a vlhkosti, vrátane stro-			
		jov a prístrojov, v ktorých nemôže byť vlhkosť re-			
		gulovaná oddelene			
8418	29.23.13
29.23.30
29.71.11
	 Chladničky, mraziace boxy a ostatné chladiace alebo	8	25	
		mraziace zariadenia, elektrické alebo iné; tepelné čer-			
		padlá, iné ako klimatizačné stroje a prístroje položky			
		8415.			
8419 *	29.23.11
29.23.30
29.24.40
29.53.15
29.56.22
29.72.14
33.10.14

	Prístroje, stroje alebo laboratórne zariadenia s	12	25	
		elektrickým ohrevom, na spracovávanie materiálu			
		výrobnými postupmi, zakladajúcimi sa na zmene			
		teploty ako je ohrievanie, varenie, praženie, destilá-			
		cia, rektifikácia, sterilizácia, pasterizácia, parenie,			
		sušenie, vyparovanie, odparovanie, kondenzovanie			
		alebo chladenie, okrem prístrojov a zariadení pre			
		domácnosť; prietokové alebo zásobníkové ohrieva-			
		če vody			

					
					
Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8421 *	29.23.14
29.24.31
29.24.52
29.24.12
29.24.13
29.53.11
29.56.2	Odstredivky, vrátane sušiacich odstrediviek, prístroje na filtrovanie alebo na čistenie tekutín alebo plynov

	10	25	

         8422 *	29.24.60
29.24.70
29.24.21
    29.71.12

	Umývačky riadu, stroje a prístroje na čistenie alebo
sušenie fliaš alebo iných obalov; stroje a prístroje na plnenie, uzatváranie, pečatenie, označovanie plechoviek, fliaš, krabíc, vriec alebo iných obalov; stroje a prístroje na uzatváranie fliaš, túb, pohárov a podobných obalov s kapsľami, ostatné baliace stroje a prístroje a zariadenia obalovej techniky (vrátane
strojov na balenie tepelným zmrašťovaním); prístroje na prevzdušňovanie nápojov
 	
11	
25	
8425 31	29.22.11
29.22.19
29.22.12
29.22.13	 Kladkostroje a zdvíhacie zariadenia iné ako skipové	17	25	
		výťahy; rumpály a zvislé navijaky; zdviháky s elektrickým 
 pohonom
			
8426 *	29.22.14
29.22.20
29.52.61

	Lodné otočné stĺpové žeriavy, žeriavy vrátane lano-	17	25	
		vých žeriavov; mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné ob-			
		kročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky a že-			
		riavové vozíky			
		Pojazdné mostové žeriavy, prepravné žeriavy, portálové že-			
		riavy, mobilné zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky a			
		portálové nízkozdvižné vozíky s el. pohonom			
8427 *	29.22.15
29.22.19	 Vidlicové stohovacie vozíky; iné vozíky vybavené	17	25	
		zdvíhacím a manipulačným zariadením			
8428 *	29.22.18
29.22.16
29.22.17
29.52.11	 Ostatné zdvíhacie, nakladacie a vykladacie a mani-	17	25	
		pulačné zariadenia (napr. výťahy, lanovky, eskaláto-			
		ry, dopravníky) s el. pohonom
			
8430 *	29.52.30
29.22.20
29.52.61
29.52.12
29.52.27	 Ostatné stroje a zariadenia planírovacie, škrabacie,	7	25	
		hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie, stroje na ťažbu alebo			
		vŕtanie zeme, rúd a nerastov; baranidlá a vyťahova-			
		če pilót; snehové pluhy a snehové frézy – s elektrickým			
		pohonom a riadením			
8431 	29.22.19
29.52.61
29.22.20	 Elektr. časti a súčasti vhodné na použitie výhradne alebo	10	20	
		hlavne na stroje a zariadenia položiek 8425 až 8430
			
8433 *	29.32.33
29.32.32
29.32.34
29.32.61
29.32.20
29.32.31	 Žacie a mlátiace stroje a zariadenia, vrátane zariade-	10	25	
		ní na lisovanie zelených krmovín a slamy; kosačky			
		na trávu a zelené krmoviny; stroje na čistenie, trie-			
		denie vajec, ovocia alebo ostatných poľnohospodár-			
		skych produktov, iných ako strojov položky 8437			
		s elektrickým pohonom resp.  riadením			
8434 	29.53.12
29.32.62
29.53.21	 Dojacie stroje a mliekárenské stroje a zariadenia
 s elektrickým pohonom  a riadením
	8	25	

					

Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8436 21
8436 91	29.32.65
29.32.63

	 Ostatné stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo,	14	25	
		záhradníctvo, lesníctvo, hydinárstvo a včelárstvo,			
		vrátane zariadení na klíčenie rastlín a ich mechanic-			
		kého alebo tepelného vybavenia; umelé liahne a			
		umelé kvočky pre hydinárstvo			
8437 *	29.53.22
29.53.13
29.32.64

	 Stroje na čistenie, triedenie alebo na preosievanie	10	25	
		semien, zrna alebo sušených strukovín; stroje a prí-			
		stroje používané v mlynárstve alebo pri spracúvaní			
		obilia alebo suchých strukovín, iné ako stroje a za-			
		riadenia poľnohospodárskeho typu			
8438 *	29.53.16
29.53.22

	 Stroje a zariadenia na priemyselnú prípravu alebo	14	25	
		na výrobu potravín alebo nápojov, inde v tejto kapi-			
		tole neuvedené ani nezahrnuté, iné ako stroje a za-			
		riadenia na extrakciu alebo prípravu rastlinných ale-			
		bo živočíšnych stužených tukov alebo olejov			
8440 *	29.56.11
29.56.15	 Stroje na väzbu kníh, vrátane strojov na brožovanú	8	25	
		väzbu kníh			
8443 *	29.56.13
29.56.14
29.56.15
30.01.22	 Tlačiarenské stroje a zariadenia vrátane tryskových,	8	25	
		okrem zariadení položky 8471; pomocné tlačiaren-			
		ské zariadenia			
		 			
8445 	29.54.11
29.54.12
29.54.41
29.54.15

	 Stroje na prípravu textilných vlákien; spriadacie a	14	25	
		a dopriadacie, zdvojovacie alebo krútiace stroje a			
		ostatné stroje a zariadenia na výrobu textilných pria-			
		dzí; stroje na navíjanie a súkanie (vrátane útkových			
		súkacích strojov) a stroje na prípravu textilných vlá-			
		kien na spracovanie na strojoch položky 8446 alebo			
		8447 – riadené elektronicky			
8446 	29.54.13
29.54.12
29.54.15	 Tkáčske krosná
 - riadené elektronicky
	14
	25
	
8447 	29.54.14
29.54.41
29.54.12
29.54.15	 Pletacie stroje a krosná, stroje na spevnenie prešitím,	14	25	
		opriadacie stroje, stroje na výrobu tylu,čipiek, výšiviek,			
		 lemoviek a prámikov, pletených alebo sieťovinovích			
		a stroje na výrobu strapcov – riadené  elektronicky			
8450 *	29.54.22
29.71.13
29.54.42	 Práčky pre domácnosť a práčovne, vrátane práčok	10	25	
		spojených so sušičkami
			
8451 *	29.54.21
29.71.13
29.54.22

	 Stroje a zariadenia (iné ako položky 8450) na pranie,	10	25	
		čistenie, žmýkanie, sušenie, žehlenie (vrátane žeh-			
		liacich strojov a mangľov), bielenie, farbenie, ovíja-			
		janie, apretovanie alebo impregnovanie textilných			
		priadzí, látok alebo celkom zhotoveného textilného			
		tovaru a stroje na prešahovanie tkanín alebo iných			
		podložiek používaných na výrobu dlážkových krytín			
		ako je linoleum; stroje na navíjanie, odvíjanie, skla-			
		danie a plisovanie, strihanie, zúbkovanie alebo vy-			
		krajovanie textílií			

Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8452 10
8452 21	29.54.23
29.54.50
29.54.42	 Šijacie stroje okrem strojov na väzbu a zošívanie	8	25	
		kníh položky 8440 
			
8453 *	29.54.30
29.54.42

	 Stroje a zariadenia na prípravu, vyčiňovanie alebo	17	25	
		spracovanie koží, kožiek alebo usní alebo na zhoto-			
		vovanie alebo opravy obuvi alebo výrobkov z koží,			
		kožiek a usní, okrem šijacích kožušníckych strojov			
8456 *	29.40.11

	 Obrábacie stroje na spracovanie všetkých materiá-	10	25	
		lov ich úberom pomocou lasera alebo pomocou			
		iných svetelných alebo fotónových zväzkov, ultra-			
		zvuku, elektroerózie, elektrochemických reakcií,			
		elektrónových zväzkov ionizujúceho žiarenia alebo			
		oblúkových výbojov v plazme			
8457 *	29.40.12
	 Obrábacie centrá, stavebnicové obrábacie stroje jed-	10	25	
		nopolohové a viacpolohové na obrábanie kovov			
8458 *	29.40.21	 Sústruhy (vrátane sústružníckych obrábacích cen-	10	25	
		tier), na obrábanie kovov			
8459 	29.40.22
29.40.23

	 Obrábacie stroje (vrátane strojov s pohyblivou hla-	10	25	
		vou) na vŕtanie, vyvrtávanie, frézovanie, rezanie zá-			
		vitov alebo na rezanie vnútorných závitov úberom			
		kovu, iné ako sústruhy (vrátane sústružníckych ob-			
		rábacích centier) položky 8458 – číslicovo riadené			
8460 	29.40.31

	 Obrábacie stroje na odstraňovanie rozstrapenia (os-	10	25	
		trapkov) ostrenie, brúsenie, honovanie, lapovanie,			
		dohladzovanie povrchu, leštenie alebo na inú ko-			
		nečnú úpravu kovov, cermetov, pomocou brúsnych			
		kameňov (brúsiv) alebo leštiacich prostriedkov, ok-			
		rem strojov na obrábanie a dokončovanie ozube-			
		ných kolies položky 8461 - číslicovo riadené			
8461 	29.40.31

	 Obrábacie stroje na hobľovanie, obrážanie, (vodo-	10	25	
		rovné aj zvislé), drážkovanie, prešahovanie, obrába-			
		nie ozubených kolies, brúsenie ozubených kolies			
		alebo ich dokončovacie operácie, strojové píly, od-			
		rezávacie stroje a ostatné stroje pracujúce metó-			
		dou úberu kovov alebo cermetov, ktoré nie sú inde			
		špecifikované ani zahrnuté – číslicovo riadené			
8462 	29.40.32
29.40.33
29.40.34
29.40.74

	 Tvárniace stroje (vrátane lisov) na opracovanie ko-	10	25	
		vov kovaním, razením alebo lisovaním v zápustke,			
		padacie buchary, pákové buchary a iné buchary,			
		obrábacie stroje (vrátane lisov) používané na tvár-			
		nenie kovov ohýbaním, drážkovaním (plechu) a			
		prekladaním, vyrovnávaním, rovnaním a rozkutím,			
		strihaním, dierovaním a prebíjaním alebo narezá-			
		vaním, nastrihovaním alebo vrúbkovaním, lisy na			
		tvárnenie kovov alebo kovových karbidov tu nešpe-			
		cifikované alebo nezahrnuté - – číslicovo riadené			
8464 *	29.40.41

	 Obrábacie stroje na kameň, keramické látky, betón,	10	25	
		azbestový cement alebo podobné nerastné materiá-			
		ly alebo stroje na obrábanie skla za studena			
					
Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8467 19	29.40.76
29.40.77
	Ručné nástroje a náradie pneumatické, hydraulické 
alebo s vlastným zabudovaným elektrickým 
motorom	10	20	
8475 *	29.56.25
29.56.26

	 Stroje a zariadenia na montáž žiaroviek alebo elek-	10	25	
		trónových svietidiel, trubíc, alebo elektrónok alebo			
		výbojok alebo bleskových žiaroviek, v sklenených			
		puzdrách; stroje na výrobu alebo na opracovanie			
		skla alebo sklenených výrobkov za tepla			
8477 *	29.56.23
29.56.26

	 Stroje a prístroje na spracovanie kaučuku alebo	14	25	
		plastov alebo na zhotovovanie výrobkov z týchto			
		materiálov, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté			
		v tejto kapitole			
8479 50
8479 60
8479 81
8479 82 *
8479 8965
8479 8970
8479 8973
8479 8977
8479 8979
	29.52.30
29.53.16
29.56.25
29.56.26	 Stroje a mechanické prístroje s vlastnou individuál-	10	20	
		nou funkciou, v tejto kapitole inde nešpecifikované			
		ani nezahrnuté

			
8501	31.10.22
31.10.61
31.10.23
31.10.24
31.10.10
31.10.26
31.10.25
31.10.21	 Elektrické motory a generátory (okrem generátoro-	20	25	
		vých agregátov)

			
8504	31.10.50
31.10.62
31.10.42
31.10.43
31.10.41	Elektrické transformátory, statické meniče (napr.	20	20	
		usmerňovače) a induktory

			
8505	31.62.12

	Elektromagnety; permanentné magnety a výrob-	8	10	
		ky určené na zmagnetizovanie; upínacie dosky,			
		skľučovadlá a iné podobné upínacie zariadenia s			
		elektromagnetmi alebo permanentnými magnetmi			
8508	25.24.90
29.40.77	 Elektromechanické ručné nástroje so vstavaným	5	20	
		elektrickým motorom			
8509	25.24.90
29.71.21
29.71.30	 Elektromechanické zariadenia pre domácnosť, so	10	10	
		vstavaným elektrickým motorom
			
8510	29.71.22
29.71.30	 Holiace strojčeky a strojčeky na strihanie vlasov,	6	10	
		so vstavaným elektrickým motorom:			
8514	27.51.12
27.51.11
27.51.13
27.52.10
27.53.10
27.54.10
29.21.13
29.21.14	Elektrické pece priemyselné alebo laboratórne (vrá-	12	25	
		tane indukčných alebo dielektrických); ostatné prie-			
		myselné alebo laboratórne indukčné alebo dielek-			
		trické ohrievacie zariadenia

			
Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8503	31.10.61
	Časti a súčasti určené výhradne alebo hlavne na stroje položky
 8501 alebo 8502	20	10	
8515	29.40.60
29.40.78

	 Zariadenia a stroje elektrické (aj elektricky vyhrie-	11	25	
		vaný plyn), laserové alebo používajúce iné svetel-			
		né či fotónové zväzky, ultrazvukové, využívajúce			
		elektrónové zväzky, magnetické impulzy alebo			
		plazmové výboje na spájkovanie alebo zváranie,			
		tiež schopné rezania; elektrické stroje a prístroje			
		na striekanie kovov alebo cermetov za tepla			
8516	25.24.90
29.71.28
29.71.24
29.71.27
29.71.23
29.71.25
29.71.26
29.71.29
29.71.30
	 Elektrické prietokové alebo zásobníkové ohrievače	10	10	
		vody a ponorné ohrievače; elektrické zariadenia na			
		vykurovanie miestností, pôdy a na podobné účely;			
		elektrotepelné zariadenia na ošetrovanie vlasov			
		(napr. sušiče vlasov, vlničky na vlasy [kulmy], prí-			
		stroje na trvalú onduláciu) a sušice rúk; žehličky;			
		ostatné elektrotepelné prístroje používané v do-			
		mácnostiach; elektrické vykurovacie odpory, iné			
		ako položky 8545			
8539	31.50.11
31.50.12
31.50.13
31.50.14
31.50.15
31.50.41	Elektrické žiarovky alebo výbojky, vrátane žiaro-	5	5	
		viek na svetlomety a ultrafialové alebo infračerve-			
		né žiarovky; oblúkovky

			
8607	35.20.40	 Časti a súčasti železničných a električkových vo-	12	20	
		zidiel alebo iných koľajových vozidiel			
		len elektrotechnické zariadenie			
9405	25.24.24
26.15.24
31.50.34
31.50.23
31.50.33
31.50.25
31.50.32
31.50.42
31.50.22	Svietidlá (vrátane svetlometov) a ich časti a súčas-	6	20	
		ti inde neuvedené ani nezahrnuté; svetelné rekla-			
		my, svetelné znaky a značky; svetelné oznamova-			
		cie tabule a podobné výrobky s pevným osvetľo-			
		vacím zdrojom a ich časti a súčasti inde nešpeci-			
		fikované alebo nezahrnuté

2.2	Slaboprúdové elektrotechnické zariadenia

2.2.1	Elektrotechnické zariadenia na rozvod elektrickej energie

Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8544	31.30.15
31.30.11
31.30.14
31.30.13
31.30.12
31.61.10	Drôty, káble (vrátane koaxiálnych káblov) izolované	20	20	
		(tiež lakovým povrchom alebo s anodickým okysli-			
		čením) a ostatné izolované elektrické vodiče, tiež s			
		prípojkami; káble z optických vlákien vyrobené z			
		jednotlivo opláštených vlákien, tiež spojené s elek-			
		trickými vodičmi alebo s prípojkami			

Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8547	25.24.26
26.23.10
31.62.14

	Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístro-	20	10	
		je a zariadenia, vyrobené úplne z izolačných mate-			
		riálov alebo len s jednoduchými, do materiálu vli-			
		sovanými drobnými kovovými súčasťami (napr. s			
		objímkami so závitom), slúžiacimi výlučne na pri-			
		pevňovanie, okrem izolátorov položky 8546; elek-			
		trické rozvodné rúrky a ich spojky zo základného			
		kovu, s vnútorným izolačným materiálom			
9001	33.40.21
33.40.11

	 Optické vlákna a zväzky optických vlákien; káble	20	10	
		optických vlákien, iné ako zaradené do položky			
		8544; polarizačný materiál v tvare listov alebo do-			
		siek; šošovky (tiež kontaktné), hranoly, zrkadlá a			
		iné optické články z akéhokoľvek materiálu, neza-			
		sadené, iné ako z opticky neopracovaného skla:			

2.2.2	Elektrotechnické zariadenia na premenu a prenos elektrickej energie

Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8506	31.40.12
31.40.11	Galvanické články a batérie
	6	10	
8507	31.40.23
31.40.22
31.40.24
31.40.21	 Elektrické akumulátory, vrátane separátorov, tiež	5	10	
		s pravouhlým prierezom (vrátane štvorcového)

8511	31.61.21
31.61.24
31.61.22

	 Elektrické zapaľovacie alebo spúšťacie zariadenie	8	20	
		na zážihové a vznetové spaľovacie motory (napr.			
		Magnetické zapaľovače [magnetá], zapaľovacie			
		cievky, zapaľovacie a žeraviace sviečky, spúšťa-			
		če); generátory (napr. dynamá, alternátory) a regu-			
		lačné spínače používané s týmito motormi			
8512	31.61.24
31.61.23

	 Elektrické prístroje osvetľovacie a signalizačné	12	25	
		(okrem výrobkov položky 8539), stierače, rozmra-			
		zovače a odhmlievače, elektrické, na bicykle a mo-			
		torové vozidlá			
8513	31.50.21
31.50.42
	Prenosné elektrické svietidlá s vlastným zdrojom	4	5	
		elektrickej energie (napr. na suché články, akumu-			
		látory, magnetá), okrem svietidiel položky 8512			
8532	32.10.12
32.10.13
32.10.71
32.10.11	 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné a dolaďo-	7	10	
		vacie

8533	32.10.20
32.10.72	 Elektrické odpory (vrátane reostatov a potenciomet-	7	10	
		rov), okrem vykurovacích odporov			

					
					
Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8540	32.10.41
32.10.42
32.10.73

	Elektrónky a trubice so studenou katódou, so žera-	5	5	
		venou katódou alebo s fotokatódou (napr. vákuové			
		či parami alebo plynmi plnené elektrónky a trubi-			
		ce, ortuťové usmerňovacie výbojky a trubice, kató-			
		dové trubice, televízne obrazovky a snímacie elek-			
		trónky televíznych kamier)			
8541	32.10.51
32.10.52
32.10.73

	Diódy, tranzistory a podobné polovodičové prvky,	10	5	
		fotocitlivé polovodičové zariadenia, vrátane foto-			
		voltickýchčlánkov, tiež zostavených do modulov			
		alebo zabudovaných do panelov; diódy vyžarujú-			
		ce svetlo (LED); zabudované piezoelektrické kryš-			
		Tály			
8542	32.10.60
32.10.73	Elektronické integrované obvody a mikrozostavy
	10	5	
8548	31.62.16

	Odpad a zbytky galvanických článkov, batérií a	4	2	
		elektrických akumulátorov, nepoužívateľné galva-			
		nické články, batérie a elektrické akumulátory;			
		elektrické časti a súčasti strojov a prístrojov ne-			
		špecifikované ani nezahrnuté inde v tejto kapitole			
8709 *	29.22.15
29.22.19

	 Vozíky s vlastným pohonom bez zdvíhacieho zaria-	12	25	
		denia, typu používaného v továrňach, skladoch, prí-			
		stavoch alebo na letiskách na prepravu na krátke			
		vzdialenosti; malé ťahače používané na železnič-			
		ných staniciach; ich časti a súčasti			
8805	35.30.14

	 Letecké katapulty; palubné lapače a podobné prí-	8	15	
		stroje a zariadenia; pozemné prístroje pre letec-			
		ký výcvik; ich časti a súčasti:			
		len elektrotechnické zariadenie			
9207	36.30.15
36.30.18
	Hudobné nástroje, ktorých zvuk sa tvorí, alebo sa	10	20	
		musí zosilniť elektricky (napr. organy, gitary akor-			
		deóny)			
9209	36.30.17
36.30.18

	Časti, súčasti a príslušenstvo hudobných nástro-	12	10	
		jov (napr. mechanizmy hracích skriniek, karty, ko-			
		túče a valčeky na mechanicky hrajúce prístroje);			
		metronómy a ladičky všetkých druhov:			
9502	36.50.11
36.50.13	Bábiky predstavujúce len ľudské bytosti
	7	10	
9503	36.50.33
36.50.20
36.50.12	Ostatné hračky; zmenšené modely, podobné mo-	7	10	
		dely na hranie; skladačky všet kých druhov			
					
9613 *	36.63.61
36.63.62
	Zapaľovače cigariet a iné zapaľovače, elektrické	5	10	
		a ich časti a súčasti, okrem kamienkov a knôtov			

2.2.3	Elektrotechnické zariadenia na  prenos informácií

Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8517	32.20.20
32.20.30

	 Elektrické prístroje na drôtovú telefóniu alebo tele-	5	5	
		fóniu alebo telegrafiu, vrátane drôtových telefón-			
		nych prístrojov s batériovými mikrotelefónmi a te-			
		lekomunikačné prístroje na nosnú frekvenciu ale-			
		bo na digitálne drôtové systémy; videotelefóny			
8518	32.30.41
32.30.42
32.30.43
32.30.51	 Mikrofóny a ich stojany; reproduktory, tiež vstava-	5	10	
		né; sluchátka všetkých druhov a kombinované reč-			
		nícke súpravy; elektrické nízkofrekvenčné zosilňo-			
		vače; súpravy elektrických zosilňovačov zvuku			
8526	32.30.52
33.20.20
	 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary),	6	20	
		rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľ-			
		kové riadenie			

2.2.4	Elektrotechnické zariadenia na spracovanie informácií

Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8469	30.01.11
30.01.12
30.01.14
30.02.19	 Písacie stroje, (iné ako tlačiarne položky 8471); stro-	8	25	
		je na spracovanie textu  - okrem mechanických

8470	30.01.13

	 Počítacie stroje a vreckové prístroje na záznam, vy-	8	25	
		volanie a zobrazenie údajov výpočtovými funkciami
			
8471	30.02.17
30.02.14
30.02.16
30.02.18
30.02.19
30.02.11
30.02.15
32.02.12
32.02.13	 Stroje na automatické spracovanie údajov a ich jed-	5	5	
		notky; magnetické alebo optické snímače, stroje na			
		prepis údajov v kódovanej forme na pamäťové mé-			
		diá a stroje spracovávajúce tieto údaje, inde nešpe-			
		cifikované alebo nezahrnuté

			
8472 *	30.01.23

	 Iné kancelárske stroje a prístroje (napr. rozmnožo-	8	25	
		vacie stroje hektografické alebo blanové, adreso-			
		vacie stroje, automatické rozdeľovače bankoviek,			
		stroje na triedenie,čítanie alebo na balenie mincí,			
		Prístroje na orezávanie ceruziek, dierkovacie alebo			
		Spínacie stroje)			
8473	30.01.24
30.01.14
30.02.19	 Časti, súčasti a príslušenstvo (okrem krytov, kufríkov	5	5	
		a podobných výrobkov) používané výhradne alebo hlavne			
		na strojoch položiek 8469 až 8472 – len elektr. zostavy			
8476 *	29.24.33
29.24.53
	 Predajné automaty (napríklad na predaj poštových známok,	8	25	
		 Cigariet, potravín alebo nápojov), vrátane 			
		automatov na rozmieňanie mincí			

2.2.5	Elektrotechnické zariadenia na záznam a reprodukciu informácií

Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8519	25.24.90
32.30.31
32.30.51	 Gramofóny, tiež prenosné, gramofónové šasi, ka-	7	20	
		Zetové prehrávače a iné zvukové reprodukčné prí-			
		stroje, bez zariadenia na záznam zvuku			
8520	32.30.32
32.30.51	Magnetofóny a iné prístroje na záznam zvuku, tiež	7	20	
		s reprodukčným zariadením			
8521	32.30.33
32.30.51	 Videofonické prístroje na záznam a reprodukciu,	7	20	
		tiež so zabudovaným videotunerom			
8522	25.24.90
32.30.51
	 Časti, súčasti a príslušenstvo vhodné na použitie	7	20	
		výhradne alebo hlavne s prístrojmi položiek 8519			
		až 8521			
8523	24.65.10
25.22.15	 Hotové nenahraté médiá na záznam zvuku alebo	7	20	
		podobný záznam			
8524	22.14.11
22.14.12
25.22.15
	 Gramofónové platne, magnetické pásky a iné na-	7	20	
		hraté médiá na záznam zvuku alebo na podobné			
		záznamy, vrátane matríc a galvanických odtlač-			
		kov na výrobu platní			
8525	25.24.90
32.20.12
32.20.11
32.30.52
32.30.33
	 Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu, rádiotele-	7	20	
		grafiu, rozhlasové alebo televízne vysielanie, tiež			
		s prijímacím zariadením alebo so zariadením na			
		Záznam alebo reprodukciu zvuku; televízne kame-			
		ry; stabilné videokamery a ostatné videokamery			
8527	32.30.11
32.30.12
32.30.44
32.30.52	 Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu, rádiotelegra-	7	20	
		fiu alebo rozhlasové vysielanie tiež kombinované			
		v jednej skrini s prístrojom na záznam alebo re-			
		produkciu zvuku alebo s hodinami			
8528	32.30.20
25.24.90
32.30.52
	 Televízne prijímače tiež so vstavanými rozhlasový-	7	20	
		mi prijímačmi alebo prístrojmi na záznam či repro-			
		Dukciu zvuku alebo obrazu; videomonitory a video-			
		projektory			
8529	32.30.52
	Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prí-	6	10	
		stroje položiek 8525 až 8528:			
9002*	33.40.21
33.40.31
	Šošovky, hranoly, zrkadlá a iné optické články z	20	10	
		akéhokoľvek materiálu, zasadené, na nástroje ale-			
		bo prístroje, iné ako z opticky neopracovaného skla			
9005 *	33.40.22
33.40.24

	Binokulárne i monokulárne ďalekohľady a ostatné	10	25	
		optické teleskopy, ich podstavce a rámy; ostatné			
		astronomické prístroje a ich podstavce a rámy,			
		Okrem rádioastronomických prístrojov			
9006	33.40.32
33.40.33
31.50.31
33.40.38
33.40.36	Fotografické kamery (okrem kinematografických);	8	25	
		prístroje a žiarovky na bleskové svetlo na fotogra-			
		fické účely okrem výbojok položky 8539

					

					
					
Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
9007	33.40.34
33.40.38
33.40.35	Kinematografické kamery a projektory, tiež so vsta-	8	25	
		vanými prístrojmi na záznam alebo reprodukciu			
		Zvuku			
9008	33.40.35
33.40.36
33.40.37
33.40.38	Projektory statických snímkov (iné ako kinemato-	8	25	
		grafické); fotografické (iné ako kinematografické)			
		prístroje zväčšovacie alebo zmenšovacie
			
9009	30.01.21
30.01.25	Fotokopírovacie prístroje s optickým alebo kontakt-	7	20	
		ným systémom a termokopírovacie prístroje			
9010	25.24.90
33.40.36
33.40.37
33.40.38	Prístroje a vybavenie pre fotografické alebo kinema-	6	20	
		tografické laboratóriá (vrátane prístrojov na premie-			
		tanie alebo realizáciu predlôh obvodov 
			
9011	33.40.22
33.40.24
	Združené optické mikroskopy, vrátane mikroskopov	7	5	
		na mikrofotografiu, mikrokinematografiu alebo mi-			
		kroprojekciu			
9013	25.24.90
33.40.23
	Výrobky s tekutými kryštálmi, ktoré nie sú špecifi-	6	10	
		Kované v iných položkách; lasery, iné ako laserové			
		diódy; ostatné optické prístroje a nástroje			
9612 *	33.63.25

	Pásky do písacích strojov a podobné farbiace	4	10	
		pásky napustené tlačiarenskou čerňou alebo inak			
		pripravené na zanechanie odtlačkov, tiež na ciev-			
		kach alebo v kazetách; farbiace podušky aj napus-			
		tené, tiež v škatuľkách			

2.2.6	Meracie zariadenia

Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8423 	29.24.22
29.24.23
29.24.53
	 Prístroje a zariadenia na váženie (okrem váh s citli-	12	25	
		Vosťou 5 centigramov alebo väčšou, len váh			
		spojených s počítacími alebo kontrolnými prístroj-			
		Mi			
9012 *	33.20.61
33.20.82	Mikroskopy iné ako optické; difraktografy
	10	5	
9014 *	33.20.11
	 Buzoly, vrátane navigačných kompasov; iné navi-	10	10	
		gačné prístroje a zariadenia			
9015	33.20.12
33.20.81

	Vymeriavacie (vrátane fotogrammetrických meraní),	7	10	
		hydrografické, oceánografické, hydrolologické, me-			
		teorologické alebo geofyzikálne prístroje a zariade-			
		nia, okrem kompasov; zameriavacie zariadenia			
9018	33.10.15
33.10.12
33.20.13
	Lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverole-	7	10	
		Kárske nástroje a prístroje vrátane scientigrafických			
		prístrojov, ostatné elektrolekárske prístroje, ako aj			
		prístroje na skúšanie zraku			

					
					
Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
9022	33.10.11

	Röntgenové prístroje a prístroje využívajúce žiare-	10	10	
		nie alfa, beta alebo gama, tiež na lekárske, chirur-			
		gické, zubolekárske alebo zverolekárske účely vrá-			
		tane rádiografických alebo rádioterapeutických prí-			
		Strojov, röntgenoviek a iných zariadení na výrobu			
		röntgenových lúčov, generátorov vysokého napä-			
		tia, ovládacích panelov a pultov, presvetľovacích			
		štítov, vyšetrovacích a liečebných stolov, kresiel a			
		podobne			
9024 *	33.20.62
33.20.81

	Stroje a prístroje na skúšanie tvrdosti, pevnosti v	10	25	
		ťahu, stlačiteľnostiči elasticity alebo iných mecha-			
		nických vlastností materiálov (napr. kovov, dreva,			
		textilu, papiera, plastov)			
9025 *	33.20.51
33.20.81
	Hydrometre a podobné plávajúce prístroje, teplo-	10	25	
		mery, žiaromery, barometre, vlhkomery a psychro-			
		metre, tiež registračné i navzájom kombinované:			
9026 *	33.20.52
33.20.81

	Prístroje a nástroje na meranie alebo na kontrolu	4	25	
		prietokov, hladiny, tlaku alebo iných premenných			
		charakteristík kvapalín alebo plynov (napr. prieto-			
		komery, hladinomery, manometre, merače tepla),			
		Okrem prístrojov a nástrojov položiek 9014, 9015,			
		alebo 9032			
9027	25.24.90
33.20.53
33.20.81

	Prístroje, zariadenia a nástroje na fyzikálne alebo	7	20	
		na chemické rozbory (napr. polarimetre, spektro-			
		metre, refraktometre, analyzátory plynov alebo dy-			
		mu); prístroje a nástroje na určovanie viskozity,			
		pórovitosti, rozťažnosti, povrchového napätia ale-			
		bo podobné prístroje a nástroje na kalorimetrické,			
		akustické alebo fotometrické merania alebo kon-			
		trolu (vrátane expozimetrov); mikrotómy:			
9028	33.20.63
33.20.83
	Merače dodávky alebo produkcie plynov, kvapalín	10	20	
		a elektrickej energie, vrátane meračov na ich kalib-			
		rovanie:			
9029 *	33.20.64
33.20.83

	Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače	11	20	
		ubehnutej dráhy, krokomery a pod.; rýchlomery a			
		tachometre, okrem patriacich do položky 9014 ale-			
		bo 9015; stroboskopy			
9030	25.24.90
33.20.43
33.20.41
33.20.45
33.20.81
	Osciloskopy, analyzátory spektra a ostatné prístro-	8	20	
		je a nástroje na meranie alebo kontrolu elektric-			
		kých veličín, okrem meračov položky 9028; prístro-			
		je a nástroje na meranie alebo zisťovanie žiarenia			
		alfa, beta, gama, X-lúčov kozmického alebo iného			
		ionizujúceho žiarenia			
9031 *	33.20.65
33.20.81
	Meracie alebo kontrolné prístroje, nástroje a stroje,	12	25	
		inde nešpecifikované ani nezahrnuté v tejto kapito-			
		le; projektory na kontrolu profilov			

					
					
Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
9102 *	33.50.12

	Náramkové hodinky, vreckové hodinky a ostatné	14	25	
		hodinky (vrátane stopiek), iné ako zaradené do			
		položky 9101 – elektrické a elektronické			
9105 *	33.50.14	Ostatné hodiny – elektrické a elektronické	14	25	
9106 *	33.50.15

	Časové kontrolné prístroje a časové počítadlá s	14	25	
		hodinovým alebo hodinkovým strojčekom alebo			
		synchrónnym motorom (napr. kontrolné časové			
		registračné hodiny, záznamové hodiny) – elektrické a 
elektronické			
9108	33.50.21	Hodinkové strojčeky, úplné a zmontované – elektrické a 
Elektronické	11	25	
9109	33.50.22	Hodinové stroje, úplné a zmontované – elektrické a 
Elektronické	11	25	

2.2.7	Riadiace zariadenia

Číselný znak
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8431	28.40.12
29.22.19
29.22.20
29.52.61	 Časti a súčasti vhodné na použitie výhradne alebo	10	20	
		hlavne na stroje a zariadenia položiek 8425 až 8430			
		len elektrotechnické zariadenia
			
8530	24.66.48
31.62.16
31.62.11
33.50.28
	 Elektrické prístroje signalizačné, bezpečnostné ale-	10	10	
		bo na kontrolu a riadenie železničnej električkovej,			
		cestnej a riečnej dopravy, na parkovacie zariadenia			
		a na vybavenie prístavov a letísk (iné ako položky			
		8608)			
8531	31.62.16
31.62.11

	 Elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné	10	10	
		prístroje (napr. zvončeky, sirény, návestné panely,			
		poplachové zariadenia na ochranu proti krádeži			
		alebo proti požiaru), iné ako položky 8512 alebo			
		8530.			
8802	35.30.40
35.30.31
35.30.32
35.30.33
35.30.34	 Ostatné letúne (napr. vrtuľníky, lietadlá); kozmic-	12	20	
		ké lode (vrátane družíc) a ich štartovacie nosiče			
		len elektrotechnické zariadenia

9032	25.24.90
33.20.84	Automatické regulačné alebo riadiace prístroje a	17	10	
		Nástroje			

2.2.8   Iné elektrotechnické zariadenia

Číselný kód
colný sadzobník	Číselný kód
KP	                                Popis položky	Ž	ZO	
			[r]	[%]	
8543	31.62.13
31.62.16
	Elektronické stroje a zariadenia a prístroje, ktoré	10	10	
		majú individuálne funkcie a nie sú špecifikované			
		alebo zahrnuté inde v tejto kapitole			
9402 *	29.40.21
29.40.22
29.40.23
33.10.20

	Lekársky, chirurgický, zubolekársky alebo zvero-	17	5	
		lekársky nábytok (napr. operačné stoly, vyšetrova-			
		cie stoly, nemocničné lôžka s mechanickým zaria-			
		dením; zubolekárske kreslá); kreslá pre holičstvá			
		a kaderníctva a podobné kreslá otočné so sklápa-			
		cím a zdvíhacím zariadením, časti a súčasti tých-			
		to výrobkov			
9504 *	36.50.42
36.50.43
	Potreby na lunaparkové a spoločenské hry, vráta-	7	25	
		ne biliardov, špeciálnych stolov pre herne a auto-			
		matické zariadenia do kolkární			
9999		Softvér	4	5	

	
Príloha č. 11
									k výnosu č. ...

Vzorový príklad znaleckého posudku pre stanovenie hodnoty súboru EZ.

Titulná strana posudku :

Znalec:

Adresát:

Číslo spisu (objednávky) *)

                           ZNALECKÝ  POSUDOK

                              	č........../..........

Počet strán:

Počet odovzdaných vyhotovení:

*) číslo spisu sa uvádza len v prípade, ak ide o posudok, v ktorého objednávke je číslo spisu uvedené!

I. ÚVODNÁ ČASŤ

1.	Úloha znalca :					
2.	Účel posudku  : 					
3.	Dátum vyžiadania posudku :				
4.	Dátum ku ktorému je posudok vypracovaný :				
5.	Podklady na vypracovanie posudku :				
6.	Záväzné predpisy : 					
								
II. NÁLEZ
								
1. Identifikácia EZ (všetkých EZ súboru)					
		Názov :
		Značka :				
		Typ :					
		Výrobca (krajina pôvodu) :					
		Rok výroby :					
		Výrobné číslo :					
		Inventárne číslo :	    				
		Dátum zaradenia (uvedenia do prevádzky) :
         Dátum zistený podľa:		
		Majiteľ :					
		Merná jednotka (MJ) :				
		Počet  MJ :					
		Doba prevádzky :				
		( podľa údajov majiteľa )				
		Vstupná cena: 
         Spôsob zistenia vstupnej ceny:			
									
2. Údaje o opravách a poškodení, modernizácii alebo rekonštrukcii EZ 	
		Podľa údajov majiteľa :			
		Podľa dokumentácie :			
									
3. Posúdenie  kompletnosti vybavenosti EZ 			
										
4. Technický stav EZ zistený obhliadkou				
		Dátum obhliadky :					
		Miesto obhliadky :			
		Skúšobnou prevádzkou :				
		Iným spôsobom :			
		Základná konštrukcia :					
		Pracovná časť :					
		Príslušenstvo :		
5. Mimoriadna výbava EZ
Údaje o MV totožné s údajmi o EZ podľa podkapitoly II.1. až II.
6. Odchýlka od výnosu

III. P O S U D O K

Základné údaje o postupe stanovenia TH, VŠH. Znalec uvedie opisom. 
Príklad členenia tejto kapitoly posudku je nasledovný :
•	Zaradenie do kategórie, zdôvodnenie a stanovenie r
•	Výpočet základnej amortizácie ZA
•	Zdôvodnenie a stanovenie hodnoty Z, kmo 
•	Výpočet TS
•	Stanovenie východiskovej hodnoty VH elektrotechnického zariadenia
•	Výpočet technickej hodnoty
•	Stanovenie a zdôvodnenie kP, 
•	Výpočet všeobecnej hodnoty VŠH               
Znalec v tejto kapitole uvedie význam použitých skratiek, symbolov a vzťahy pre výpočet ukazovateľov.
Súčasne musí uviesť i názov a číslo predpisu podľa ktorého pri stanovení hodnoty EZ postupoval. Napríklad v tomto znení:

Znalecký posudok je vypracovaný podľa výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. xxx/2002 pre stanovenie hodnoty elektrotechnických zariadení.

IV. Z Á V E R    P O S U D K U

Číselné a slovné vyjadrenie VŠH bez DPH i s DPH, alebo iného údaju, ktorý bol požadovaný v úlohe znalca v kontexte s účelom posudku.

Miesto a dátum vypracovania 	           Odtlačok znaleckej pečiatky	   Podpis znalca
posudku 						        

V. P R Í L O H Y

     Kópie podkladov.

VI. Z N A L E C K Á    D O L O Ž K A

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec vymenovaný Krajským súdom ( Ministerstvom spravodlivosti SR )  v ........................ pod č. ................ zo dňa ............... pre základný odbor Elektrotechnika slaboprúdová, číslo kódu 11 00 00 a odvetvie Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení, číslo kódu 11 07 01 a zapísaný v zozname znalcov.............................v ....................... Evidenčné číslo znalca ....................
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom ................ znaleckého denníka č. ................
Znaleckú odmenu a náhradu nákladov účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. ......... 

         				 			                    Podpis znalca