Príloha č. 1
k výnosu č......

Vstupná cena stroja – VC

Vstupná cena stroja je stanovovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Účtovnej osnovy a postupov účtovania v znení neskorších predpisov. Za vstupnú cenu stroja možno pre účely stanovenia hodnoty stroja považovať:
-	obstarávaciu cenu,
-	vlastné náklady.

Vstupná cena sa stanovuje k času nadobudnutia, resp. zaradenia stroja do prevádzky u prvého majiteľa a môže byť v úrovni s daňou, resp. s DPH alebo bez dane, resp. bez DPH.

(1)	Obstarávacia cena – OC  [Sk, cudzia mena]

Do obstarávacej ceny je možno zahrnúť nasledovné položky:
-	cena stroja,
-	náklady na projektovú prípravu,
-	náklady na inžiniersku činnosť (technologický dozor, autorský dozor, stavebný dozor, odborné prehliadky, odborné skúšky, úradné skúšky a pod.),
-	náklady na dopravu,
-	náklady na montáž,
-	náklady na softvér, ak nie je súčasťou ceny stroja,
-	clo, dovozná prirážka,
-	daň z obratu, resp. daň z pridanej hodnoty u majiteľa, ktorý nie je platiteľom DPH, resp. je platiteľom dane, ale ktorý nemá nárok na odpočet DPH. 

Do obstarávacej ceny stroja sa nezahŕňajú:
-	náklady na vývoj a vyhotovenie prototypov či funkčných vzoriek skupín, resp. stroja,
-	penále, poplatky z omeškania a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním stroja,
-	výdavky na prípravu pracovníkov pre obsluhu stroja (zaškolenie). 
-	výdavky súvisiace s prípravou a zabezpečením stroja, ktoré vznikli po uvedení obstaranej investície do používania,
-	výdavky na opravy a udržiavanie stroja,
-	dane súvisiace s obstaraním stroja, ktoré zákon o daniach z príjmov neuznáva za výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,
-	spotrebný materiál (napr. nástroje, papier na tlač a pod.),
-	výdavky na vybavenie stroja zásobami a náhradnými dielmi,
-	zabezpečovacie, konzervačné, udržiavacie, dekonzervačné práce v prípade zastavenia obstarávanej investície,
-	poplatky za leasing. 

Takto stanovenú obstarávaciu cenu OC je možné považovať v plnom rozsahu za vstupnú cenu VC.

Ak sa OC určená znalcom líši od hodnoty OC z účtovnej evidencie, znalec v posudku uvedie, ktoré nákladové položky z účtovnej hodnoty OC uznal naviac alebo ktoré neuznal. Znalec tento postup zdôvodní.

OC u zahraničného stroja, pokiaľ ju majiteľ stroja nemá uvedenú v Sk, ale v cudzej mene, sa uvedie v tejto mene.

Ak majiteľ stroja nemá OC, v posudku sa uvedie ako neznáma. 

(2)  Vlastné náklady – VN [Sk]

Sú všetky opodstatnené priame a nepriame náklady vynaložené na výrobu (výrobná réžia), ale aj nepriame náklady správneho charakteru (správna réžia) v prípade, že vlastná výrobná činnosť presahuje jedno účtovné obdobie (je dlhodobého charakteru). Znalec v posudku uvedie rozpis jednotlivých nákladových položiek a čísla účtovných dokladov, resp. ich kópie vloží do príloh znaleckého posudku. 

Vlastné náklady možno považovať za vstupnú cenu pre stroj vytvorené vlastnou činnosťou.

Jednotlivé položky vlastných nákladov musia byť v súlade s položkami pre OC, uvedenými v ods. 1 tejto prílohy. Ak majiteľ stroja vytvoreného vlastnou činnosťou nemá kompletné alebo hodnoverné údaje o vlastných nákladoch, môže sa obstarávacia cena stroja stanoviť aj ako porovnateľná hodnota stroja – PH, príloha č. 2. Hodnota vlastných nákladov nemá byť vyššia ako obstarávacia cena nového továrensky vyrobeného porovnateľného stroja z hľadiska jeho funkcie a veľkosti. 

Príloha č. 2
         k výnosu č......

Porovnateľná hodnota stroja - PH 

(1) V prípade, ak nie je možné zistiť VC alebo VH hodnoteného stroja, znalec stanoví porovnateľnú hodnotu hodnoteného stroja PH porovnaním s porovnateľným strojom rovnakej kategórie podľa § 5, ods. 2 a rovnakej položky v kategórii podľa prílohy č. 13, ktorého vstupná cena je známa.

(2) Porovnateľná hodnota PH stroja sa stanovuje k dátumu obstarania (zhotovenia) stroja alebo k dátumu jeho hodnotenia.

(3) Porovnateľná hodnota PH sa stanoví porovnaním hodnoteného stroja s takým porovnateľným továrensky vyrobeným novým strojom, ktorého cena je známa a ktorý je s hodnoteným strojom porovnateľný výkonom, vybavenosťou a úžitkovosťou. Typ porovnateľného stroja a jeho presnú špecifikáciu spolu so spôsobom určenia jeho ceny znalec uvedie v posudku. V prípade, že VC viacerých porovnateľných strojov nie sú zhodné, znalec môže stanoviť PH ako priemernú hodnotu viacerých strojov. 

(4) Porovnateľnú hodnotu PH v prípade, ak porovnateľný stroj má s hodnoteným strojom len približne rovnaký výkon, vybavenosť a úžitkovosť, možno v krajnom prípade stanoviť aj pomocou rozpočtovej ceny (PH = hmotnosť hodnoteného stroja x cena 1 kg hmotnosti stroja porovnateľného výkonom a úžitkovosťou pre rok jeho výroby alebo hodnotenia, resp. PH = rozhodujúci parameter x cena jednotky rozhodujúceho parametra stroja porovnateľného výkonom a úžitkovosťou pre rok jeho výroby alebo hodnotenia a pod.).

(5) Porovnateľnú hodnotu PH v prípade, ak porovnateľný stroj, ktorého VC je známa, má s hodnoteným strojom rozdielny výkon a vybavenosť, možno v krajnom prípade stanoviť aj pomocou rozpočtovej ceny (PH = hmotnosť hodnoteného stroja x cena 1 kg hmotnosti stroja porovnateľného výkonom a úžitkovosťou pre rok jeho výroby alebo hodnotenia, PH = rozhodujúci parameter x cena jednotky rozhodujúceho parametra stroja porovnateľného výkonom a úžitkovosťou pre rok jeho výroby alebo hodnotenia a pod.), pričom rozdielnosť použitých veličín hodnoteného stroja a porovnateľného stroja (hmotnosť, rozhodujúci parameter a pod.) znalec spravidla zhodnotí korekčným koeficientom kK.

(6) Porovnateľná hodnota PH sa vzťahuje aj na stroj zhotovený vlastnou činnosťou, ďalej na stroj, ktorého OC zistená u majiteľa je v porovnaní s obdobnými strojmi neprimerane vysoká a aj na stroj, na ktorý majiteľ nemá cenovú kalkuláciu. 

Príloha č. 3
         k výnosu č......

Východisková hodnota stroja - VH [Sk]

Východisková hodnota stroja sa používa na výpočet hodnoty stroja. 

Východisková hodnota stroja VH sa stanoví buď ako vstupná cena VC k dátumu hodnotenia stroja, alebo ako objektivizovaná cena z pôvodnej VC stroja. Znalec postup tejto objektivizácie zdôvodní.

(1)	Východisková hodnota stroja, ktorý má VC uvedenú v Sk

a) východisková hodnota VH stroja bez ohľadu na krajinu jeho obstarania, ak stroj:
-	bol obstaraný pred viac ako 10 rokmi (vzhľadom na dátum jeho hodnotenia), 
-    v súčasnosti sa už nevyrába,
              -    ktorého predpokladaná životnosť Ž je kratšia ako 10 rokov a jeho doba prevádzky   
                   je väčšia ako Ž
              sa stanoví ako pôvodná VC, resp. porovnateľná hodnota PH : 

VH = VC     [Sk]

VH = PH     [Sk]

kde:
	 VC   - vstupná cena  stroja v roku obstarania stroja 				[Sk],  
 PH    - porovnateľná hodnota stroja v roku obstarania stroja, stanovená  
            podľa § 12 								[Sk]. 

V odôvodnených prípadoch znalec pri stanovení VH podľa tohto bodu môže sa od tohto pravidla odchýliť a môže aj pre stroj obstaraný do 10 rokov ako je tu uvedené stanoviť VH podľa bodov b) až d) tejto kapitoly.

b) východisková hodnota VH stroja bez ohľadu na krajinu jeho obstarania, ktorý má vstupnú cenu uvedenú v Sk, ak stroj: 
            - bol obstaraný pred menej ako 10 rokmi (vrátane desiateho roku obstarania),     
            - v súčasnosti sa vyrába,
            - ktorého predpokladaná životnosť Ž je dlhšia ako 10 rokov,
            - je známa jeho VC resp. PH platná pre rok jeho hodnotenia, 
            sa stanoví ako VC resp. porovnateľná hodnota PH v roku hodnotenia :  

VH = VC     [Sk]

VH = PH     [Sk]

kde:
	 VC   - vstupná cena  stroja v roku hodnotenia stroja 				[Sk],
 PH    - porovnateľná hodnota stroja v roku hodnotenia stroja, stanovená 	[Sk]. 

c)  východisková hodnota VH stroja pre  stroj obstaraný z krajín bývalého východného bloku, ktorý má vstupnú cenu uvedenú v Sk, ak stroj: 
            - bol obstaraný pred  menej ako 10 rokmi (vrátane desiateho roku obstarania),     
            - v súčasnosti sa ešte bez významných zmien vyrába,
             - ktorého predpokladaná životnosť Ž je dlhšia ako 10 rokov,
            - nie je známa jeho VC resp. PH platná pre rok jeho hodnotenia, 
              sa stanoví ako pôvodná VC resp. porovnateľná hodnota PH, vynásobená 
              koeficientom indexov cien kIC :

VH = VC . kIC      [Sk]

VH = PH . kIC     [Sk]
	
kde: 
	VC  -  vstupná cena stroja stanovená v čase jeho prvotného obstarania 	[Sk],
	PH  -  porovnateľná hodnota stroja  v čase jeho prvotného obstarania 	[Sk],
	kIC  -  koeficient indexov cien  -, ktorý pre stroj vyrobený  v krajinách bývalého  
                             východného bloku sa vypočíta pomocou indexov  cien IC pre príslušné roky 
                             a  klasifikáciu produkcie stroja :

kIC = .-, 

pre prípad, že v období stanovenia ICoh, ICob je rovnaký vzťažný dátum, spravidla vzťažný dátum pre ICoh, ICob = december 1995,
alebo

kIC = -,

pre prípad, že v období stanovenia ICoh, ICob sú dva  rozdielne vzťažné dátumy pre stanovenie ICoh, Icob - uvedený vzťah platí pre vzťažný dátum ICoh = december 2000 *),

kde:
	ICoh  -  predpokladaný priemerný index ceny pre príslušnú klasifikáciu produkcie
                   stroja a mesiac (kvartál, polrok, rok) hodnotenia stroja			 [%],
	ICob  -  index ceny pre príslušnú klasifikáciu produkcie stroja v roku obstarania
                                stroja so vzťažným dátumom iným ako je december 2000 		[%],
                   *) IC2000  -  index ceny pre príslušnú klasifikáciu produkcie stroja a vzťažný  
                                        dátum je ako príklad uvedený december 2000 			[%].

Indexy cien sa spravidla stanovia na základe hodnoverných štatistických podkladov, napr. ktoré vydáva Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) pre príslušnú klasifikáciu produkcie stroja.

Ak sa hodnotí linka alebo technologický celok, v ktorom rôzne stroje patria do rôznych kategórií, alebo nie sú známe indexy cien pre príslušnú kategóriu strojov, môže znalec určiť koeficient indexu cien ako  koeficient za odvetvie strojárstvo.
	
Ak pre dátum hodnotenia nemá znalec k dispozícii index cien ICoh, vypočíta ho napr. tak ako keby sa index ceny v roku hodnotenia zväčšil oproti predchádzajúcemu roku o hodnotu rozdielu indexov cien za ostatné 2 roky, v ktorých je ICoh známy a pod.

Analogickým postupom sa určí východisková hodnota pre skupinu stroja VHS, mimoriadnu výbavu VHmv, linku, nástroj, náradie, pomocné zariadenie a pod. 

Znalec pri stanovovaní VH podľa odsekov b) až d) preferuje postup stanovenia VH podľa odseku b).

d)  východisková hodnota VH stroja pre  stroj vyrobený mimo krajín bývalého 
     východného bloku, ktorý má vstupnú cenu uvedenú v Sk, ak stroj: 
            - bol obstaraný pred menej ako 10 rokmi (vrátane desiateho roku obstarania),
            - v súčasnosti sa ešte bez významných zmien vyrába,
            - ktorého predpokladaná životnosť Ž je dlhšia ako 10 rokov,
            - nie je známa jeho VC resp. PH platná pre rok jeho hodnotenia, 
       sa stanoví ako pôvodná VC resp. porovnateľná hodnota PH, vynásobená koeficientom 
       indexov cien  kICZ :

VH = VC . kICZ      [Sk]

VH = PH . kICZ      [Sk]
kde:
	VC  -  vstupná cena zahraničného stroja v Sk, vyrobeného mimo krajín bývalého
                  východného bloku v čase jeho prvotného obstarania 			[Sk],
	PH  -  porovnateľná hodnota zahraničného stroja v Sk, vyrobeného mimo krajín  
                  bývalého východného bloku v čase jeho prvotného obstarania 		[Sk],
	kICZ -  koeficient indexov cien zahraničného stroja  -, vypočítaný z indexov cien 
                             pre jednotlivé roky :

kICZ  -

kde:
	ICohz  -  predpokladaný priemerný index ceny zahraničného stroja pre príslušnú
                     klasifikáciu produkcie stroja v roku jeho hodnotenia 			[%],
	ICobz  - index ceny zahraničného stroja pre príslušnú klasifikáciu produkcie stroja
                                v roku jeho obstarania 							[%].

Indexy cien sa spravidla stanovia na základe hodnoverných štatistických podkladov, napr. zo štatistických podkladov krajín Európskej komisie: EUROSTAT PRESS OFFICE (alebo iných štatistických inštitúcií) pre príslušný kód klasifikácie produkcie štátu výrobcu stroja. 

Ak pre dátum hodnotenia nemá znalec k dispozícii index cien ICoh, resp. ICohz, vypočíta ho napr. tak, ako keby sa index ceny v roku hodnotenia zväčšil oproti predchádzajúcemu roku o hodnotu rozdielu indexov cien za ostatné 2 roky, v ktorých je ICoh, resp. ICohz známy.

Znalec pri stanovovaní VH podľa odsekov b) až d) preferuje postup stanovenia VH podľa odseku b).

Analogickým postupom sa určí východisková hodnota pre skupinu stroja, mimoriadnu výbavu, linky, nástroja, náradia a pomocného zariadenia, modernizovaného, rekonštruovaného alebo opraveného stroja a stroja, ktorého vstupná cena je stanovená v Sk.

Znalec taktiež skúma, či vo VC  resp. VCCM  je zahrnuté clo a dovozná prirážka. Ak nie je, znalec štandardným postupom navýši VH  s prihliadnutím na aktuálne hodnoty cla, resp. dovoznej prirážky.

Znalec v posudku postup stanovenia VH zdôvodní.

(2)	Východisková hodnota stroja, ktorý má vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene

a). východisková hodnota VH stroja pre stroj bez ohľadu na krajinu jeho obstarania, ktorý má vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene, ak stroj:
-	bol obstaraný pred  viac ako 10 rokmi (vzhľadom na dátum jeho hodnotenia), 
            -    v súčasnosti sa už nevyrába,
            -    ktorého predpokladaná životnosť Ž je kratšia ako 10 rokov a jeho doba je väčšia 
                 ako Ž 
       sa stanoví podľa vzťahov :
1
VH = VCcm . kcm      [Sk]
        alebo
VH = PHcm . kcm       [Sk]

kde: 
	VH      -  východisková hodnota zahraničného stroja, ktorého vstupná cena je 
                      udaná v cudzej mene 						[Sk],
	VCcm -   vstupná cena zahraničného stroja v cudzej mene pre rok obstarania 
                       stroja 							[cudzia mena],
	PHcm  -   porovnateľná hodnota zahraničného stroja v cudzej mene pre rok 
                       obstarania stroja 					[cudzia mena],
           kcm   -      kurz cudzej meny  podľa platného kurzu tejto meny podľa NBS pre
                          dátum hodnotenia stroja 					-.
                  
V technicky odôvodnených prípadoch sa znalec pri stanovovaní VH podľa tohto bodu môže od tohto pravidla odchýliť a môže aj pre stroj starší alebo mladší ako je uvedené vyššie stanoviť VH podľa bodov b), resp. c) tejto kapitoly.

b)  východisková hodnota VH stroja,  ktorý má vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene bez ohľadu na krajinu jeho obstarania, ak stroj: 
           - bol obstaraný pred menej ako 10 rokmi (vrátane desiateho roku obstarania),
           - v súčasnosti sa ešte bez významných zmien vyrába,
           - je známa jeho VCCM resp. PHCM platná pre rok jeho hodnotenia, 
           sa stanoví ako VC, resp. porovnateľná hodnota PH v roku hodnotenia, vypočítaná podľa vzťahov :

VH = VCcm . kcm      [Sk]
        alebo
VH = PHcm . kcm       [Sk]

kde: 
	VH      -  východisková hodnota zahraničného stroja, ktorého vstupná cena je 
                      udaná v cudzej mene 						[Sk],
	VCcm -   vstupná cena zahraničného stroja v cudzej mene pre rok hodnotenia 
                       stroja 							[cudzia mena],
	PHcm  -   porovnateľná hodnota zahraničného stroja v cudzej mene pre rok 
                       hodnotenia stroja 					[cudzia mena],
           kcm   -      kurz cudzej meny  podľa platného kurzu tejto meny podľa NBS pre
                          dátum hodnotenia stroja (obstarania stroja)			 -.

      c)  východisková hodnota VH stroja, ktorý má vstupnú cenu uvedenú v cudzej mene, ak stroj :
           - bol obstaraný pred  menej ako 10 rokmi (vrátane desiateho roku obstarania),
           - v súčasnosti sa ešte bez významných zmien vyrába,
           - nie je známa jeho VC resp. PH platná pre rok jeho hodnotenia, 
      sa stanoví podľa vzťahov :

VH = VCcm . kcm . kI     [Sk]
        alebo
VH = PHcm . kcm . kI      [Sk]

kde: 
	VH      -  východisková hodnota zahraničného stroja, ktorého vstupná cena je 
                      udaná v cudzej mene 						[Sk],
	VCcm -   vstupná cena zahraničného stroja v cudzej mene pre rok obstarania 
                       stroja 							[cudzia mena],
	PHcm  -   porovnateľná hodnota zahraničného stroja v cudzej mene pre rok 
                       obstarania stroja 					[cudzia mena],
           kcm   -       kurz cudzej meny  podľa platného kurzu tejto meny podľa NBS pre
                           dátum hodnotenia stroja (obstarania stroja) 			-,
	         kI     -        koeficient indexov cien zahraničného stroja -, ktorý sa  vypočíta z 
                              indexov cien pre jednotlivé roky podľa vzťahu :
                              pre kIC, ods. 1, písm. c).pre stroje obstarané z bývalého východného 
                                           bloku, 
                               pre kICZ, ods. 1, písm. d). pre stroje obstarané z bývalého západného 
                                             bloku. 
 
Hodnota kurzu cudzej meny sa spolu s poradovým číslom kurzového lístka NBS a dátumom platnosti kurzového lístka uvedie v posudku.

Znalec skúma, či vo VCCM  je zahrnuté clo a dovozná prirážka.

Ak sa hodnotí linka alebo technologický celok, v ktorom rôzne stroje patria do rôznych kategórií, alebo nie sú známe indexy cien pre príslušné kategórie strojov, môže znalec určiť koeficient indexu cien pre rozhodujúcu skupinu strojov v linke alebo technologického celku, alebo ako koeficient za odvetvie strojárstvo.

Ak pre dátum hodnotenia nemá znalec k dispozícii index cien ICohz, vypočíta ho napr. tak, ako keby sa index ceny v roku hodnotenia zväčšil oproti predchádzajúcemu roku o hodnotu rozdielu indexov cien za ostatné 2 roky, v ktorých je ICohz známy.

Analogickým postupom sa určí východisková hodnota pre skupinu stroja, mimoriadnu výbavu, linky, nástroja, náradia a pomocného zariadenia, modernizovaného, rekonštruovaného alebo opraveného stroja a stroja, ktorého vstupná cena je stanovená v cudzej mene. 

Znalec taktiež skúma, či vo VC  resp. VCCM  je zahrnuté clo a dovozná prirážka. Ak nie je, znalec štandardným postupom navýši VH s prihliadnutím na aktuálne hodnoty cla, resp. dovoznej prirážky.

Znalec pri stanovovaní VH podľa odsekov b) a c) preferuje postup stanovenia VH podľa odseku b).

Znalec postup stanovenia VH zdôvodní. 

(3) Východisková hodnota stroja, ktorého VC je neznáma 

Pri stanovovaní východiskovej hodnoty VH stroja, ktorého VC je neznáma, znalec môže použiť tieto postupy:
a) VH stanoví ako obstarávaciu cenu nového stroja v roku jeho hodnotenia podľa zásad ods. 1 a 2 tejto prílohy,
b) alebo VH stanoví ako PH stroja v roku jeho výroby, resp. v roku jeho hodnotenia podľa prílohy č. 2.

(4) Východisková hodnota stroja továrensky nového poškodeného
		
Východiskovú hodnotu VH znalec stanoví z príslušnej VC podľa zásad ods. 1 a 2 tejto prílohy. Výšku škody znalec vypočíta podľa prílohy č. 10. 

(5)  Východisková hodnota stroja, u ktorého nemožno vykonať obhliadku

Východisková hodnota sa stanoví zo vstupnej ceny, prípadne z porovnateľnej hodnoty stroja podľa zásad ods. 1 a 2 tejto prílohy.
	
(6)  Východisková hodnota stroja zhotoveného vlastnou činnosťou alebo iným spôsobom, 
       aj bez cenových kalkulácií

Východiskovú hodnotu stroja VH zhotoveného vlastnou činnosťou alebo iným spôsobom, aj bez cenových kalkulácií, možno stanoviť ako porovnateľnú hodnotu stroja PH, alebo podľa hodnoty vlastných nákladov stanovených podľa ods. 2 prílohy č. 1. Z pôvodnej hodnoty vlastných nákladov, stanovených podľa ods. 2 prílohy č. 1 podľa celkového stavu, spracovateľskej úrovne a úžitkových vlastností stroja znalec stanoví príslušné zrážky alebo prirážky. Východisková hodnota VH sa vypočíta podľa zásad ods. 1 tejto prílohy.
	
(7)  Východisková hodnota jednoúčelového stroja

Východisková hodnota jednoúčelového stroja VH sa stanoví zo vstupnej ceny uvedenej v protokole o prevzatí stroja do používania, podľa zostavy HIM, resp. podľa iných hodnoverných podkladov podľa zásad ods. 1 tejto prílohy.
	
(8)   Východisková hodnota stroja pre účely reštitúcie

Východisková hodnota stroja VH pre reštitučné účely sa vypočíta ako VH stanovená podľa zásad ods. 1 tejto prílohy, resp. pre PH, pričom VH, resp. PH sa stanoví pre rok 1991 6),7), ak nie je iným predpisom s vyššou právnou silou stanovené inak. 

(9)  Východisková hodnota stroja nadobudnutého na základe zmluvy o nájme stroja

Východisková hodnota stroja VH nadobudnutého na základe zmluvy o kúpe najatej veci (finančný, operatívny, spätný lízing) sa stanovuje z pôvodnej VC stroja (t.j. bez ceny za služby lízingovej spoločnosti, prípadne aj dane z pridanej hodnoty) podľa zásad ods. 1 a 2 tejto prílohy.

(10)  Východisková hodnota stroja, ktorý mal generálnu alebo celkovú opravu

Východisková hodnota stroja, ktorý mal generálnu opravu (GO) alebo celkovú opravu (CO) vykonanú v tuzemsku, sa stanoví takto: 

a)	ak sa GO, resp. CO vykonala pred dlhšou dobou ako je predpokladaná životnosť Ž hodnoteného stroja podľa § 7 tohto výnosu (táto doba je vztiahnutá k dátumu hodnotenia), náklady na GO, resp. CO sa neuvažujú a východisková hodnota stroja sa bude rovnať východiskovej hodnote stroja stanovenej podľa zásad ods. 1, resp.  2 tejto prílohy. V tomto prípade znalec pre výpočet VH stanoví úroveň východiskového technického stavu VTS = 100 %,

b)	ak sa GO, resp. CO vykonala v dobe kratšej ako je predpokladaná životnosť stroja Ž podľa § 7 tohto výnosu (táto doba je vztiahnutá k dátumu hodnotenia), východisková hodnota stroja sa určí týmto postupom:

6)   Zákon č. 87/1991 Zb. mimosúdnych rehabilitáciách.
7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 97/1992 Zb., ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

1. podľa zásad ods. 1 prílohy č. 1 sa stanoví vstupná cena nového stroja pre dátum jeho obstarania,
2. vypočíta sa technická hodnota stroja vyjadrená v korunách TH podľa zásad prílohy č. 8 k dátumu započatia GO, resp. CO (ak je presný dátum opravy známy, ak nie je, tak k 1. 7. roku realizácie opravy) pre technický stav TS v % vypočítaný podľa prílohy č. 7, ods. 1. Znalec stanoví ±Z podľa reálneho stavu stroja pred GO, resp. CO,
3. zistia sa náklady na vykonanie GO resp. CO: NGO resp. NCO z účtovnej evidencie pre dátum ukončenia GO resp. CO,
4. vypočíta sa východisková hodnota nákladov VHN na GO resp. CO príslušných zásad tejto prílohy a to tak, že do vzťahov podľa písm. a), b), resp. c) sa namiesto VC dosadí hodnota NGO resp. NCO, kde NGO resp. NCO sú náklady na GO resp. CO pre dátum ukončenia GO resp. CO. Koeficient indexu cien kIC sa stanoví pre dátum hodnotenia stroja podľa príslušných zásad tejto prílohy,
5. východisková hodnota stroja alebo skupiny stroja VH bude súčtom vypočítanej TH a východiskovej hodnoty nákladov na GO resp. CO :

VH = TH *)  + VHN       [Sk]

               kde:
                VH     -  východisková hodnota opraveného stroja alebo skupiny stroja [Sk],
     TH     -  technická hodnota hodnoteného stroja alebo skupiny stroj k dátumu 
                  ukončenia práce stroja alebo skupiny stroja pred vykonanou 
                  opravou*) 							[Sk],
    VHN     -  východisková hodnota nákladov na opravu stroja alebo skupiny 
                   stroja vypočítaná podľa ods. 4 					[Sk].

*) v prípade takého vykonania GO, že sa niektoré skupiny stroja vymenili za nové skupiny resp. za skupiny z iného ako opravovaného stroja (čiže ich cena je zahrnutá vo VHN), TH sa vypočíta len pre zvyšné skupiny z opravovaného stroja, pre ktoré znalec stanoví ich celkovú hodnotu PDS podľa prílohy č. 5 a VTS podľa prílohy č. 4. Ak mal stroj počas svojej predpokladanej životnosti viacero GO, týmto postupom sa stanoví VH po poslednej vykonanej GO.

Takto stanovená celková hodnota VH pre stroj po generálnej oprave by spravidla nemala byť vyššia ako VH nového továrensky vyrobeného stroja, stanovenej pre rok opravy stroja. 

Ak sa GO resp. CO preukázateľne vykonala a objednávateľ posudku nemá dokladované  nákladové položky na vykonanú GO resp. CO, môže znalec stanoviť NGO resp. NCO odborným odhadom  podľa kvality opravy. Údajnú vykonanú GO môže znalec aj nezohľadniť, musí to však v posudku zdôvodniť. 

Ak sa GO vykonala výmenným spôsobom, tak sa za TH v ods. 10, písm. b.2) dosadí TH = 0 Sk a VH = VHN stroja, ktorý bol dodaný namiesto opravovaného stroja.

c) východisková hodnota stroja dovezeného zo zahraničia, ktorý mal GO resp. tzv. repasáciu vo výrobnom alebo porovnateľnom závode sa stanoví podľa zásad ods. 1, písm. c), d), resp. ods. 2 tejto prílohy z hodnoty, ktorá bola zaplatená dodávateľovi stroja,

      d) ak NGO resp. NCO už boli zahrnuté do pôvodnej VC, tak VH stroja po generálnej alebo celkovej oprave znalec stanoví podľa ods. 1 tejto prílohy, kde za VC znalec dosadí obstarávaciu cenu po oprave stroja.

(11) Východisková hodnota rekonštruovaného alebo modernizovaného stroja

a)	ak sa stanovuje východisková hodnota takým spôsobom rekonštruovaného alebo modernizovaného stroja v prípade, že v stroji zostal zvyšok nerekonštruovaných skupín stroja, VH sa vypočíta podľa vzťahu :

                                                             PDS                    PDS   
VH =  TH  –––––  + TH (1- –––––) kV +  VHN       
                                                        100                     100 

kde:
       VH   -  východisková hodnota rekonštruovaného alebo modernizovaného stroja	 [Sk],
            TH   -  technická hodnota upravovaného stroja vyjadrená v korunách, vypočítaná 
                        podľa tohto výnosu pre dobu ukončenia práce stroja pred jeho úpravou 	[Sk],
            PDS  -  pomerný podiel skupín stroja, ktoré sa nerekonštruovali, resp. 
                        nemodernizovali 								[%],
            kV     -  koeficient využiteľnosti - zhodnotenia pomerných podielov skupín 
                        (1- PDS/100) vykonaným technickým zhodnotením			 [-],
            VHN  - východisková hodnota nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu stroja,   
                        ktorá sa stanoví podľa ods. 1, písm. a), b), resp. c) tejto prílohy, kde za VC 
                        znalec dosadí NRM = obstarávacia cena nákladov na modernizáciu resp. 
                        rekonštrukciu – NRM [Sk]. Prípadný koeficient indexu cien kIC sa stanoví pre 
                       dátum hodnotenia stroja podľa príslušných zásad tejto prílohy 		[Sk],

b) ak sa stanovuje východisková hodnota takým spôsobom rekonštruovaného alebo modernizovaného stroja, že pôvodný stroj sa nerekonštruoval, nemodernizoval a rekonštrukcia resp. modernizácia stroja sa vykonala v zásade len pridaním ďalších skupín ku pôvodnému stroju, VH sa vypočíta podľa vzťahu :

VH =  TH +  VHN       [Sk]    

 kde:
            VH     -   východisková hodnota rekonštruovaného alebo modernizovaného stroja [Sk],
            TH     -   technická hodnota hodnoteného stroja vyjadrená v korunách, vypočítaná
                          podľa tohto výnosu pre dobu práce stroja pred jeho úpravou 		[Sk], 
            VHN  -   východisková hodnota nákladov na rekonštrukciu alebo modernizáciu stroja
                          stanovená podľa zásad uvedených v písm. a)				 [Sk].
                     
Ak sa rekonštrukcia resp. modernizácia preukázateľne vykonala a objednávateľ posudku nemá od nej doklady nákladových položiek, môže znalec stanoviť VH aj odborným odhadom podľa kvality úprav, 

c) ak obstarávacia cena nákladov na modernizáciu resp. rekonštrukciu - NRM už bola zahrnutá do pôvodnej VC, znalec túto skutočnosť uvedie v posudku. VH vo vzťahu v ods. 11, písm. b) sa stanoví podľa ods. 1, písm. a), b), resp. c) tejto prílohy, kde za VC znalec dosadí NRM. Koeficient indexu cien kIC sa stanoví pre dátum hodnotenia stroja podľa príslušných zásad tejto prílohy - vstupnú cenu po technickom zhodnotení stroja pre dátum ukončenia. Koeficient indexu cien kIC sa stanoví pre dátum hodnotenia stroja podľa príslušných zásad tejto prílohy. 

Príloha č. 4
         k výnosu č......

Východiskový technický stav stroja – VTS [%]

(1) VTS továrensky vyrobeného nového stroja, nového stroja vyrobeného vlastnou činnosťou alebo novej skupiny je 100 %.

(2)  VTS skupiny stroja po celkovej oprave znalec stanoví podľa kvality vykonanej opravy a s prípadným zohľadnením podmienok závodu, v ktorom bola oprava realizovaná odborným odhadom v rozsahu 60 – 90 % továrensky novej skupiny. Pre skupinu stroja, ktorá bola opravovaná v zahraničí alebo ktorá sa doviezla ako repasovaná z výrobného alebo porovnateľného závodu, je VTS = 100 %. 

(3)   VTS  stroja po jeho generálnej oprave znalec stanoví v rozsahu 60 - 90 % podľa kvality vykonanej opravy a s prípadným zohľadnením podmienok závodu, v ktorom bola oprava realizovaná. Pre stroj, ktorý bol opravovaný vo výrobnom alebo porovnateľnom závode v zahraničí alebo ktorý sa doviezol ako repasovaný z výrobného alebo porovnateľného závodu, zo zahraničia, je VTS = 100 %.

(4)  Východiskový technický stav celého stroja, členeného na skupiny z dôvodu, že jedna alebo viac jeho skupín malo celkovú opravu, vypočíta sa podľa vzťahu:

VTS< 100     [%]
kde:
	VTSSi  -  východiskový technický stav i - tej skupiny stroja stanovenej podľa ods. 1 
                      a 2 										[%],
	PDSi    -  pomerný podiel i - tej skupiny stroja 					[%],
	i	   -  i - tá skupina stroja, i = 1 až n,
	n          -  počet skupín stroja.

(5)   Východiskový technický stav mimoriadnej výbavy VTSmv stanoví sa postupom uvedeným v ods.. 1 až 3 pre VTS.

(6)   Východiskový technický stav stroja, ktorý nemožno obhliadnuť sa stanoví:
a)  ak pre daný stroj existujú doklady o tom, že pôvodný majiteľ ho zakúpil ako nový, tak VTS = 100 %, 
b)  ak doklady nie sú k dispozícii, znalec stanoví hodnotu VTS podľa iných relevantných dostupných údajov.
	
(7)      Východiskový technický stav nástroja, náradia a pomocného zariadenia stanoví sa podľa zásad ods. 1 až 3 pre VTS.

(8)   Východiskový technický stav linky sa stanoví:
a)  ak je linka zostavená z nových továrensky vyrobených strojov, tak VTS = 100 % pre celú linku,
b)  ak je linka zložená zo strojov s rôznou percentuálnou hodnotou VTS, stanovenou podľa ods. 1 a 3, tak VTS sa stanoví podľa vzťahu :

VTS . kli  100    [%]
  kde:    
VTS   -  východiskový technický stav linky 					[ %],
 n	   -  počet strojov linky,
 i	   -  i-ty stroj linky, i = 1 až n,
VTSi  -  východiskový technický stav i-tého stroja linky, stanovený podľa ods. 1
              až   3 									[%],
kli	   -  koeficient  - podľa vzťahu :

kli    -
kde :
	VHi    -  východisková hodnota i-tého stroja linky 				[Sk],
	VCl    -  východisková hodnota linky 						[Sk].
          
              Platí : súčet hodnôt kli = 1.

Vzťah pre VTS v tomto odseku znalec použije len v prípade, ak niektorý stroj linky mal generálnu opravu.

(9)  Východiskový technický stav rekonštruovaného alebo modernizovaného stroja sa stanoví: 

a) ak všetky skupiny stroja, ktorý bol rekonštruovaný alebo modernizovaný (mal technické zhodnotenie) boli rekonštruované alebo modernizované a mali VTS skupín po vykonanej úprave rovnú 100 %, tak aj východiskový technický stav rekonštruovaného, modernizovaného stroja – VTS  je 100 %,

b) ak hodnotený stroj bol rekonštruovaný alebo modernizovaný tak, že niektoré skupiny stroja mali celkovú opravu (CO), t. j. mali VTSS menšiu ako 100 %, tak východiskový technický stav rekonštruovaného alebo modernizovaného stroja VTS sa vypočíta podľa vzťahu :

VTS  =           [%]

   kde: 
   VTS    -  východiskový technický stav rekonštruovaného/modernizovaného
                  stroja  									[%],
      	   VTSS  -  východiskový technický stav skupín, ktoré nemali technické zhodnotenie 
                         [%], ich VTSS = 100 %,
     PDS      -  pomerný podiel skupín stroja, príloha č. 5, ktoré nemali technické 
                     zhodnotenie 								[%],
	     VTStz   -  východiskový technický stav skupín stroja, ktoré mali technické zhodnotenie 
                            [%], ich VTStz  100 %,
	     PDStz   -  pomerný podiel skupín, ktoré mali technické zhodnotenie, pričom PDStz = 
                            (100 – PDS) 								 [%].

   	VTStz  znalec určí podľa zásad ods. 1 až 3.

(10) Východiskový technický stav stroja,  pre ktoré nie je dostupná dokumentácia stanoví znalec na základe:
a)  obhliadky stroja, 
b)  informácií prevádzkovateľa (majiteľa a pod.), resp informácií uvedených v spisových materiáloch konania pred štátnymi orgánmi, výpovedí svedkov a pod.),
c)  odborným odhadom. 

          Postup stanovenia VTS znalec zdôvodní.

Príloha č. 5
         k výnosu č......

Pomerný diel skupiny stroja – PDS [%]

(1)  Pomerný podiel skupiny stroja  PDS  sa vypočíta podľa vzťahu : 
                                               
VHs
PDS  = ––––  100       [%]
VH
          alebo
PDS  =   100      [%]

   kde:
	VHs  -  východisková hodnota skupiny stroja					[Sk],
	VH   -  východisková hodnota stroja							[Sk],
        PHs  -  porovnateľná hodnota skupiny stroja					[Sk],
        PH   -  porovnateľná hodnota stroja							[Sk].

  VHs, resp. PHs sa stanovia postupom pre stanovenie VH podľa prílohy č. 3 

(2) Ak nie sú k dispozícii vstupné údaje pre výpočet PDS, pomerný diel skupiny stroja sa stanoví odborným odhadom alebo porovnaním so strojom, pre ktorý sú tieto hodnoty známe.

(3)  Platí : Σ PDS všetkých skupín stroja = 100 %.

Príloha č. 6
         k výnosu č......

Základná amortizácia stroja – ZA [%]

(1) Základná amortizácia stroja nečleneného na skupiny - ZA 

      a) základná amortizácia stroja nečleneného na skupiny sa stanoví (okrem prípadov obmedzujúcich podmienok uvedených nižšie) podľa vzťahu :

ZAkz      [%]
kde:
	r      -  doba prevádzky stanovená v súlade s § 6 			[roky],
	Ž     -  predpokladaná životnosť stroja v súlade s § 7 			[roky],
	ZO  -  zostatkové percento prevádzkyschopnosti stroja po skončení jeho
                  predpokladanej životnosti  v súlade s § 8 			[%],
	kz    -  koeficient zmennosti stroja stanoví znalec stanoví v súlade s § 9 [-],

      b) obmedzujúce podmienky výpočtu ZA podľa vzťahu písm. a) 

Obmedzujúce podmienky výpočtu ZA podľa vzťahu písm. a) sú nasledovné:

1)  - pre stroj, u ktorého VTS = 100 %  je vzťah písm. a) platný len pre 

r . kz    Ž,

2) - pre stroj, u ktorého VTS = 100 % a súčin r. kz > Ž  je vzťah písm. a) neplatný a   
        ZA sa vypočíta podľa vzťahu 

ZA =100 - ZO       [%],

3)	- pre stroj, u ktorého VTS < 100 % , pozri prílohu č. 4, platí vzťah písm. a)  
        len ak
 
r . kz   ,

4)	- pre stroj, u ktorého je VTS  100 %, pozri prílohu č. 4  a pre súčin r . kZ 
        platí vzťah :

r . kz  >,

pre výpočet ZA tiež neplatí vzťah pre ZA podľa písm. a). V takom prípade sa ZA
                vypočíta podľa vzťahu :

ZA = VTS - ZO     [%],
 
5) - ak mal stroj počas doby prevádzky r rôznu zmennosť, znalec pre výpočet ZA stanoví priemernú zmennosť kZ podľa § 9 a dobu prevádzky r podľa § 6. Podľa tohto pravidla sa hodnota ZA počíta, ak je ZA menšia alebo rovná (VTS - ZO). Ak je ZA väčšia ako (VTS - ZO), vtedy sa ZA vypočíta podľa vzťahu :

ZA = VTS - ZO     [%].
  
(2) Základná amortizácia skupiny stroja ZAs a stroja členeného na skupiny

a) základná amortizácia skupiny stroja - ZAS sa vypočíta pre príslušnú skupinu stroja podľa vzťahu ods. 1, kde sa vstupné hodnoty stanovia pre príslušnú skupinu. Hodnoty Ž a ZO sa stanovia ako pre nečlenený stroj, 

b)	pre stroj členený na skupiny a pre taký stroj, u ktorého sa základná amortizácia skupín stroja vypočítala podľa tohto odseku, písm. a), celková amortizácia stroja ZA sa stanoví podľa vzťahu :

ZA =     [%]
      kde:
             n        -  počet skupín stroja,
             ZASi  -  ZA i - tej skupiny stroja, stanovená podľa tohto odseku písm. a) tejto 
                          prílohy 									[%],
	     PDSi  -  pomerný podiel i - tej skupiny stroja 					[%],
	     i         -  i-tá skupina stroja, i = 1 až n.

 	Podľa tohto pravidla sa hodnota ZA počíta aj v takom prípade, ak je ZA  (VTS - ZO). Ak je ZA  (VTS - ZO), vtedy sa ZA stanoví podľa vzťahu :

ZA = VTS - ZO     [%].

(3)  Základná amortizácia stroja, ktorý nemožno obhliadnuť - ZA 

Základná amortizácia sa stanoví ako pre stroj úmerne opotrebovaný za dobu jeho prevádzky, prípadne na základe údajov majiteľa, ktoré písomne deklaruje a ktoré sa stanú prílohou znaleckého posudku.

(4)  Základná amortizácia nástroja, náradia, pomocného zariadenia - ZA 

a)	pokiaľ je nutné stanoviť amortizáciu nástroja, náradia alebo pomocného zariadenia, ZA sa stanoví podľa vzťahu pre ZA v ods. 1, pričom ich reálnu hodnotu životnosti Ž, zostatkové percento prevádzkyschopnosti ZO a koeficient zmennosti kZ určí znalec. Ak sa nástroj, náradie alebo pomocné zariadenie nedá renovovať, hodnota ZO sa stanoví na  ZO = 0 %. Z tohto dôvodu nie sú v tabuľke prílohy č. 13 pre tieto zložky okrem náradia stanovené hodnoty Ž a ZO, 
b)	pre náradie znalec zváži výnosom stanovené hodnoty Ž a ZO a ak sú pre konkrétne ohodnocované náradie nevhodné, stanoví a zdôvodní iné podklady pre výpočet ZA. 

 (5)  Základná amortizácia mimoriadnej výbavy - ZAmv 

Vypočíta sa podľa zásad ods. 1, pričom hodnoty Ž, ZO sa určia podľa charakteru mimoriadnej výbavy z tabuliek prílohy č. 13. Koeficient zmennosti kZ sa stanoví podľa zásad § 9.

(6)  Základná amortizácia linky - ZA 

      a) ak všetky stroje linky boli zaradené do prevádzky v tom istom čase, tak ZA sa určí podľa vzťahov ods. 1 pre celú linku. Celú linku znalec zaradí do takej kategórie v prílohe č. 13, ktorá charakterizuje výrobné zameranie linky,

      b) v prípade ak jednotlivé stroje majú rozdielnu dobu zaradenia do prevádzky, tak sa ZA vypočíta podľa vzťahu :
ZA =  ZAli . kli        [%]
   kde:
        ZA    -  základná amortizácia linky 						[%],
 ZAli  -  základná amortizácia i - tého stroja linky, stanovená podľa ods. 1 	[%],
        kli     -  koeficient   vypočítaný podľa ods. 8, písm. b) prílohy č. 4, 		-,
        n      -   počet strojov v linke,
        i       -   i-ty stroj linky.	
  
(7)  Základná amortizácia modernizovaného, rekonštruovaného a opraveného stroja - ZA

a)	vypočíta sa podľa vzťahu ods. 1, pričom doba prevádzky r, určená podľa § 6, sa počíta od dátumu uvedenia rekonštruovaného, modernizovaného, resp. opraveného stroja do prevádzky, 
b)	pre stroj opravený v zahraničí sa r počíta od dátumu jeho zaradenia do prevádzky u prvého majiteľa stroja po repasácii podľa zásad § 6. 

(8) Koeficient zmennosti kZ - [-]
 Stanovuje sa podľa režimu práce stroja za dobu jeho prevádzky: 
a) ak stroj pracoval počas celej doby prevádzky r nepretržite v režime rovnakej zmennosti v pracovnom režime 250 osemhodinových pracovných dní do roka, koeficient zmennosti sa stanoví v úrovni kZ = 1, 2 alebo 3 podľa toho, či išlo o jednozmennú, dvojzmennú alebo trojzmennú prevádzku stroja, 
b)  ak počas doby prevádzky r stroj nemal rovnakú zmennosť (v rôznych rokoch mal rôznu zmennosť), znalec má možnosť vypočítať priemernú zmennosť za dobu prevádzky r (kZ nemusí byť celé číslo) alebo pri výpočte základnej amortizácie postupovať podľa tejto prílohy, ods. 1, písm. b, odstavec 5),
c)  pre stroj, u ktorého sa nedá preukázať zmennosť, stanoví znalec hodnotu kZ = 1, 
d) koeficient zmennosti kZ = 1 znalec môže stanoviť taktiež pre stroj s charakteristickou trvalou nepretržitou prevádzkou (napr. chladničky, mraziace boxy, turbíny a pod., nádrže, zásobníky, niektoré druhy tlakových nádob, potrubia, zariadenia na úpravu vody, vybrané zariadenia nepretržite pracujúce v chemickom priemysle a pod.), ktoré sú na takýto charakter prevádzky primárne konštruované. V tomto prípade znalec musí vziať do úvahy skutočný pracovný režim stroja a jeho vplyv na výšku opotrebenia, 
e) ak stroj pracoval počas zmeny prerušovane, alebo pracoval v inom v pracovnom režime ako 250 osemhodinových pracovných dní do roka, znalec stanoví kZ podľa skutočného pracovného režimu stroja, napr. ak ide o stroj, ktorý je náročný na údržbu. Takýto stroj môže mať ročný pracovný časový fond aj nižší ako je uvedený vyššie z dôvodu dlhšej doby na prevádzkovú údržbu. V takýchto prípadoch koeficient zmennosti môže byť: kZ < 1. Najvhodnejšie je kZ stanoviť prepočtom pomocou skutočne odpracovaných hodín za rok, pričom sa hodnoty pre jednozmennú prevádzku vezmú podľa tohto odseku, písm. a). 

Príloha č. 7
         k výnosu č......

Skutočný technický stav stroja – TS [%]

Je to taký stav stroja, ktorý predstavuje reálny zostatkový technický a morálny stav stroja ku dátumu jeho hodnotenia. Stanovením TS podľa tejto prílohy sa vypočítaný technický stav TS objektivizuje. TS sa stanovuje v %.

(1) Skutočný technický stav stroja (ďalej len „technický stav“) sa vypočíta:

kde:
TS 	- technický stav stroja							[%],
VTS 	- východiskový technický stav stroja stanovený 
   podľa prílohy č. 3							[%],
ZA 	- základná amortizácia stroja stanovená
   podľa prílohy č. 2							[%],
Z 	- zmena technického stavu stroja podľa ods. 4 tejto prílohy		[%],
kmo 	- koeficient morálneho opotrebenia podľa ods. 6 tejto prílohy	[ - ].

(2) V prípade, keď sa stroj hodnotí rozčlenený na skupiny, technický stav sa vypočíta:

kde:
TS 	  - technický stav stroja rozčleneného na skupiny 			[%],
TSi 	  - technický stav i-tej skupiny stroja stanovený 
     podľa ods. 1 tejto prílohy						[%],
PDSi        pomerný diel skupiny stanovený podľa prílohy č. 5		[%],
VH 	  - východisková hodnota stroja stanovená podľa prílohy č. 3	[Sk], 
            n           -  počet všetkých skupín stroja,
            i            -  i-tá skupina stroja, i = 1 až  n.

(3)  Technický stav linky, členenej na jednotlivé stroje - TS 

TS linky členenej na jednotlivé stroje  sa vypočíta takto :

a) ak majú všetky  stroje linky rovnaký technický stav TS, Z a kmo, vtedy TS sa vypočíta podľa vzťahu ods. 1, 

b) ak stroje linky nemajú rovnaký technický stav TS, Z a kmo, vtedy sa TS vypočíta podľa vzťahu :
TS =TSli . kli                [%]
    kde:
    TSli	-  technický stav i - tého stroja linky, vypočítaný podľa vzťahu v ods.1 pre
                   stanovené hodnoty  TSli, Zi a kmoi pre i-tý stroj 				[%],
     kli	-  koeficient pre i - tý stroj linky, vypočítaný podľa ods. 8, písm. b) 
                   prílohy č. 4, 									-
	     n	-  počet strojov linky,
		 i	-  jednotlivý stroj linky, i = 1 až n.

(4) Zmena technického stavu - Z [%]
Je vyjadrením odchýlky skutočného technického stavu oproti tzv. porovnávaciemu etalónu, t. j. takému technickému stavu aký by mal mať stroj pri optimálnych prevádzkových podmienkach, predpísanom spôsobe údržby, frekvencii a kvalite opráv a štandardnom používaní stroja. Zrážkou alebo prirážkou Z sa zohľadňuje skutočný technický stav skupiny stroja alebo stroja, ktorý odráža charakter prevádzky stroja, kvalitu jeho údržby, vyskytujúce sa chyby, poškodenie a podobne. Zrážka alebo prirážka môže vyjadrovať aj kvalitu vykonaných opráv, poškodenie skupín, ktoré nebolo spôsobené normálnym opotrebovaním, prípadne zvýšené opotrebenia na začiatku prevádzky stroja, resp. medzný stav stroja. Zrážka Z sa uplatňuje aj na prevádzku stroja po predpokladanej životnosti, resp. v súvise so zmenou technického stavu spôsobenou inými objektívnymi príčinami, napr. vplyv nesprávneho skladovania stroja, poveternostné vplyvy, vplyv neprevádzkovania stroja, kvalifikačná úroveň, resp. striedanie sa obsluhy, dokonalosť konštrukcie - kvalita projektu, prvý alebo inovovaný predstaviteľ typu stroja, kvalita výroby, montáže stroja, atď.

      Hodnotu parametra Z stanoví znalec:
a)	na základe vykonanej obhliadky, alebo ak nie je možné obhliadku vykonať, na základe hodnoverných a dostupných podkladov, pričom Z Є ( - 100 ; 100> %,
b)	v prípade, že nie sú k dispozícii hodnoverné podklady a obhliadku nemožno vykonať, znalec zvolí hodnotu parametra Z = 0.

(5)  Na obhliadke stroja pre účely stanovenia parametra Z znalec skúma predovšetkým:
-	celkový technický stav stroja ako celku s dôrazom na kompletnosť a funkčnosť,
-	stav, funkčnosť a úplnosť základnej konštrukcie,
-	stav, funkčnosť a úplnosť pracovnej časti,
-	stav, funkčnosť a úplnosť príslušenstva,
-	stav, funkčnosť a úplnosť mimoriadnej výbavy,
-	vykonaním skúšobnej prevádzky, resp. iným vhodným spôsobom overuje technické parametre uvedené v technickej dokumentácii,
-	frekvenciu a spôsob vykonávania predpísaných prác podľa predpisov výrobcu stroja resp. platných STN (údržba, opravy, prípadne revízie). 

Z vykonanej obhliadky môže znalec vypracovať záznam, môže vyhotoviť fotografickú dokumentáciu, ktorú priloží do posudku. Hodnotu parametra Z, ktorú znalec určí pre konkrétny stroj, alebo skupinu (ak stroj hodnotí rozčlenené na skupiny) v posudku zdôvodní.

(6)  Koeficient morálneho opotrebenia stroja - kMO [-]
Vyjadruje mieru morálneho opotrebenia stroja. Koeficient morálneho opotrebenia je funkciou času a môže dosahovať hodnoty kMO Є (0;1>, pričom znalec v posudku príslušne zdôvodní hodnotu koeficienta kMO. Pre potreby tohto predpisu sú rozlišované dve skupiny morálneho opotrebenia:

a)	morálne opotrebenie I - vzniká v dôsledku rastu produktivity práce, keď sa nový stroj vyrába a predáva lacnejšie, v dôsledku čoho klesá hodnota rovnakých strojov vyrobených skôr, pričom technická úroveň strojov vyrobených skôr je v podstate rovnaká ako technická úroveň nového stroja,
b)	morálne opotrebenie II. - vzniká v dôsledku technického pokroku, keď sa už vyrábajú stroje s technicky dokonalejšími parametrami, čím klesá hodnota skôr vyrobených strojov s menšou výkonnosťou, pričom nové stroje zväčša plnia svoje funkcie kvalitnejšie, efektívnejšie a spravidla aj s vyšším výkonom, 
c)	pri voľbe číselnej úrovne kMO znalec zohľadní:
-	technickú úroveň strojov vyrábaných v súčasnosti v kontexte s hodnoteným strojom,
-	úžitkové vlastnosti strojov vyrábaných v súčasnosti v kontexte s hodnoteným strojom,
-	rozvoj výrobnej základne a produktivity práce v príslušnom výrobnom odvetví.

(7)   V prípade, že u hodnoteného stroja nemožno vykonať obhliadku a nie sú k dispozícii hodnoverné podklady, znalec stanoví hodnotu kMO podľa porovnateľných strojov predávaných na trhu v období obstarávania hodnoteného stroja v kontexte s technicky porovnateľnými výrobkami v čase hodnotenia.

Príloha č. 8
         k výnosu č......

Technická hodnota stroja – TH - [Sk]

(1)	Technická hodnota sa vypočíta podľa vzťahu:

kde:
TH      - technická hodnota								[Sk],
TS      - technický stav stroja stanovený podľa prílohy č. 7 v úrovni bez DPH
             ku dňu hodnotenia stroja							 [%],
VH     - východisková hodnota stroja stanovená podľa prílohy č. 3 v úrovni
             bez DPH									[Sk].

Podľa uvedeného vzťahu sa vypočíta aj technická hodnota mimoriadnej výbavy THMV, skupiny stroja, nástroja, náradia, pomocného zariadenia, jednotlivého stroja linky THli, rekonštruovaného a modernizovaného stroja, celej linky, opraveného stroja.

(2)	V prípade, že sa stroj hodnotí rozčlenený na skupiny, TH stroja bez mimoriadnej výbavy sa vypočíta podľa vzťahu:

kde:
TH -  technická hodnota stroja rozčleneného na skupiny 				[Sk],
TSi - technický stav i-tej skupiny stroja podľa prílohy č. 7 				[%],
VHi - východisková hodnota i-tej skupiny stroja podľa prílohy č. 3 		[Sk].

Príloha č. 9
         k výnosu č......

Všeobecná hodnota stroja – VŠH [Sk]

(1)	Všeobecná hodnota sa vypočíta podľa vzťahu :

VŠH´ = TH . kP +	THMV	. kPMV		[Sk]

kde:
VŠH´ - všeobecná hodnota stroja v úrovni bez DPH 				[Sk],
TH     - technická hodnota stroja stanovená podľa prílohy č. 8 v úrovni bez DPH [Sk],
kP   	- koeficient predajnosti stroja							[ - ],
THMV  - technická hodnota mimoriadnej výbavy stroja stanovená postupom pre TH 
              podľa prílohy č. 8 v úrovni bez DPH -					[Sk],
kPMV 	- koeficient predajnosti mimoriadnej výbavy stanovený postupom pre kP stroja 
              [ - ].

(2)	Koeficient predajnosti sa vypočíta podľa vzťahu :

kP = kPT . kPS . kPD . kPL . kPI	[ - ]
	
kde:

kPT  - koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie potrebnej pre prevádzku 
          stroja kPT є (0; 1>,
kPS   - koeficient zohľadňujúci dostupnosť náhradných dielov a servisných služieb
          opravy a údržbu stroja   kPS є (0; 1>, 
kPD -  koeficient dopytu po hodnotenom stroja na trhu  
          kPD є (0; R+>,
kPL -  tento koeficient sa použije pri stanovení všeobecnej hodnoty linky alebo 
          technologického celku, pozostávajúceho z viacerých strojov alebo aj jednotlivého  
          stroja a zohľadňuje zníženie všeobecnej hodnoty technologického celku alebo 
          stroja v dôsledku zásahu do celku, napr. nutnosťou jeho demontáže alebo   
          vyčlenením niektorého stroja z technologického celku    kPL  є (0; 1>,
kPI  -    koeficient ostatných vplyvov, napr. stroj v záručnej lehote, počet 
          predchádzajúcich užívateľov (neznámy spôsob údržby a exploatácie stroja, stroja 
          po havárii a pod.) kPI     <R-;1>.

Koeficient predajnosti kp predstavuje vo všeobecnosti pomer medzi skutočne dosiahnutými predajnými cenami a TH určitého, resp. porovnateľného typu stroja v čase a mieste hodnotenia stroja.

Odporúčané hodnoty parciálnych koeficientov predajnosti sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách. 

Koeficient neúplnosti alebo neplatnosti dokumentácie kPT

P. č.	Dokumentácia	kPT	
1.	Dokumentácia je úplná, kompletná a platná	1,00	
2.	Dokumentácia je úplná, kompletná, neplatné sú odborné prehliadky a odborné skúšky podľa osobitných predpisov 3)	
0,85 – 1,00	
3.	Dokumentácia je neúplná- chýbajú doklady o stroji v rozsahu:
- neúplné doklady podľa osobitných predpisov 3), 8)
- neúplné doklady o odborných skúškach podľa osobitného   
  predpisu 3)	

0,50 – 0,85	
4.	Od stroja nejestvuje žiadna technická dokumentácia podľa osobitného predpisu 3) , prevádzkové záznamy ani doklady o nadobudnutí vlastníckeho, či iného práva k tomuto stroju	

0,10 – 0,50	

Koeficient dostupnosti náhradných dielov, služieb, opráv, údržby kPS

P. č.	ND, služby, opravy, údržba	kPS	
1.	V mieste prevádzkovania stroja sú dostupné opravárenské služby, výkon údržby je zmluvne zabezpečený, náhradné dielce (ND) sú vyrábané a dostupné	
1,00	
2.	Opravárenské služby sú dostupné v rozsahu do 100 km, výkon údržby je zmluvne zabezpečený, ND sú bežne dostupné	
0,90 – 1,00	
3.	Stroj je ťažko opravovateľný, nejestvuje bežne dostupná sieť opravárenských a údržbárskych firiem ale len z ČR, ND sa nevyrábajú sériovo, alebo je možné vykonanie opravy len necertifikovaným subjektom	

0,50 – 0,90	
4.	Stroj nemožno v SR opraviť, dostupný je len servis a údržba zo zahraničia (mimo ČR), ND nie sú v SR k dispozícii	
0,30 – 0,50	
5.	Stroj je ekonomicky neopraviteľný	0,10 – 0,30	

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8)  Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a  
      doplnení niektorých zákonov č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Koeficient dopytu po hodnotenom stroja kPD

P. č.	Dopyt	kPD	
1.	Stroj je nepredajný, nevyužiteľný v podnikateľskej činnosti iného subjektu	
0,01 – 0,10	
2.	Stroj je nepredajný, využiteľnosť je len na náhradné dielce pre opravy iných strojov	
0,10 – 0,40	
3.	Na trhu je prebytok strojov hodnoteného typu a parametrov, ponuka prevláda nad dopytom, resp. na trhu sú stroje podobného typu avšak výkonnejšie, jednoúčelový stroj, poškodený stroj a pod.	

0,40 – 0,80	
4.	Na trhu je rovnováha ponuky a dopytu po hodnotenom stroji	0,80 – 1,00	
5.	Hodnotený stroj je možné predať vopred určenému záujemcovi	1,00	
6.	Dopyt po hodnotenom stroji prevláda nad ponukou, hodnotený stroj dosahuje mimoriadne technické parametre, dovoz stroja zrovnateľného typu zo zahraničia je nerentabilný, stroj je využiteľný v ďalšej podnikateľskej činnosti a pod.	

> 1,00	

Koeficient stavu linky, resp. technologického celku kPL

P. č.	Stav linky	kPL	
1.	Linka, technologický celok je kompletný a úplný	1,00	
2.	Linka, technologický celok je nekompletný a neúplný, pričom tento stav nemá vplyv na výkonnosť a projektované parametre stroja	
0,85 – 1,00	
3.	Linka, technologický celok je nekompletný, neúplný, pričom tento stav sa dá odstrániť náhradou chýbajúcich, resp. nefunkčných častí za iné s minimálnym dopadom na výkonnosť a projektované parametre stroja	

0,70 – 0,85	
4.	Linka, technologický celok je nekompletný, neúplný, pričom tento stav sa dá odstrániť náhradou chýbajúcich resp. nefunkčných strojov/častí za iné so závažným dopadom na výkonnosť a projektované parametre stroja	

0,30 – 0,70	
5.	Linka, technologický celok je nekompletný, neúplný, pričom tento stav sa nedá odstrániť náhradou chýbajúcich resp. nefunkčných častí za iné	

0,01 – 0,30	

Koeficient iných vplyvov    kPI

P. č.	Iné vplyvy	kPI	
1.	Stroj je kompletný, plne funkčný, zodpovedne ošetrovaný, používaný v súlade s doporučeniami výrobcov, resp. dovozcov. Stroj v záručnej lehote. V prípade technológie viazanej na budovu (napr. čerpacie stanice PHM) výhodná lokalizácia technológie, vysoký obslužný komfort a poskytovanie služieb, iné skutočnosti, napr. stroj realizuje výrobu súčiastok na vývoz do zahraničia, ktorá je kontrahovaná napr. na viac rokov vopred a pod. 
	
1,00	
2.	Stroj je využívaný intenzívne s občasným prekročením projektovaných parametrov a výkonu so zanedbateľným vplyvom na životnosť, pri dodržiavaní predpísanej frekvencie údržbárskych a servisných prác. V prípade skladovania stroj (nie je v prevádzke) je zodpovedajúcim spôsobom uložený a ošetrovaný v predpísaných priestoroch	

0,85 – 1,00	
3.	Stroj je využívaný intenzívne s trvalým prekračovaním projektovaných parametrov a výkonu s podstatným vplyvom na životnosť stroj, pri dodržiavaní predpísanej frekvencie údržbárskych a servisných prác. V prípade skladovania stroj je toto uložené v uzatvorených priestoroch, avšak ďalej neošetrované. V prípade technológie viazanej na budovu (napr. čerpacie stanice PHM) nevýhodná lokalizácia technológie, nízky obslužný komfort  a poskytovanie služieb	

0,60 – 0,85	
4.	Stroj je využívaný neznámym spôsobom bez vedenia potrebných prevádzkových záznamov a neznámom počte predchádzajúcich majiteľov (prevádzkovateľov), objektívne sa nedá zistiť jeho skutočný technický stav. V prípade skladovania stroj je skladovaný nevhodným spôsobom v rozpore s predpismi výrobcu, resp. dovozcu, so zreteľným vplyvom okolitého prostredia na stroj. Vysoké náklady na demontáž, na premiestnenie stroja, nebezpečné odpady pri likvidácii	

0,01 – 0,60	
5.	Pri likvidácii stroja, ak sú náklady na likvidáciu (demontáž, odvoz, nebezpečné odpady pri likvidácii) sú vyššie ako VŠH	Є R-	

(3)	V prípade, že sa stroj hodnotí rozčlenený na skupiny, alebo ide o linku a skupiny stroja alebo komponenty linky budú odpredávané samostatne, VŠH´ sa vypočíta podľa vzťahu :

kde:  
VŠH´ - všeobecná hodnota stroja rozčleneného na skupiny 
            v úrovni bez DPH                                                                                  [Sk],
THi   - technická hodnota i-tej skupiny stroj stanovená podľa prílohy č. 8 v úrovni
           bez DPH										[Sk],
kpi 	   - koeficient predajnosti i-tej skupiny stroja stanovený podľa odstavca 2 tejto
           prílohy										[ - ].

(4)	Znalec uvedie spôsob stanovenia hodnoty kP a podrobne zdôvodní jednotlivé koeficienty.

(5)	Znalec pri stanovení kP nemôže zohľadňovať mimoriadne okolnosti, vzájomné vzťahy zainteresovaných osôb, či organizácii. Vychádza z objektívnych, preukázateľných a dokladovateľných skutočností tak, aby VŠH bola stanovená objektívne a správne.

(6)	Znalec po stanovení VŠH´ zaradí stroj do príslušnej sadzby DPH podľa osobitného predpisu 12) a stanoví všeobecnú hodnotu stroj s DPH podľa vzťahu:

kde:
VŠH´ - všeobecná hodnota stroja vypočítaná podľa bodu 1 alebo 4 tejto prílohy v       
             úrovni bez DPH 								[Sk],
d        - sadzba DPH podľa osobitného predpisu 9)					[%].

(7)	Znalec v časti posudku IV. Záver uvedie stanovenú všeobecnú hodnotu s DPH číselne so stanovením úrovne DPH v % a zároveň slovne.

___________________________________________________________
9) Zákon č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 10
         k výnosu č......

Výška škody na stroji - VŠ [Sk]

(1)	Výpočet výšky škody vychádza z predpokladov :
-	stroj bol pred poškodením v prevádzkyschopnom stave,
-	poškodenie spôsobilo úplné znemožnenie alebo čiastočné obmedzenie používania stroja, poškodením sa zmenili vlastnosti alebo technické parametre stroja, pričom poškodenie mohlo byť spôsobené rôznymi vplyvmi (nesprávna prevádzka, chyba konštrukcie, materiálu, chyba montáže, iné vplyvy),
-	stroj bol po poškodení vykonaním opravy, resp. iného zásahu uvedený do štandardne prevádzkyschopného stavu t. j. obnovili sa jeho parametre, funkčné a úžitkové vlastnosti v rozsahu v akom boli pred opravou, alebo
-	stroj nebol po poškodení opravený. V takom prípade sa predpokladá oprava štandardnou technológiou a pre takú sa vyčíslia predpokladané objektívne náklady na opravu stroja, aby bol stroj uvedený do štandardne prevádzkyschopného stavu.

(2)	V prípade, že stroj je alebo by bol po vykonanej oprave v inom technickom stave (lepšom alebo horšom) ako bolo pred opravou, znalec túto skutočnosť zohľadní.

(3)	V prípade poškodenia stroja sa určuje len tzv. skutočná škoda, t. j. priama majetková ujma spočívajúca v zmene hodnoty stroja k tzv. rozhodnému dátumu. Výška škody sa vypočíta podľa vzťahu : 

VŠ = NO + (VŠH1 – VŠH2) – VŠHZ		[Sk]
		
kde:
VŠ 	- výška škody								[Sk],
VŠH1 	- všeobecná hodnota stroja v okamihu pred poškodením stanovená 
              podľa prílohy č. 9 k dátumu poškodenia stroja 			[Sk],
VŠH2 	- všeobecná hodnota stroja po vykonanom zásahu, resp. po 
              vykonanej alebo predpokladanej oprave s cieľom uvedenia stroja 
  do štandardne prevádzkyschopného stavu stanovená podľa 
   prílohy č. 9								[Sk],
VŠHZ 	- všeobecná hodnota zvyškov stroja, ktoré zostanú po vykonaní opravy (aj 
               zamýšľanej) a pokiaľ je predpoklad ich ďalšieho zhodnotenia	[Sk],
NO 	- náklady na opravu							[Sk].

(4)	Náklady na opravu tvoria v zásade položky:
-	náklady na materiál,
-	mzdové náklady súvisiace s opravou,
-	režijné náklady súvisiace s opravou,
-	iné náklady (likvidácia odpadov,…) ak neboli zahrnuté do predošlých položiek.

(5)	Náklady na opravu (aj zamýšľanej) sa stanovia rozpočtom na základe cenníkov opravárskych prác platných pre dátum hodnotenia v autorizovanej opravovni výrobcom predpísanými postupmi, za predpokladu dodržania predpísanej kvality, alebo podľa kalkulácie na vykonanie opravy stanovenej znalcom. Ak pre daný typ stroja neexistuje cenník opravárskych prác, použije sa cenník platný pre porovnateľný typ stroja alebo náklady na opravu stanoví znalec odborným odhadom.

(6)	V prípade, ak už bola vykonaná oprava stroja a existujú doklady o jej vykonaní, náklady na opravu sa nestanovujú rozpočtom, ale podľa skutočne vynaložených nákladov na vykonanú opravu. Znalec preskúma doklady, či opravárenské práce a materiál boli skutočne vynaložené len na opravy súvisiace s posudzovaným poškodením stroja a či sú úmerné rozsahu vykonanej opravy stroja. Ak opravu poškodenia nevykonala autorizovaná opravovňa, resp. ak pri oprave neboli dodržané výrobcom alebo dodávateľom predpísané postupy, stanoví znalec TS stroja po oprave poškodenia  s prihliadnutím na tieto skutočnosti. 

(7)	V prípade, ak náklady na opravu NO sú väčšie, ako bola všeobecná hodnota stroja pred opravou VŠH1, ide o úplné znehodnotenie stroja a výška škody sa vypočíta zo vzťahu

VŠ = VŠH1  – VŠHZ		[Sk]

kde:
VŠ 	- výška škody								[Sk],
VŠH1 	- všeobecná hodnota stroja tesne pred jeho poškodením stanovená 
              podľa prílohy č. 9 k dátumu poškodenia stroja 			[Sk],
VŠHZ 	- všeobecná hodnota zvyškov stroja, ktoré zostanú po vykonaní 
              opravy (aj zamýšľanej) a pokiaľ je predpoklad ich ďalšieho 
              zhodnotenia								[Sk],
NO 	-  náklady na opravu							[Sk].

(8)	Znalec postup stanovenia VŠ zdôvodní.

Príloha č. 11
         k výnosu č......

Stanovenie likvidačnej hodnoty stroja - VŠHLO, VŠHLP [Sk]

(1)	Likvidačná hodnota stroja sa stanovuje v prípadoch, keď 
a)	vlastník stroja končí podnikateľskú činnosť likvidáciou,
b)	vlastník stroja končí podnikateľskú činnosť konkurzom, pričom nenasleduje likvidácia,
c)	vlastník stroja končí podnikateľskú činnosť konkurzom, pričom nasleduje likvidácia,
d)	vlastník stroja končí podnikateľskú činnosť iným spôsobom.

(2)	Pri stanovení likvidačnej hodnoty stroja musí znalec jednoznačne stanoviť, či hodnotený stroj je určený na likvidovanie (zošrotovanie) alebo na ďalšie prevádzkovanie.

(3)	Likvidačná hodnota stroja určeného na likvidovanie (zošrotovanie) sa vypočíta podľa vzťahu :

VŠHLO = VŠH – NL	        [Sk]
                         
kde:
VŠHLO  -  všeobecná hodnota stroja určeného na likvidovanie 
                (zošrotovanie)							[Sk],
VŠH 	  - všeobecná hodnota stroja stanovená podľa prílohy č. 9 
                k dátumu hodnotenia stroja					[Sk],
NL 	   - náklady na likvidáciu stroja, pričom by malo platiť 
                 NL   ≤   VŠH							[Sk],
		
            inak
VŠHLO  <=   0		[Sk].

(4)	Likvidačná hodnota stroja určeného na ďalšie prevádzkovanie sa vypočíta podľa vzťahu :

VŠHLP = VŠH – NZ		[Sk]

kde:
VŠHLP  - všeobecná hodnota stroja určeného na ďalšie
                prevádzkovanie							[Sk],
VŠH     - všeobecná hodnota stroja stanovená podľa 
    prílohy č. 9 k dátumu ukončenia podnikateľskej činnosti, resp. 
    prevádzkovania stroja u pôvodného prevádzkovateľa (vlastníka)[Sk],
NZ 	-  náklady na znovu uvedenie stroja do prevádzky (znalec 
               zdôvodní)              							[Sk].

V tomto prípade sa predpokladá, že VŠH  >  NZ.

(5)	Náklady na likvidáciu stroja sú náklady, ktoré je nevyhnutné vynaložiť na:
-	odstavenie stroja z prevádzky (ak je v prevádzke) vrátane archivácie histórie prevádzky, programov, prevádzkových záznamov a podobne,
-	demontáž stroja,
-	dopravu na miesto likvidácie resp. odovzdanie prvému prepravcovi,
-	náklady na likvidáciu, detoxikáciu vzniknutých odpadov a ich zneškodnenie.

      Všetky náklady znalec v posudku zdôvodní.

(6)	Náklady na znovuuvedenie stroja do prevádzky sú náklady, ktoré musí nový nadobúdateľ vynaložiť na uvedenie stroja do prevádzky, pričom znalec pri stanovení ich výšky zohľadní:
-	náklady na odstavenie stroja z prevádzky, archiváciu histórie prevádzky, prevádzkových záznamov a pod. u pôvodného majiteľa,
-	náklady na demontáž,
-	náklady na prepravu,
-	náklady na montáž.

      Všetky náklady znalec v posudku zdôvodní.

Príloha č. 12
         k výnosu č......

Stanovenie všeobecnej hodnoty zásob strojového charakteru - VŠHZ  [Sk]

Pre stanovenie všeobecnej hodnoty zásob platí všeobecne záväzný predpis MS SR. Všeobecnú hodnotu zásob pre účel stanovenia hodnoty majetku stanovuje znalecká organizácia alebo znalec. Postup znalca pri stanovovaní všeobecnej hodnoty zásob VŠHZ je odlišný od postupu stanovenia všeobecnej hodnoty stroja.

Všeobecná hodnota zásob sa stanoví po vykonaní fyzickej inventarizácie ku dňu spracovania znaleckého posudku. Východisková hodnota zásob vychádza z hodnoty evidovanej v účtovníctve podniku alebo zo skutočného stavu zásob, zisteného pri fyzickej inventarizácii. V prípade rozdielnosti vychádza znalec zo stavu, zisteného pri fyzickej inventarizácii.

Čo sa týka samotného postupu stanovenia cieľových úrovní hodnôt zásob odporúča sa znalcovi nasledovný postup. Radenie jednotlivých podkapitol posudku sa striktne neriadi nižšie navrhnutou sekvenciou a znalec sa môže rozhodnúť pre rešpektovanie aj iného prístupu dosiahnutia stanoveného cieľa.

Základné činnosti znalca pri stanovení hodnoty zásob sú nasledovné: 

(1)  Znalec začlení zásobu do kategórií:
a)	zásoby použiteľné u vlastníka, alebo v podnikateľskej činnosti hodnoteného subjektu,
b)	zásoby použiteľné, nie však u vlastníka a ani v podnikateľskej činnosti hodnoteného subjektu,
c)	neupotrebiteľné zásoby.

Znalec začlenenie zásob pre každú kategóriu zdôvodní.

(2)  Znalec stanoví východiskovú hodnotu zásob - VHZ .

Znalec pre každú kategóriu zásob podľa odseku 1 stanoví východiskovú hodnotu zásob VHZ na základe vstupnej ceny VC pre dátum ich obstarania. Pri stanovovaní vstupnej ceny zásob znalec vychádza z hodnoty evidovanej v účtovníctve podniku. 

Vstupnú cenu VC nedokončenej výroby znalec stanoví z výrobných nákladov ku dňu ukončenia ich výroby podľa evidencie účtovníctva podniku.

Vstupnú cenu VC hotových výrobkov znalec stanoví z aktuálnych výrobných nákladov ku dňu ukončenia ich výroby podľa evidencie účtovníctva podniku.

Vstupnú cenu VC tovaru znalec stanoví z výrobných nákladov ku dňu ich obstarania podľa evidencie účtovníctva podniku.

V prípade, ak nie je možné zistiť VC hodnotených zásob, alebo VC nie je primárnou obstarávacou cenou zásob, VHZ sa stanoví ako porovnateľná hodnota hodnotených zásob PH. PH zásob sa stanoví podľa zásad § 11.

Stanovenú úroveň VHZ znalec zdôvodní.

(3)  Stanovenie východiskového technického stavu zásob - VTS   

Znalec pre každú kategóriu zásob stanoví východiskový technický stav zásob podľa zásad prílohy č. 4. Stanovenú úroveň VTS znalec zdôvodní.

(4)  Výpočet základnej amortizácie - ZA  

       a) výpočet  základnej amortizácie ZA znalec vykoná len pre tie zásoby, ktoré sa pri používaní fyzicky opotrebúvajú. Výpočet ZA sa vykoná podľa zásad uvedených v prílohe č. 6.

ZA je percentuálnou mierou fyzického opotrebovania zásob za dobu ich skutočnej prevádzky pre stanovenú zmennosť.

Pred výpočtom základnej amortizácie znalec stanoví predpokladanú životnosť zásob Ž [roky] a zostatkové percento prevádzkyschopnosti zásob ZO [%].

Základná amortizácia použitých zásob sa stanoví podľa ods. 1 prílohy č. 6.  

Stanovené úrovne životnosti zásob Ž a zostatkového percenta prevádzkyschopnosti zásob ZO znalec zdôvodní.

       b)  pre nepoužité zásoby znalec stanoví úroveň ZA = 0 .

(5)   Výpočet  technického stavu zásob - TSZ 
 
TSZ je taký stav zásob, ktorý predstavuje reálny zostatkový technický a morálny stav zásob a ich špecifické vlastnosti ku dátumu hodnotenia. Stanovením TSZ podľa tejto kapitoly sa objektivizuje vypočítaný technický stav TSZ.

Výpočet skutočného technického stavu zásob TSZ znalec vykoná pre všetky zásoby, ktorých ohodnotenie má vykonať. Výpočet TSZ sa vykoná podľa zásad uvedených v prílohe č. 7.

Pred výpočtom TSZ znalec stanoví zmenu technického stavu zásob Z  podľa zásad ods. 4 a 5 prílohy č. 7 a koeficient morálneho opotrebenia k MO podľa zásad ods. 6 a (7) prílohy č. 7.
	 
Stanovené hodnoty Z a kmo  znalec v posudku slovne zdôvodní.

Technický stav zásob TSZ znalec uvedie aj opisom, v ktorom opíše skutočný technický stav zásob, ich fyzický a morálny stav, prípadne vekovú skladbu zásob a ich všeobecnú, alebo len špeciálnu použiteľnosť v hodnotenom podniku. 

(6)  Výpočet všeobecnej hodnoty zásob vyjadrenej v Sk - VŠHZ Sk 

  a)  VŠHZ sa vypočíta podľa vzťahu :

	VŠHZ  = VHZ . kO 	 [Sk]

   kde:
	VŠHZ  -  všeobecná hodnota zásob  vyjadrená v Sk 				[Sk],
        VHZ    -  východisková hodnota zásob podľa ods. 2 				[Sk],
	 kO       -   koeficient objektivizácie zásob [-],

  b)  koeficient objektivizácie zásob kO sa pre účel stanovenia všeobecnej hodnoty zásob znalcom vypočíta podľa vzťahu :

                                                    kO  =  kFM.  kP    	 [-] 

  kde:
        kFM      -  koeficient fyzického a morálneho stavu zásob 			[-], 
        kP        -  koeficient predajnosti 				 			[-].

Koeficient fyzického a morálneho stavu zásob kFM  sa pre účel stanovenia  všeobecnej hodnoty zásob znalcom vypočíta podľa vzťahu :

                                                            TSZ
                                               kFM.  = ––––	 [-]
                                                           100
  kde: 
         TSZ   -  technický stav zásob, stanovený podľa ods. 5 			[%].

Koeficient predajnosti kP  pre účel stanovenia všeobecnej hodnoty zásob znalcom zohľadňuje využiteľnosť zásob, možnosť ich transformácie na peňažné prostriedky, špecifické postavenie majiteľa zásob na trhu, priemerný náklad kapitálu spojeného s ich financovaním, nadbytočné stavy zásob a pod. Ak zásoba je stroj, potom pri stanovení kP znalec zohľadní prípadný nárast cien koeficientom indexov cien podľa zásad pre stanovenie VH prílohy č. 3. 

Znalec do súpisu hodnotených zásob pre výpočet VŠHZ zahrňuje všetky zásoby, ktorých ohodnotenie má vykonať. Pre neexistujúce zásoby (ale evidované v účtovníctve u majiteľa), stanoví úroveň VŠHZ  = 0 Sk.

Znalec v posudku v časti III. Posudok uvedie, že stanovená VŠHZ sa rovná objektivizovanej všeobecnej hodnote zásob vyjadrenej v slovenských korunách. 

Príloha č. 13
         k výnosu č......

Kategorizácia strojov a strojových zariadení

(1)	Všeobecné poznámky ku kategorizácii strojov a strojových zariadení

Znalec pri zaraďovaní stroja rešpektuje nasledovné zásady :
a)  hodnotený stroj alebo zariadenie zaradí do kategórie a v rámci nej do položky, ktorá najpresnejšie vystihuje jeho poslanie (určenie), druh, konštrukciu, charakter prevádzky, životnosť i zostatkové percento prevádzkyschopnosti a pod.,
b)  každé takéto zaradenie stroja alebo zariadenia do danej položky sa vzťahuje nielen na stroj alebo zariadenie, ktoré je úplne dohotovené, ale aj na taký stroj, ktorý je do istej miery nekompletný alebo nedokončený. Nekompletný alebo nedohotovený stroj alebo zariadenie sa zaraďuje zhodne ako stroj alebo zariadenie dohotovené iba za predpokladu, že k dátumu ohodnotenia má tento nekompletný alebo nedokončený  stroj charakteristické znaky kompletného alebo dohotoveného stroja alebo zariadenia, 
c) ak zistí, že stroj alebo zariadenie môže byť zaradené do dvoch alebo viacerých položiek, potom pre zaradenie má položka s najpresnejšou špecifickáciou prednosť pred položkami so všeobecnejším významom,
d) ak stroj, zariadenie alebo linka sa skladá sa z  komponentov rôzneho charakteru, potom sa hodnotený stroj zaradí podľa komponentu, ktorý mu dáva rozhodujúci charakter a linka sa zaradí podľa strojov, ktoré jej dávajú rozhodujúci charakter,

Číselný kód stroja je len pomocný kód, ktorý znalec používa len pri elektronickom spracovaní dát a v posudku znalec ho neuvádza.

        Pre účely tohto výnosu sú stroje rozdelené do kategórií podľa účelu ich určenia v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 2.

(2) Kategorizácia strojov a strojových zariadení
13.1 Energetické stroje a zariadenia, hnacie stroje

Kód	Energetické a hnacie stroje a zariadenia, hnacie stroje	 Ž 	ZO	
		 [r]	[%]	
7	zdrojové agregáty pre pohonné elektrické sústavy	20	20	
				
20	čerpadlá a čerpacie strojovne na kvapaliny, elevátory na kvapaliny, odstredivky	10	25	
14	vzduchové čerpadlá, objemové kompresory a vývevy	12	25	
10	turbokompresory	17	25	
21	chladiace a mraziace zariadenia priemyselné a pre domácnosť, tepelné čerpadlá	8	25	
				
13	piestové motory	14	25	
10	priemyselné a lodné kotly	17	25	
4	zariadenia na ústredné vykurovanie a prípravu teplej vody	25	20	
4	kogeneračné jednotky	25	20	
10	pomocné zariadenia pre kotly (ekonomizéry, prehrievače pary, kondenzátory, rekuperátory a pod.)	17	25	
10	plynové generátory, vyvíjače acetylénu vrátane čističov plynu	17	25	
4	parné turbíny a turboagregáty	25	20	
7	plynové turbíny a turboagregáty	20	20	
4	vodné turbíny a generátory	25	20	
1	vodné turbíny a generátory do 10 MW	50	5	
				
13	prenosné a pojazdné zariadenia			
	v tomto odvetví	14	25	
20	prenosné a pojazdné energetické stroje	10	25	
20	ostatné stroje a strojové zariadenia                                                               	10	25	

13.2 Dopravné stroje a zariadenia, manipulačné stroje a zdvíhadlá

Kód	Dopravné stroje a zariadenia, manipulačné stroje a zdvíhadlá	Ž	ZO	
		[r]	[%]	
10	žeriavy v halách vrátane nadstavby autožeriavov, zdvíhacie a mobilné rámy, zdvižné obkročné a portálové nízkozdvižné vozíky 	17	25	
14	žeriavy stavebné, prístavné a pod.	12	25	
20	stavebné žeriavy	10	25	
10	zdvíhacie, nakladacie, vykladacie a manipulačné zariadenia (výťahy, lanovky, eskalátory a pod.) osobné a nákladné, kladkostroje	17	25	
				
14	transportné zariadenia na prepravu sypkých materiálov	12	25	
16	transportné zariadenia na prepravu kusových materiálov	11	25	
10	ostatné zdvíhacie zariadenia na dopravu po lane (výťahy, lanovky, eskaslátory, dopravníky)	17	25	
14	zariadenia pre ložné operácie	12	25	
22	zariadenia pre stavebné montážne práce	7	25	
				
25	dopravné vozíky	6	30	
25	banské vozíky	6	30	
6	banské vozy veľkopriestorové	20	5	
3	dopravníky stroja pre hlbinné dobývanie	25	5	
5	banské lokomotívy	25	25	
				
21	traktory kolesové a pásové bez evid. č.	8	25	
				
20	 polohovadlá a manipulátory	10	25	
21	priemyselné roboty a programovateľné manipulátory	8	25	
14	prostriedky prepravné drobné	12	25	
				
7	kontajnery	20	20	
21	prepravné prostriedky kovové pre paletizáciu a kontajnerizáciu	8	25	
10	skladové zakladače	17	25	
10	regály kovové	17	25	
13	regály nekovové	14	25	
				
3	žeriavové a podvesné dráhy	25	5	
14	odlučovače (cyklóny)	12	25	
21	odlučovače rúrkové kovové                                                             	8	25	
20	ostatné stroje a strojové zariadenia 	10	25	

13.3 Vzduchotechnika a klimatizácia

Kód	Vzduchotechnika a klimatizácia	Ž	ZO	
		[r]	[%]	
13	vzduchotechnické zariadenia	14	25	
14	klimatizačné zariadenia	12	25	
13	sušiarne	14	25	
14	ventilačné alebo recirkulačné odsávače s ventilátorom, tiež so vstavaným filtrom	12	25	
14	odsávacie zariadenia	12	25	
20	filtre	10	25	
13	pneumatická doprava                                                                                    	14	25	
14 	pneumatické pohony a motory	12	25	
14	ostatné stroje a zariadenie                                                                 	12	25	

13.4 Jemná mechanika

Kód	Jemná mechanika	Ž	ZO	
		[r]	[%]	
13	 meracie prístroje	14	25	
13	váhy a zariadenia na zisťovanie hmotnosti 	14	25	
13	časomerné prístroje	14	25	
15	mechanika prístrojov 	11	20	
				
21	predajné automaty napr. na predaj poštových známok, cigariet, potravín a nápojov, automaty na rozmieňanie mincí a pod.	8	25	
14	zdravotnícka mechanická technika vrátane mechanických prístrojov	12	25	
7	 stabilné a prenosné zabezpečovacie zariadenia a systémy	20	20	
9	 zariadenia na automatické zatváranie dverí	17	5	
21	rozmnožovacie stroje a prístroje, reprografické zariadenia, adresovacie stroje, automatické rozdeľovače bankoviek, stroje na triedenie, čítanie alebo na balenie mincí, orezávače ceruziek, dierkovacie a spínacie stroje	8	25	
19	prístroje opticko- vrátane zariadení na spracovanie filmového a fotografického materiálu	10	20	
				
19	fotodokumentačné zariadenia	10	20	
				
20	 prístroje na zisťovanie vlastností a chýb materiálov	10	25	
21	 prístroje na vedecký výskum                                                          	8	25	
18	 prístroje a laboratórne zariadenia	10	5	
14	 meradlá a meracie zariadenia na meranie geometrických veličín	12	25	
14	prístroje a nástroje na meranie alebo kontrolu prietokov, hladiny, tlaku alebo iných premenných charakteristík kvapalín alebo plynov (napr. hladinomery, prietokomery, manometre, merače tepla	12	25	
15	otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače dráhy, krokomery, rýchlomery a tachometre	11	20	
				
21	stroje, prístroje a kancelárske zariadenia prevažujúco  (dierovače, zošívače, skartovače a pod.)	8	25	
22	 stroje na spracovanie dát                                                             	7	25	
				
14	ostatné zariadenia	12	25	

13.5 Ostatné stroje, zariadenia a súčasti

Kód	Ostatné stroje, zariadenia a súčasti	Ž	ZO	
		[r]	[%]	
10	pece palivové priemyselné a laboratórne neelektrické (okrem pekárenských pecí) a plynové horáky  	17	25	
	 			
16	plniace a baliace stroje a stroje na úpravu obalov	11	25	
				
14	zariadenia na čerpanie a meranie kvapalných palív	10	25	
13	zariadenia na úpravu vody                                                                	14	25	
13	hydraulické agregáty, hydromotory	14	25	
				
25	stroje na hlbinné dobývanie	6 	30	
10	ťažné zariadenia hlbinných baní 	17	25 	
14	stroje na úpravu uhlia, rúd  a nerastov	12	25	
7	kolesové rýpadlá a zakladače	20	20	
20	rýpadlá lopatové a korčekové	10	25	
14	stroje na spracovanie nerastných surovín	12	25	
13	zariadenia na ťažbu a spracovanie rašeliny	14	25	
21	stroje pre geologický prieskum	8	25	
	                                                               			
10	stroje na prípravu vsádzky a výrobu surového železa	17	25	
7	stroje koksární	20	20	
10	stroje oceliarní	17	25	
7	valcovacie zariadenia	20	20	
13	stroje zlievární	14	25	
				
21	stroje na zemné, stavebné a cestné práce (planírovacie, škrabacie, hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie, stroje na ťažbu alebo vŕtanie zeme, rúd a nerastov, baranidlá a vyťahovače pilótov)	8	25	
22	zariadenia pre stavebné montážne práce	7	25	
				
20	poľnohospodárske a záhradnícke stroje okrem nižšie uvedených	10	25	
27	stroje na hnojenie a ochranu kultúr	5	30	
20	stroje na prípravu pôdy	10	25	
21	pluhy, sejačky aj v agregácii	8	25	
20	žacie a mlátiace stroje, vrátane zariadení na lisovanie zelených krmovín a slamy 	10	25	
21	stroje pre živočíšnu výrobu	8	25	
21	rotačné a listové kosy, obracače a riadkovače krmovín	8	25	
21	dojacie stroje	8	25	
Kód	Ostatné stroje, zariadenia a súčasti	Ž	ZO	
		[r]	[%]	
19	stroje pre chov hydiny, hospodárskych zvierat a rýb	10	20	
13	ostatné stroje pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, lesníctvo, hydinárstvo a včelárstvo, vrátane zariadení na klíčenie , umelé liahne a umelé kvočky	14	25	
14	stroje pre verejné stravovanie a predaj	12	25	
20	čistiace, pracie, žmýkacie, žehliace, farbiace, sušiace, upratovacie, holičské a kadernícke stroje	10	25	
25	holiace strojčeky a strojčeky na strihanie vlasov	6	30	
10	šijacie a pletacie stroje pre domácnosť	17	25	
				
9	kachle, sporáky a obdobná tepelná technika pre domácnosť 	17	5	
21	priemyselné zariadenia na kúrenie a varenie	8	25	
13	pekárenské pece 	14	25	
14	umývačky riadu, stroje na čistenie a sušenie fliaš a iných obalov 	12	25	
14	spoločné zariadenia pre chemický priemysel	12	25	
10	prístroje na filtrovanie a čistenie kvapalín	17	25	
10	stroje na výrobu a spracovanie celulózy, papiera a lepenky	17	25	
13	stroje na spracovanie gumy, kaučuku a plastických hmôt a výrobkov z nich	14	25	
				
4	zásobníky na stabilné plyny (plynojemy) 			
	s premenným obsahom plynov	25	20 	
7	stroje plynární a na spracovanie plynných palív	20	20	
				
20	obrábacie stroje na opracovanie materiálov  elektrofyzikálnymi metódami	10	25	
14	obrábacie, tvarovacie stroje na kovy, nekovy a plastické hmoty číslicovo riadené	10	25	
13	obrábacie, tvarovacie stroje na kovy, nekovy a plastické hmoty číslicovo neriadené 	14	25	
20	stroje na opracovanie kameňa, keramických látok, betónu, azbestocementu, nerastných materiálov, skla za studena 	10	25	
14	stroje na zváranie, spájkovanie 			
	a rezanie kovov tepelným procesom	12	25	
16	zariadenia na povrchovú úpravu	11	25	
				
20	 zariadenia na montáž súčiastok	10	25	
				
20	stroje pre lesnú výrobu	10	25	
20	stroje pre drevospracujúci priemysel	10	25	
14	stroje pre sklársky priemysel	12	25	
13	stroje pre textilný priemysel	14	25	
Kód	Ostatné stroje, zariadenia a súčasti	Ž	ZO	
		[r]	[%]	
21	stroje na väzbu kníh	8	25	
13	stroje na úpravu textílií	14	25	
22	stroje pre konfekčnú výrobu	7 	25	
13	stroje na prípravu textilných vlákien; spriadacie a	14	25	
	a dopriadacie, zdvojovacie alebo krútiace stroje a			
	ostatné stroje a zariadenia na výrobu textilných pria-			
	dzí; stroje na navíjanie a súkanie (vrátane útkových			
	súkacích strojov) a stroje na prípravu textilných vlá-			
	kien 			
13	tkáčske krosná	14	25	
				
13	stroje pre cukrovary, pivovary, sladovne, liehovary, pálenice,  likérky, spracovanie vína, výrobu kvasníc, pliesní, octu, kyselín, enzýmov, tukov, škrobu	14	25	
13	stroje na čistenie, triedenie a spracovanie mlieka, vajec, obilia, krmív, mäsa, ovocia a iných poľnohospodárskych produktov, rýb, tabaku, výroby čokolády, cukroviniek a konzervovanie potravín	14	25	
10	 Stroje a zariadenia na prípravu, vyčiňovanie alebo			
	spracovanie koží, kožiek alebo usní alebo na zhoto-			
	vovanie alebo opravy obuvi alebo výrobkov z koží,			
	kožiek a usní, okrem šijacích kožušníckych strojov	17	25	
				
10	hasiace zariadenia a hasiaca technika	17	25	
13	stroje pre technickú obsluhu dopravných prostriedkov	14	25	
16	priemyslové mazacie zariadenia	11	25	
13	umývacie zariadenia stabilné a pojazdné	14	25	
10	 a hydraulické závory a brány	17	25	
				
6	potrubia oceľové z ocelí tried 10 až 16 	20	5	
4	potrubia oceľové z nehrdzavejúcich ocelí                                          	25	20	
17	potrubia z plastov	10	0	
6	armatúry                                                                                       	20	5	
				
7	sklady a zásobníky z ocelí tried 10 až 16 	20	20	
5	zásobníky na plyny	25	25	
5	sklady a zásobníky z nehrdzavejúcich ocelí	25	25	
7	tlakové oceľové nádoby okrem jadrových reaktorov	20	20	
8	sklady a zásobníky z iných kovových materiálov	20	25	
17	sklady, zariadenia  a zásobníky z plastov	10	0	
4	ťažké oceľové konštrukcie	25	20	
7	ľahké a prenosné oceľové konštrukcie	20	20	
	hutnícke výrobky a polotovary	-	-	
				
20	športové potreby, športová a rehabilitačná technika strojového charakteru 	10	25	
9	javiskové a divadelné zariadenia ho charakteru	17	5	
13	technické prostriedky pre hromadnú zábavu (zariadenia pre lunaparky, spoločenské hry, zariadenia kolkární a pod.) 	14	25	
				
3	kovový nábytok kancelársky	25	5	
Kód	Ostatné stroje, zariadenia a súčasti	Ž	ZO	
		[r]	[%]	
9	kancelársky, lekársky, zubolekársky, nemocničný a zverolekársky kovový nábytok a pod.	17	5	
9	kreslá lekárske, zubolekárske, zverolekárske a nemocničné, pre holičstvá, kaderníctva so sklápacím resp. zdvíhacím mechanizmom	17	5	
20	masážne prístroje	10	25	
				
28	náradie upínacie, rezné, ručné 	4 	5	
27	ručné mechanizované náradie	5	30	
	nástroje, spojovacie prvky, konštrukčné prvky                                   	-	-	
18	drobné kovové súčiastky a výrobky, kovanie a zámky	10	5	
18	drobné inštalačné armatúry	10	5	
18	kovové obaly	10	5	
18	ručné kuchynské stroje, kovový riad, nožiarsky tovar	10	5	
				
22	nástroje lekárske, chirurgické, mechanoterapeutické, 
zubolekárske, zverolekárske	7	25	
7	spojovacie materiály	20	20	
-	zásoby strojového charakteru	-	-	
20	ostatné stroje a strojové zariadenia	10	25	

Príloha č. 14
         k výnosu č......

1. Vzorový príklad znaleckého posudku pre stanovenie hodnoty samostatného stroja. 

     Titulná strana posudku:

Znalec: meno, priezvisko a trvalý pobyt znalca,

Žiadateľ (objednávateľ):*) identifikáciu žiadateľa alebo objednávateľa,

Číslo spisu (objednávky) **) : číslo spisu (objednávky) alebo dátum vystavenia 
                                                    objednávky

ZNALECKÝ  POSUDOK
       
                              	č........../200X
(číslo posudku lomené rokom podania, pod ktorým je zapísaný v znaleckom denníku)

Identifikácia predmetu znaleckého posudku : identifikáciu objektu posúdenia, účel posudku; 
identifikovanie právneho úkonu, na ktorý bude posudok použitý

Počet strán:***)

Počet vypracovaných vyhotovení:  

   *) Žiadateľ = štátny orgán, objednávateľ = ostatní (fyzické a právnické osoby) 
**)  číslo spisu sa uvádza len v prípade, ak ide o posudok, v ktorého uznesení je číslo spisu uvedené, t. j. posudok pre štátny orgán. 
***) Počet strán = počet listov (text posudku sa píše len na jednu stranu listu). 

I. ÚVODNÁ ČASŤ

      1.  Úloha znalca:
      2.  Účel posudku:
      3.  Dátum vyžiadania posudku:
      4.  Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný:
      5.  Podklady pre vypracovanie posudku:
           5a. Dodané objednávateľom (žiadateľom) posudku :
           5b. Obstarané znalcom :
      6.  Záväzné predpisy: 

           Ďalšie údaje podľa uváženia znalca. 

II. NÁLEZ

      Charakteristika stroja a základné údaje o obhliadke
      (Znalec uvedie charakteristiku stroja opisom)
      1)  Identifikácia stroja
Názov stroja:
Typ stroja:
Výrobca:
Rok výroby:
Výrobné číslo stroja:
Inventárne číslo stroja:
Dátum uvedenia stroja do prevádzky:
Majiteľ (držiteľ, prevádzkovateľ) stroja:
Počet predošlých majiteľov:
Počet kusov strojov:
Pracovný režim stroja podľa údajov majiteľa:
OC (VC): ……(mena), stanovená v úrovni bez dane, resp. bez DPH (v úrovni xx % 
                              DPH)
Spôsob stanovenia OC (VC):
2)  Údaje o údržbe, opravách a poškodení stroja, modernizácii alebo rekonštrukcii stroja
Znalec uvedie podrobným opisom. Ak sa údaje líšia, uvedie ich podľa informácií účastníka obhliadky a podľa zisteného stavu.
3)	Posúdenie kompletnosti vybavenosti stroja
            Znalec uvedie podrobným opisom.
4)	Technický stav stroja zistený obhliadkou
Dátum obhliadky:
Miesto obhliadky:
Účastníci obhliadky (meno, pracovné zaradenie):
Spôsob stanovenia technického stavu stroja:
Opis technického stavu stroja, opis podkladov na stanovenie Z (výška stanovenej hodnoty Z sa uvedie v kap. III. Posudok)
Technický stav stroja:
Ak sa stroj člení na skupiny, znalec stroj rozčlení na skupiny a uvedie technický stav jednotlivých skupín.
Uviesť, či stroj patrí do vyhradených technických zariadení, či má alebo nemá elektrické a iné príslušné revízie a prehliadky.
      5)  Mimoriadna výbava stroja
  Údaje o MV totožné s údajmi o stroji podľa podkapitoly II.1 až II.4.
6)	Odchýlky od výnosu MS SR č. ......
7)	Fotodokumentácia.

III. P O S U D O K

     Základné údaje o postupe stanovenia TH, VŠH. Znalec uvedie opisom.
Znalec uvedie skutočnosti, ktoré : zaručujú to, že VŠH je objektivizovaná hodnota, resp. prečo VŠH nie je objektivizovaná hodnota. 
Znalec uvedie komentár ku vstupnej cene VC, ku dátumu zaradenia zložky majetku zistených z účtovných podkladov. 
       	     Príklad členenia tejto kapitoly posudku je nasledovný :
Zaradenie stroja do kategórie, stanovenie a zdôvodnenie r, kZ, Ž a ZO
Výpočet základnej amortizácie ZA
Výpočet TS
Zdôvodnenie a stanovenie hodnoty Z, kmo, výpočet  technického stavu stroja TS,
      slovné stanovenie TS opisom
5)   Stanovenie východiskovej hodnoty stroja VH
6)   Výpočet technickej hodnoty stroja vyjadrenej v korunách TH
7)	Zdôvodnenie a stanovenie kP, výpočet všeobecnej hodnoty stroja VŠH               
       VŠH je vypočítaná v úrovni bez DPH aj s XX % DPH (v úrovni s XX % DPH).
Rovnaký postup sa uplatní pre výpočet TH a VŠH mimoriadnej výbavy MV, ak nebola obstaraná alebo daná do prevádzky spolu so strojom, resp. nebola ohodnocovaná spolu so strojom.
      V tejto kapitole treba uviesť význam použitých symbolov a vzťahy pre výpočet jednotlivých pojmov. 

IV. Z Á V E R  
      Ak boli objednávateľom zadané otázky, uviesť na ne odpovede.
      Číselné vyjadrenie výsledných vyčíslených hodnôt OC a číselné a slovné vyjadrenie VŠH. 

      Údaj o tom, či OC a VŠH je vypočítaná v úrovni bez DPH  a v úrovni XX % DPH (alebo len v úrovni XX % DPH).

     Ak je to potrebné, znalec uvedie príslušné skutočnosti z kap. III. POSUDOK, ktoré zaručujú skutočnosť, že ním vyčíslená VŠH je objektivizovaná hodnota. 

Znalecký posudok je vypracovaný podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z.  z. (č. 255/2000 Z. z. ) a v súlade  s výnosom Ministerstva spravodlivosti SR č.... zo dňa............ 

    Miesto a dátum vypracovania       Odtlačok znaleckej pečiatky	   Podpis znalca posudku 			
V. P R Í L O H Y
          Zoznam príloh.
          Kópie príloh, označené a očíslované číslami strán posudku, najmä
a)	kópia uznesenia (objednávky),
b)	kópia účtovných podkladov,
c)	kópia technických podkladov,
d)	kópia revíznych správ,
e)	kópie ďalších podkladov podľa uváženia znalca,
f)    fotodokumentácia.

 V prípade fyzickej neexistencie niektorých z týchto príloh je potrebné inými prílohami alebo zdôvodnením v posudku zabezpečiť preskúmateľnosť postupu znalca pri vypracovaní posudku.

VI. Z N A L E C K Á    D O L O Ž K A

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec vymenovaný Krajským súdom ( Ministerstvom spravodlivosti SR )  v ........................ pod č. ................ zo dňa ............... pre základný odbor Strojárstvo, číslo kódu 39 00 00 a odvetvie Odhad hodnoty strojov a strojových zariadení, číslo kódu 39 09 01 a zapísaný v zozname znalcov.............................v ......................*). Evidenčné číslo znalca ....................
   
            Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom ................ znaleckého denníka č. ................

      Znaleckú odmenu a náhradu nákladov účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. ......... 

         				 			           Podpis znalca

           *) klauzula " a zapísaný v zozname znalcov Krajského súdu  v ..............." sa týka všetkých znalcov. Je to rozdiel obsahu  znaleckej doložky, formulovanej vo vyhláške č. 263/1996 Z. z. 

2. Vzorový príklad znaleckého posudku pre stanovenie hodnoty súboru strojov.

(Identifikačné údaje súboru strojov, ako aj výpočet stanovenia hodnoty súboru strojov, znalec v znaleckom posudku spravidla uvádza v tabuľkovej forme. Za súbor strojov sa spravidla považuje päť a viac strojov).

     Titulná strana posudku:

Znalec: meno, priezvisko a trvalý pobyt znalca,

Žiadateľ (objednávateľ):*) identifikáciu žiadateľa alebo objednávateľa,

Číslo spisu (objednávky) **) : číslo spisu (objednávky) alebo dátum vystavenia 
                                                    objednávky

ZNALECKÝ  POSUDOK
       
                              	č........../200X
(číslo posudku lomené rokom podania, pod ktorým je zapísaný v znaleckom denníku)

Identifikácia predmetu znaleckého posudku : identifikáciu objektu posúdenia, účel posudku; 
identifikovanie právneho úkonu, na ktorý bude posudok použitý

Počet strán:***)

Počet vypracovaných vyhotovení:  

   *) Žiadateľ = štátny orgán, objednávateľ = ostatní (fyzické a právnické osoby) 
**)  číslo spisu sa uvádza len v prípade, ak ide o posudok, v ktorého uznesení je číslo spisu uvedené, t. j. posudok pre štátny orgán. 
***) Počet strán = počet listov (text posudku sa píše len na jednu stranu listu). 

I. ÚVODNÁ ČASŤ

      1.  Úloha znalca:
      2.  Účel posudku:
      3.  Dátum vyžiadania posudku:
      4.  Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný:
      5.  Podklady pre vypracovanie posudku:
           5a. Dodané objednávateľom (žiadateľom) posudku :
           5b. Obstarané znalcom :
      6.  Záväzné predpisy: 

Ďalšie údaje podľa uváženia znalca. 

II. N Á L E Z

Charakteristika súboru strojov a základné údaje o obhliadke (Znalec uvedie charakteristiku súboru strojov a iné dôležité údaje o súbore strojov opisom).
OC (VC): ……(mena), stanovená v úrovni bez dane, resp. bez DPH (v úrovni xx % 
                              DPH)
Spôsob stanovenia OC (VC):
Identifikačné údaje o každom stroji zo súboru sa môžu uviesť v tabuľke. Ďalšia časť kapitoly má rovnaké  členenie ako vo vzore prílohy č. 1.

III. P O S U D O K

     Základné údaje o postupe stanovenia TH, VŠH znalec uvedie opisom. 
Znalec uvedie skutočnosti, ktoré zaručujú to, že VŠH je objektivizovaná hodnota pre každú hodnotenú položku. 
Znalec uvedie komentár ku vstupnej cene VC, ku dátumom zaradenia zložiek majetku zistených z účtovných podkladov. 

     Príklad členenia tejto kapitoly posudku je nasledovný :
      1)  Zaradenie strojov do kategórie, stanovenie a zdôvodnenie  r, kZ, Ž, ZO 
      2)  Výpočet základnej amortizácie ZA
      3)  Výpočet TS
4)	Zdôvodnenie a stanovenie hodnoty Z, kmo, výpočet  technického stavu strojov TS, 
      slovné stanovenie TS opisom
     5)  Stanovenie východiskovej hodnoty strojov VH
6)	Výpočet technickej hodnoty strojov vyjadrenej v korunách TH. 
7)	Zdôvodnenie a stanovenie kP, výpočet všeobecnej hodnoty strojov VŠH.
    VŠH je vypočítaná v úrovni bez DPH a s XX % DPH (v úrovni s XX % DPH). 

Rovnaký postup sa uplatní pre výpočet TH a VŠH mimoriadnej výbavy MV, ak nebola obstaraná alebo daná do prevádzky spolu so strojom, resp. nebola ohodnocovaná spolu so strojom.
V tejto kapitole treba uviesť význam použitých symbolov a vzťahy pre výpočet jednotlivých pojmov.

Výpočet VŠH môže byť vykonaný aj tabuľkovou formou.

IV. Z Á V E R 

     Ak boli objednávateľom zadané otázky, uviesť na ne odpovede. 
     Číselné vyjadrenie výsledných vyčíslených hodnôt OC a číselné a slovné vyjadrenie VŠH. 

     Údaj o tom, že OC a VŠH je vypočítaná v úrovni bez DPH a v úrovni XX % DPH (alebo len v úrovni XX % DPH).

    Ak je to potrebné, znalec uvedie príslušné skutočnosti z kap. III. POSUDOK, ktoré zaručujú skutočnosť, že ním vyčíslená VŠH je objektivizovaná hodnota. 

Znalecký posudok je vypracovaný podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z.  z. (č. 255/2000 Z. z. ) a v súlade  s výnosom Ministerstva spravodlivosti SR č.... zo dňa............

Miesto a dátum vypracovania 	   Odtlačok znaleckej pečiatky      Podpis znalca posudku

V. P R Í L O H Y
           Zoznam príloh.
           Kópie príloh, označené a očíslované číslom strán posudku, najmä
a)	kópia uznesenia (objednávky),
b)	kópia účtovných podkladov,
c)	kópia technických podkladov,
d)	kópia revíznych správ,
e)	kópie ďalších podkladov podľa uváženia znalca,
f)         fotodokumentácia.
V prípade fyzickej neexistencie niektorých z týchto príloh je potrebné inými prílohami alebo zdôvodnením v posudku zabezpečiť preskúmateľnosť postupu znalca pri vypracovaní posudku.

VI. Z N A L E C K Á    D O L O Ž K A

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec vymenovaný Krajským súdom ( Ministerstvom spravodlivosti SR )  v ........................ pod č. ................ zo dňa ............... pre základný odbor Strojárstvo, číslo kódu 39 00 00 a odvetvie Odhad hodnoty strojov a strojových zariadení, číslo kódu 39 09 01 a zapísaný v zozname znalcov.............................v ......................*). Evidenčné číslo znalca ....................
Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom ................ znaleckého denníka č. ................
Znaleckú odmenu a náhradu nákladov účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č......... 
                     				 			           Podpis znalca

     *) klauzula " a zapísaný v zozname znalcov Krajského súdu  v ..............." sa týka všetkých znalcov. Je to rozdiel obsahu znaleckej doložky, formulovanej vo vyhláške č. 263/1996 Z. z. 

3. Vzorový príklad znaleckého posudku pre výpočet výšky škody stroja

     Titulná strana posudku:

Znalec: meno, priezvisko a trvalý pobyt znalca,

Žiadateľ (objednávateľ):*) identifikáciu žiadateľa alebo objednávateľa,

Číslo spisu (objednávky) **) : číslo spisu (objednávky) alebo dátum vystavenia 
                                                    objednávky

ZNALECKÝ  POSUDOK
       
                              	č........../200X
(číslo posudku lomené rokom podania, pod ktorým je zapísaný v znaleckom denníku)

Identifikácia predmetu znaleckého posudku : identifikáciu objektu posúdenia, účel posudku; 
identifikovanie právneho úkonu, na ktorý bude posudok použitý

Počet strán:***)

Počet vypracovaných vyhotovení:  

   *) Žiadateľ = štátny orgán, objednávateľ = ostatní (fyzické a právnické osoby) 
**)  číslo spisu sa uvádza len v prípade, ak ide o posudok, v ktorého uznesení je číslo spisu uvedené, t. j. posudok pre štátny orgán. 
***) Počet strán = počet listov (text posudku sa píše len na jednu stranu listu). 

I. ÚVODNÁ ČASŤ

      1.  Úloha znalca:
      2.  Účel posudku:
      3.  Dátum vyžiadania posudku:
      4.  Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný:
      5.  Podklady pre vypracovanie posudku:
           5a. Dodané objednávateľom (žiadateľom) posudku :
           5b. Obstarané znalcom :
      6.  Záväzné predpisy: 

Ďalšie údaje podľa uváženia znalca. 

II. N Á L E Z

      Opis stroja, opis poškodenia stroja, opis vzniku (príčiny – podľa údajov objednávateľa)  poškodenia.

1)	Identifikácia stroja
Názov stroja:
Typ stroja:
Výrobca:
Rok výroby:
Výrobné číslo stroja:
Inventárne číslo stroja:
Dátum uvedenia stroja do prevádzky:
Majiteľ  stroja:
Počet predošlých majiteľov:
Počet kusov strojov:
Režim práce stroja podľa údajov majiteľa:
  OC (VC): ……(mena), stanovená v úrovni bez dane, resp. bez DPH (v úrovni xx % 
                              DPH)
  Spôsob stanovenia OC (VC):
      2) Údaje o údržbe, opravách a poškodení stroja, modernizácii, alebo rekonštrukcii stroja:
Znalec uvedie podrobným opisom. Ak sa údaje líšia, uvedie ich podľa informácií účastníka obhliadky a podľa  zisteného stavu.      
      3)  Posúdenie kompletnosti vybavenosti stroja
           Znalec uvedie podrobným opisom
      4)  Technický stav stroja zistený obhliadkou
Dátum obhliadky:
Miesto obhliadky:
Účastníci obhliadky:
Spôsob zistenia technického stavu stroja, opis podkladov na stanovenie Z (výška stanovenej hodnoty Z sa uvedie v kap. III. Posudok)
Technický stav stroja:
Ak sa stroj člení na skupiny, znalec stroj rozčlení na skupiny a uvedie technický stav jednotlivých skupín:
Uviesť, či stroj patrí do vyhradených technických zariadení, či má alebo nemá elektrické a iné príslušné revízie prehliadky
Opis rozsahu poškodenia, opis podkladov pre stanovenie Z (výška stanovenej hodnoty Z sa uvedie v kap. III. Posudok)
      5)   Mimoriadna výbava stroja
  Údaje o MV totožné s údajmi o stroji podľa podkapitoly II.1 až II.4.
      6)  Odchýlky od výnosu MS SR č. ......
      7)  Fotodokumentácia.

III. P O S U D O K

      Postup stanovenia VŠ. Základné údaje o postupe stanovenia VŠ znalec uvedie opisom. 
Znalec uvedie skutočnosti, ktoré : zaručujú to, že VŠ je objektivizovaná hodnota. 
Znalec uvedie komentár ku vstupnej cene VC, ku dátumu zaradenia zložky majetku zistených z účtovných podkladov. 

                       Príklad členenia tejto kapitoly posudku je nasledovný :

      1)    Zaradenie stroja do kategórie,  stanovenie a  zdôvodnenie r, kZ, Ž, ZO 
      2)    Výpočet základnej amortizácie ZA
      3)    Výpočet TS
 4)   Zdôvodnenie a stanovenie hodnoty Z, kmo, výpočet  technického stavu stroja TS,  slovné stanovenie TS
5)    Stanovenie východiskovej hodnoty stroja VH
6)    Výpočet technickej hodnoty stroja vyjadrenej v korunách TH
7)    Výpočet VŠH1
8)    Výpočet VŠH2
9)    Výpočet nákladov na opravu NO
     10)    Výpočet VŠHZ
  11)    Výpočet výšky škody VŠ
         VŠ je vypočítaná v úrovni bez DPH a s XX % DPH.

       V tejto kapitole treba uviesť význam použitých symbolov a vzťahy pre výpočet jednotlivých pojmov.
       Ak je potrebné, uviesť a zdôvodniť príčiny vzniku poškodenia podľa výsledkov obhliadky a názoru znalca.

IV. Z Á V E R 
      Ak boli objednávateľom zadané otázky, uviesť odpovede na otázky. 
      Číselné a slovné vyjadrenie výsledných vyčíslených hodnôt VŠ. 

      Údaj o tom, že VŠ je vypočítaná v úrovni bez DPH a s XX % DPH (alebo len v úrovni XX % DPH).

      Ak je to potrebné, znalec uvedie príslušné skutočnosti z kap. III. POSUDOK, ktoré zaručujú skutočnosť, že ním vyčíslená VŠ je objektivizovaná hodnota. 

      Ak je potrebné, stručne uviesť a zdôvodniť príčiny vzniku poškodenia podľa výsledkov obhliadky a názoru znalca.

Znalecký posudok je vypracovaný podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 86/2002 Z.  z. (č. 255/2000 Z. z. ) a v súlade s výnosom Ministerstva spravodlivosti SR č.... zo dňa............

     Miesto a dátum vypracovania        Odtlačok znaleckej pečiatky	       Podpis znalca posudku

V. P R Í L O H Y
          Zoznam príloh.
          Kópie príloh. , označené a očíslované číslom strán posudku, najmä
a)	kópia uznesenia (objednávky),
b)	kópia účtovných podkladov,
c)	kópia technických podkladov,
d)	kópia revíznych správ,
e)  kópie záznamov z miestnych šetrení,
f)	kópie ďalších podkladov podľa uváženia znalca,
g)  fotodokumentácia.
V prípade fyzickej neexistencie niektorých z týchto príloh je potrebné inými prílohami alebo zdôvodnením v posudku zabezpečiť preskúmateľnosť postupu znalca pri vypracovaní posudku.

VI. Z N A L E C K Á    D O L O Ž K A

Znalecký posudok som vypracoval ako znalec vymenovaný Krajským súdom ( Ministerstvom spravodlivosti SR )  v ........................ pod č. ................ zo dňa ............... pre základný odbor Strojárstvo, číslo kódu 39 00 00 a odvetvie Odhad hodnoty strojov a strojových zariadení, číslo kódu 39 09 01 a zapísaný v zozname znalcov............................v ......................*). Evidenčné číslo znalca ....................

     	    Znalecký úkon je zapísaný pod poradovým číslom ................ znaleckého denníka č. ................

           Znaleckú odmenu a náhradu nákladov účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého dokladu č. ....... 

                                                                                                             Podpis znalca

*) klauzula " a zapísaný v zozname znalcov Krajského súdu v ..............." sa týka všetkých znalcov. Je to rozdiel obsahu znaleckej doložky, formulovanej vo vyhláške č. 263/1996 Z. z.